



Государственный контракт №______
(ИКЗ  261631580100563160100100030000000244)
	г. Самара
	« ____ »                         2026 г.



Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области (УФНС России по Самарской области), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. заместителя руководителя УФНС России по Самарской области Карповой Светланы Сергеевны, действующего на основании Положения и доверенности от 20.07.2026 № 00-00-021/063, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _______________________________________________________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Предмет Контракта
[bookmark: _GoBack]1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы по текущему ремонту  нежилого здания УФНС России по Самарской области (находящегося в пользовании Межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области), расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Л. Чайкиной, д. 70 (далее – Работы), согласно ведомости объёмов работ (дефектная ведомость), техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту) на условиях настоящего Контракта в сроки, установленные настоящим Контрактом и сдать результаты Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и условиями настоящего Контракта.
1.2. Место выполнения Работ: Самарская область, г. Тольятти, ул. Л. Чайкиной, д. 70 (далее – Объект).
1.3. Срок выполнения работ: 
Начальный срок выполнения работ – с момента заключения Контракта;
Конечный срок выполнения работ – не позднее 30.09.2026.

2. Цена Контракта и порядок расчётов
	2.1. Принятие Заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта и обеспечение их оплаты за счёт средств федерального бюджета осуществляется в пределах утверждённых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджетов Российской Федерации, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.
	2.2. Общая цена Работ по условиям настоящего Контракта (цена Контракта) определена Локальным сметным расчётом (Приложение № 2 к настоящему Контракту) составляет __________ (________) рублей _____ копеек, в т. ч. НДС * % _____ (_________) рублей ______ копейка.
*НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Цена Работ по настоящему Контракту не соотносится с фактическими расходами Подрядчика и является обязательством Заказчика оплатить Работы в размере, установленном настоящим Контрактом, при надлежащем его исполнении. 
2.3. Сумма, подлежащая уплате по настоящему Контракту Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе затраты на выполнение Работ, затраты на оплату труда, эксплуатацию машин и оборудования, приобретение материалов, оборудования, изделий, доставку материалов, оборудования, изделий до места выполнения Работ, их погрузку/разгрузку, компенсацию всех иных издержек и причитающееся вознаграждение, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.4.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объёма Работ и иных условий исполнения Контракта.
2.5. Оплата выполненных по настоящему Контракту Работ осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета в форме безналичного расчёта путём перечисления денежных средств в российских рублях на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.
2.6. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком по завершению Работ за фактически выполненные Работы на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (Приложение № 3 к настоящему Контракту), справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение № 4 к настоящему Контракту) Акта приемки товаров, работ, услуг составленного по форме 0510452. При этом стоимость Работ, предъявленная Подрядчиком к оплате не должна превышать стоимость, установленную Локальным сметным расчётом (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
2.7. Расчёты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки товаров, работ, услуг составленного по форме 0510452 при этом Заказчик вправе осуществить оплату выполненных Работ с учётом положений, установленных пунктом 9.12 настоящего Контракта.
2.8. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для её зачисления на счёт Подрядчика. Дата платежа определяется по банковской отметке на соответствующем платёжном поручении Заказчика.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Обязанности Подрядчика
3.1.1. Для обеспечения выполнения Работ Подрядчик обязан:
- выполнить Работы качественно в установленные сроки и в объёме, определённом настоящим Контрактом;
- выполнить Работы с использованием своих материалов, оборудования, изделий, своими силами и средствами и/или с привлечением третьих лиц (субподрядных организаций);
- сдать Работы Заказчику в установленный срок и законченный Объекта в состояние, позволяющим обеспечивать его нормальную эксплуатацию, по Акту приемки товаров, работ, услуг составленного по форме 0510452.
- привлечь к выполнению Работ квалифицированных работников, имеющих право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации;
- предоставить Заказчику список работников, с представлением паспортных данных, для осуществления проверки в установленном порядке и оформления соответствующего допуска на Объект Заказчика (на каждого работника Подрядчика Заказчиком будет проводиться специальная проверка по учету в МВД России на основании предоставленных списков работников, с их полными паспортными данными);
- обеспечить выполнение всех видов Работ в полном соответствии с утвержденной Заказчиком ведомостью объемов работ (дефектная ведомость), Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также в соответствии со строительными нормами, правилами, стандартами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- обеспечить применение материалов, оборудования, изделий, необходимых для выполнения Работ, надлежащего качества, отвечающих требованиям ГОСТов, СНиПов;
- обеспечить безопасность проводимых на Объекте Работ для населения и работников Заказчика;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и нести ответственность за нарушение указанных требований;
- надлежащим образом оформить документы, подтверждающие выполнение Работ (акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты скрытых работ).
- сохранять конфиденциальность сведений о деятельности Заказчика, полученных в рамках выполнения Работ, а также не допускать разглашения информации, являющейся результатом выполнения Работ;
- предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества выполняемых Работ.
3.1.2. Произвести выполнение Работ согласно условиям настоящего Контракта, ведомости объемов работ (дефектная ведомость) и в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
3.1.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых при выполнении Работ материалов, оборудования, изделий, а также за использование материалов, оборудования, изделий, обремененных правами третьих лиц.
3.1.4. Оборудовать своими силами и средствами временные сооружения и устройства, необходимые для выполнения Работ и хранения материалов, проложить необходимые коммуникации.
Обеспечить своих рабочих необходимыми техническими помещениями с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Ответственность за противопожарное состояние данных помещений возлагается на Подрядчика.
Не позднее 10 (десяти) дней после завершения строительно-монтажных работ, освободить за свой счет Объект и прилегающую к нему территорию от временных сооружений, коммуникаций, строительной техники, транспортных средств, строительного мусора, приспособлений и инструментов, используемых для выполнения Работ, в течение 10 (десяти) дней до момента приемки Работ Заказчиком, не нарушая срока окончания выполнения Работ, установленного пунктом 1.3 настоящего Контракта. 
3.1.5. На основании Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и ведомости объемов работ (дефектная ведомость), использовать необходимые при выполнении Работ материалы, оборудование, изделия, согласованные с Заказчиком.  
3.1.6. Для согласования с Заказчиком в срок, установленный Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), предъявить Заказчику паспорта и сертификаты материалов, оборудования, изделий для оценки их качества, либо образцы материалов, изделий.
3.1.7. В помещениях Объекта выполнять противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, а также соблюдать правила техники безопасности при производстве Работ, требования законодательства об охране окружающей среды.
3.1.8. Произвести утилизацию демонтированных материалов и/или запасных частей. 
По письменному поручению Заказчика Подрядчик производить расчет за извлеченные в результате утилизации демонтированных материалов и/или запасных частей драгоценные металлы, путем перечисления денежных средств в федеральный бюджет по реквизитам, указанным Заказчиком, с указанием в платежных документах от чьего имени произведен платеж (с приложением заверенных копий расчёт – паспортов).
В случае если в утилизируемых демонтированных материалах и/или запасных частях содержание лома составляет: золота менее 0,001%, серебра менее 0,01%, платины, палладия менее 0,001%, то стоимость драгоценных металлов в федеральный бюджет не перечисляется и материал Заказчику не возвращается. В этом случае Подрядчик передает Заказчику заверенные копии расчёт-паспортов.
3.1.9. Известить Заказчика за 3 (три) дня до даты предъявления результата Работ приемки общедоступным способом связи с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общепринятыми способами, о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если Заказчиком не приняты скрытые Работы в случае, когда он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 
3.1.10. Осуществлять в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ – окончательную уборку помещений Объекта от отходов и строительного мусора к моменту приемки работ Заказчиком.
3.1.11. Представлять Заказчику после завершения Работ следующие документы:
- счет-фактуру;
- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) (Приложение № 3 к настоящему Контракту), подписанный уполномоченным лицом Подрядчика, в 2 (двух) экземплярах: по одному экземпляру Подрядчику и Заказчику;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение № 4 к настоящему Контракту), подписанную уполномоченным лицом Подрядчика, в 2 (двух) экземплярах: по одному экземпляру Подрядчику и Заказчику;
- Акт приемки товаров, работ, услуг составленного по форме 0510452 подписанные уполномоченным лицом Подрядчика.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить Работы.
3.2.3. При выполнении Работ по настоящему Контракту привлекать третьих лиц (субподрядные организации).
3.3. Обязанности Заказчика
3.3.1. Заказчик обязан:
- произвести оплату фактически выполненных Работ Подрядчику в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Контракта;
- предоставить Подрядчику условия для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту;
- своевременно сообщать представителям Подрядчика обо всех недостатках Работ, выявленных в ходе исполнения настоящего Контракта;
- принять выполненные Работы в установленном настоящим Контрактом порядке и подписать предоставленные Подрядчиком документы, предусмотренные пунктом 3.1.11 настоящего Контракта.
3.3.2. Для обеспечения выполнения Работ Заказчик обязуется:
3.3.2.1. Обеспечить доступ работников и автотранспорта Подрядчика на территорию Объекта для производства Работ.
3.3.2.2. Рассмотреть представленные Подрядчиком образцы материалов, изделий (или паспорта к ним) и сообщить Подрядчику о своих замечаниях в течение 5 (пяти) дней.
3.3.2.3. Обеспечить осуществление контроля и надзора (далее – строительного контроля) за Работами, выполняемыми Подрядчиком.
3.4.  Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта.
3.4.2. Проверять соответствие выполненных Работ требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), ведомости объемов работ (дефектная ведомость). 
3.4.3. Отказаться от оплаты выполненных Работ, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или настоящим Контрактом.
3.4.4. В случае отступления Подрядчиком от условий настоящего Контракта назначить срок для приведения результата исполнения Контракта в соответствие с указанными условиями.
3.4.5. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.4.6. Требовать от Подрядчика устранения выявленных недостатков выполненных Работ.
3.4.7. Привлечь экспертов (экспертные организации) для осуществления экспертизы выполненных Работ и определения их соответствия требованиям настоящего Контракта.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ
4.1. Работы выполняются Подрядчиком в порядке, объёме, предусмотренном ведомостью объемов работ (дефектная ведомость), в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и на условиях настоящего Контракта. 
4.1.2. Подрядчик выполняет Работы по настоящему Контракту в срок, установленный пунктом 1.3 настоящего Контракта.
Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные Работы. В случае досрочного выполнения Подрядчиком Работ, Заказчик обязуется принять результаты Работ в порядке, установленном данным разделом настоящего Контракта.
4.2. В ходе выполнения Работ Заказчик контролирует выполненные Подрядчиком Работы и осуществляет их приемку на условиях настоящего Контракта.
4.3. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего Контракта передает Заказчику результаты Работ, в том числе исполнительные схемы на монтажные работы.
Передача Подрядчиком результатов Работ по настоящему Контракту оформляется документами, предусмотренными пунктом 3.1.11 настоящего Контракта. 
В документах Подрядчика в обязательном порядке должны быть отражены следующие реквизиты: полное наименование Заказчика, реквизиты настоящего Контракта.
4.4. Сдача и приёмка выполненных Работ, определенных ведомостью объемов работ и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
4.5. В течение 10 (десяти) дней после завершения выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик уведомляет Заказчика в письменной форме о готовности сдачи выполненных Работ, передачи результата Работ и направляет Заказчику документы, предусмотренные пунктом 3.1.11 настоящего Контракта, подлежащие приёмке Заказчиком.
4.6. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения уведомления Подрядчика о готовности сдачи выполненных Работ и документов, указанных в пункте 3.1.11 настоящего Контракта, осуществляет приёмку результата Работ на условиях настоящего Контракта, включая экспертизу Работ на их соответствие условиям настоящего Контракта. Результаты экспертизы отражаются в Техническом акте - экспертном заключении (Приложение № 5 к настоящему Контракту). При отсутствии недостатков представитель Заказчика подписывает Технический акт - экспертное заключение.
4.7. При наличии недостатков представитель Заказчика в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения документов, указанных в пункте 3.1.11 настоящего Контракта, оформляет письменный мотивированный отказ от приемки выполненных Работ и направляет его Подрядчику. Мотивированный отказ должен содержать перечень недостатков, а также сроки их устранения.
4.8. Факт направления мотивированного отказа Подрядчику подтверждается почтовой квитанцией об отправке мотивированного отказа заказным письмом или соответствующим документом, подтверждающим направление мотивированного отказа нарочно, с соответствующей отметкой Подрядчика в его получении.
4.9. В случае несоответствия результата Работ условиям настоящего Контракта, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки без дополнительной оплаты, в пределах цены Контракта.
4.10. Подрядчик обязан устранить указанные в мотивированном отказе недостатки в установленные Заказчиком сроки и передать Заказчику Акт по устранению недостатков, а также повторно подписанный уполномоченным лицом Подрядчика Технический акт - экспертное заключение (Приложение № 5 к настоящему Контракту) в 2 (двух) экземплярах.
4.11. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Технического акта - экспертного заключения (Приложение № 5 к настоящему Контракту) проверяет и при отсутствии недостатков подписывает:
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (Приложение № 3 к настоящему Контракту) в 2 (двух) экземплярах;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение № 4 к настоящему Контракту) в 2 (двух) экземплярах;
 - Акт приемки товаров, работ, услуг, составленного по форме 0510452. 
4.12. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работах при их приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в Акте приемки товаров, работ, услуг составленного по форме 0510452 были оговорены данные недостатки.
4.13. Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приёмки (явные недостатки).
4.14. Заказчик, обнаруживший после приёмки Работ отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, дефекты, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки, дефекты), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня их обнаружения.
4.15. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза с привлечением эксперта (экспертной организации). Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между  действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на проведение экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – несут обе Стороны в равных долях.
4.16. Датой приёмки Заказчиком Работ считается дата подписания уполномоченными лицами Сторон Акта приемки товаров, работ, услуг составленного по форме 0510452. 
4.17. Право использования результата Работ возникает у Заказчика с момента подписания Акта приемки товаров, работ, услуг составленного по форме 0510452.
4.18. Подписанный уполномоченными лицами Сторон - Акт приемки товаров, работ, услуг составленного по форме 0510452 является основанием для проведения взаиморасчетов Сторон в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Контракта.
4.19. Представители Сторон по поддержанию взаимодействия в ходе исполнения настоящего Контракта:
От Заказчика: 
От Подрядчика: 
5. Производство Работ
5.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Контракту, Заказчик силами своего уполномоченного представителя осуществляет контроль над выполнением Работ, производит проверку качества и объемов Работ, соответствие используемых материалов, оборудования, изделий условиям настоящего Контракта и нормативным требованиям.
5.2. До начала производства Работ Подрядчик передает Заказчику в письменной форме список представляющих его лиц, с указанием их полномочий при производстве Работ по настоящему Контракту.
5.2.1. Подрядчик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала производства Работ обязан представить Заказчику список работников, с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных (номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации, дата рождения) с целью осуществления в установленном порядке проверки и оформления соответствующего допуска работника на Объект (В отношении каждого работника Подрядчика будет проводиться специальная проверка по учету в МВД России на основании представленных сведений о работнике. Проверка также будет проводиться в отношении автотранспорта, привлекаемого Подрядчиком).
5.3. Работы производятся по рабочим дням. Работы в выходные дни производятся Подрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком. 
5.3.1. Проход работников Подрядчика на Объект, их перемещение по Объекту должно осуществляться в соответствии с установленным Заказчиком порядком.
5.4. При необходимости освобождение помещений на Объекте от имущества, препятствующего производству Работ, осуществляется силами Подрядчика, за счет средств Подрядчика.
5.5. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.
5.6. Подрядчик должен своевременно вывозить строительный мусор, отходы ремонта, не складируя их на территории Заказчика, на специальные полигоны.
5.7. При выполнении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. 
5.8. Все дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения основного объема Работ и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Подрядчика и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.
5.9. Подрядчик гарантирует, что качество Работ и качество материалов, оборудования, изделий, поставляемых им, будут соответствовать требованиям и условиям настоящего Контракта.
5.10. Устранение недостатков, дефектов в выполненных Работах:
В случае если будут выявлены недостатки, дефекты в выполненных Работах, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет без увеличения цены настоящего Контракта их устранить.
5.11. Заказчик в процессе выполнения Работ вправе давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении: 
- ввоза на Объект материалов, оборудования,  изделий Подрядчика, используемых при производстве Работ, и вывоза материалов, оборудования, изделий Подрядчика, не соответствующих условиям настоящего Контракта;
- устранения нарушений техники безопасности, санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности Объекта.
5.12. Заказчик вправе самостоятельно осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения Работ и качества используемых материалов, оборудования, изделий.

6. Обеспечение материалами, оборудованием, изделиями для производства Работ
6.1. Приобретение, доставку, разгрузку, складирование, охрану всех материалов, оборудования, изделий, используемых в процессе производства Работ, Подрядчик производит своими силами и за свой счёт.
Претензии по не выявленным в гарантийные сроки недостаткам, дефектам материалов, оборудования, изделий Заказчиком не принимаются и ответственность за качество используемых материалов, оборудования, изделий несет Подрядчик.
6.2. Характеристики материалов, оборудования, изделий, подлежащих использованию в процессе производства Работ, должны соответствовать требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту). 
6.3. Все используемые при выполнении Работ по настоящему Контракту материалы, оборудование, изделия должны иметь сертификаты качества, при этом Подрядчик по первому требованию должен предоставлять Заказчику копии таких сертификатов соответствия Госстандарта России, а также, если это предусмотрено законом, Санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, Регистрационные удостоверения Минздравсоцразвития России и др. Непредставление в установленном законом порядке указанных документов (копий документов) может служить основанием для приостановки выполнения Работ, а в случае их отсутствия – прекращение Работ и расторжение настоящего Контракта.
6.4. Указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту) наименования и марки материалов, оборудования, изделий, используемых при выполнении Работ, допускается заменять на эквивалентную им продукцию с характеристиками (потребительскими свойствами) являющимися улучшенными по сравнению с характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в Контракте, при обязательном условии их согласования с Заказчиком в письменной форме в процессе исполнения настоящего Контракта, при этом Подрядчик не имеет право нарушить срок окончания выполнения Работ.

7. Требования к безопасности выполняемых Работ
7.1. Все Работы выполняются в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, регламентирующих выполнение соответствующих видов Работ по настоящему Контракту.
7.2. Подрядчиком должны неукоснительно выполняться противопожарные нормы, санитарные правила и нормы, правила устройства электроустановок. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до приемки ее Заказчиком  несет Подрядчик.
7.3. При производстве Работ по настоящему Контракту следует соблюдать требования к безопасности работ, установленные:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (приказ Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр (ред. от 21.04.2025);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80);
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123);
- ГОСТ Р 12.3.053-2020. «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия» (приказ Росстандарта от 27.11.2020 № 1192-ст);
- СП 59.13330.2020. «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (приказ Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр).
7.4. При выполнении Работ по настоящему Контракту Подрядчику необходимо  соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
7.5. Подрядчик обязан выполнить Работы силами профессиональных рабочих, при выполнении Работ квалификация каждого работника должна соответствовать выполняемому виду Работ и подтверждаться соответствующими документами (дипломы, сертификаты, удостоверения, допуски и т.д.). Подрядчик обязан к выполнению Работ допускать лиц, прошедших проверку знаний правил технической эксплуатации оборудования; правил техники безопасности; правил противопожарной безопасности.
При выполнении отдельных видов Работ, требующих наличие у Подрядчика (субподрядчика) лицензии, допуска саморегулируемой организации, указанные документы должны быть представлены Заказчику до начала производства таких Работ Подрядчиком (субподрядчиком).
7.6. Работы выполняются Подрядчиком с учётом специфики Заказчика – действующего федерального органа исполнительной власти, соблюдением его внутреннего распорядка и требований службы безопасности.
7.7. Подрядчик при производстве Работ несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за:
- соблюдение техники безопасности, охраны труда работников;
- противопожарную безопасность;
- электробезопасность;
- экологическую безопасность.

8. Гарантии качества на выполненные Работы
8.1. Гарантийный срок на используемые при текущем ремонте материалы, оборудование, изделия и выполняемые Подрядчиком Работы после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ должен составлять 12 календарных месяцев. 
8.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом возможности эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением Сторон.
8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
8.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
8.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков: допущенные Подрядчиком отступления от требований, предусмотренных Техническим заданием и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за не достижение показателей Объекта, в том числе таких, как производственная мощность предприятия, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок при их обнаружении.

9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
9.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа оказания услуг), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом оказания услуг) и фактически исполненных Подрядчиком.
9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом и определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет ___________ (________) рублей ____ копеек.
9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами и составляет 1 000,00 (Одна тысяча) рублей [footnoteRef:1]. [1:  Указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 6 Правил:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).] 

9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
9.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000,00 (Одна тысяча) рублей[footnoteRef:2]. [2:  Указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 9 Правил:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).] 

9.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
9.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.12. Заказчик при оплате выполненных по настоящему Контракту работ вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную на дату подписания акта о приемке выполненных работ с суммы, предназначенной для оплаты выполненных работ. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Подрядчиком стоимости выполненных работ. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.
9.13. Удержание неустойки (штрафа, пени) в соответствии с пунктом 9.12 настоящего Контракта не лишает права Заказчика требовать от Подрядчика уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, выявленные после даты приемки выполненных работ.
9.14. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
	
10. Конфиденциальность
10.1. Стороны вправе определить информацию относящейся к конфиденциальной информации по настоящему Контракту.
10.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности Сторон (за исключением информации, распространение которой ограничено законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации).

11. Патентные и авторские права
11.1. Подрядчик настоящим гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных или авторских прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием оборудования или любой его части в Российской Федерации.
11.2. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных или авторских прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, вызванного нарушением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик будет привлечен в процесс в качестве ответчика. При этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком, возмещаются Подрядчиком в полном объеме.

12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.
12.2. Вся переписка между Сторонами ведется путем направления претензионных писем (претензий) по адресам, указанным в настоящем Контракте. 
12.3. Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления ответа на него (неё) не может превышать 10 (десять) дней со дня его получения Стороной.
12.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
12.5. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (тридцати) дней с момента получения одной из Сторон претензии, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
13.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
13.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
13.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 13.1 настоящего Контракта, обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение настоящего Контракта.

14. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
14.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объёма Работ и иных условий настоящего Контракта.
14.2. Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по соглашению Сторон, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения.
14.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
14.5. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случае необоснованного и неоднократного уклонения Заказчика от приемки Работ и осуществления оплаты выполненных Работ, а также потребовать возмещения убытков.
14.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

15. Срок действия Контракта
15.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и действует по 30.10.2026, а в части взаиморасчетов до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

16. Дополнительные условия
16.1. В необходимых случаях в развитие и уточнение настоящего Контракта Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон.
16.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения, в период действия настоящего Контракта, она обязана в течение 10 (десяти) дней с момента такого изменения письменно уведомить об этом другую Сторону.
16.3. Настоящий Контракт составлен на бумажных носителях, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Подрядчику, один экземпляр – Заказчику.
16.4.  Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.
Приложение № 3 – Форма Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Приложение № 4 – Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Приложение № 5 – Форма Технического акта - экспертного заключения.

17. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
					              
	ЗАКАЗЧИК
	Полное наименование: Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

	Краткое наименование: УФНС России по Самарской области

	Место нахождения: 443110, г. Самара, ул. Циолковского, д.9

	Почтовый адрес: 443110, г. Самара, ул. Циолковского, д.9

	ИНН 6315801005; КПП 631601001

	ОГРН 1046300586727 
Лицевой счет 03421188020

	ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород

	БИК 012202102
Счет получателя (счет в составе ЕКС) 40102810745370000024

	Казначейский счет 03211643000000013249

	Адрес электронной почты: zakupki.r6300@tax.gov.ru

	Телефон: +7 (846) 250-70-29, доб. 1103



	ПОДРЯДЧИК
Полное наименование:
Краткое наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКПО:
Расчетный счет:
К/с:
БИК:
E-mail:
Тел.:





	
ЗАКАЗЧИК:
	
	
ПОДРЯДЧИК:

	И.о. заместителя руководителя
УФНС России по Самарской области
	
	

	
	
	(должность)

	                                            / С.С. Карпова /
	
	                                                                                         

	(подпись, фамилия и инициалы)
	
	(подпись, фамилия и инициалы)

	__ ___________ 20__ г.
	
	__ ___________ 20__ г.

	М.П. (при наличии печати)
	
	М.П. (при наличии печати)



Приложение № 1
к Государственному контракту
№ __________________
 от ____________2026 г.
Техническое задание

«Текущий ремонт нежилого здания УФНС России по Самарской области (находящегося в пользовании Межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области), расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Л. Чайкиной, д. 70

1.1. Предмет закупки: выполнение работ по текущему ремонту нежилого здания УФНС России по Самарской области (находящегося в пользовании Межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области), расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Л. Чайкиной, д. 70 (далее – Работы).
1.2. Код позиции каталога товаров, работ, услуг (КТРУ) – 43.21.10.000-00000004 Работы электромонтажные. Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ): Условная единица.
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 2 (далее-ОКПД 2): Код 43.21.1 «Работы электромонтажные».
1.3 Место проведения работ: Самарская область, г. Тольятти, ул. Л. Чайкиной, д. 70 (далее – Объект).
1.4. Сроки выполнения работ: 
Начальный срок выполнения работ – с момента заключения Контракта;
Конечный срок выполнения работ – не позднее 30.09.2026.

2. Порядок выполнения Работ
2.1. Подрядчик осуществляет Работы с применением собственных материалов с соблюдением соответствующих Российских строительных и санитарных норм и правил. Все используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Указанные документы после окончания Работ Подрядчик передает Заказчику.
2.2. При выполнении Работ необходимо применять современное оборудование и материалы, обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты.
2.3. Организационно-технические решения, принимаемые в ходе проведения Работ, в соответствии с настоящим Техническим заданием, должны соответствовать имеющимся государственным стандартам и специальным нормативным требованиям на отдельные системы и Положению по организации и оформлению помещений налоговых органов для приема и обслуживания налогоплательщиков, утвержденного приказом ФНС России от 08.04.2013 № ММВ-7-10/143@.
2.4. Подрядчик после заключения государственного контракта в течение 3 (Трех) рабочих дней представляет на согласование и утверждение Заказчику образцы материалов, и после их утверждения приступает к Работам.
2.5. Проведение Работ не должно помешать работе сотрудников Заказчика. Работы проводятся на условиях действующего предприятия. Отселение сотрудников из здания не предусмотрено.
2.6. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.
2.7. Отходы от текущего ремонта должны складироваться и вывозиться Подрядчиком за счет собственных сил и средств на специальные полигоны ежедневно.
2.8. При выполнении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, и несет ответственность за нарушение указанных требований.
2.9. Подрядчик обязан привлекать к выполнению Работ квалифицированный персонал, имеющий право осуществлять трудовую деятельность территории Российской Федерации.
Не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список работников, их паспортные данные – для осуществления проверки, в установленном порядке, и для оформлении соответствующего допуска на Объект Заказчика (на каждого сотрудника Подрядчика Заказчиком будет проводиться специальная проверка по учету в МВД России на основании предоставленных списков сотрудников, с полными паспортными данными). 
2.10. Все дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения основного объема Работ, необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Подрядчика и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.
3. Общие требования к организации работ
Подрядчик обязан:
- выполнить Работы качественно в установленные сроки, в объеме, определенным государственным контрактом;
 сдать Работы Заказчику в установленный срок и законченный Объект в состояние, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, по Акту сдачи-приемки выполненных работ; 
- выполнить Работы с использованием своих материалов, оборудования, изделий, своими силами и средствами и/или с привлечением третьих лиц (субподрядных организаций);
- привлекать к выполнению Работ квалифицированных работников, имеющих право осуществлять трудовую деятельность в г. Тольятти;
- предоставить Заказчику список работников, их паспортные данные для осуществления проверки в установленном порядке и оформлении соответствующего допуска на Объект Заказчика (на каждого работника Подрядчика Заказчиком будет проводиться специальная проверка по учету в МВД России на основании предоставленных списков работников, с их полными паспортными данными);
- обеспечить выполнение всех видов Работ в полном соответствии:
с утверждённым Заказчиком локальным сметным расчётом;
с настоящим Техническим заданием;
с строительными нормами, правилами, стандартами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- обеспечить применение материалов, оборудования, изделий,  необходимых для выполнения Работ, надлежащего качества, отвечающих требованиям ГОСТов, СНиПов;
- обеспечить безопасность проводимых на Объекте Работ для населения и работников Заказчика;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и нести ответственность за нарушение указанных требований;
- надлежащим образом оформить документы, подтверждающие выполнение Работ (акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты скрытых работ);
- сохранять конфиденциальность сведений о деятельности Заказчика, полученных в рамках выполнения Работ, а также не допускать разглашения информации, являющейся результатом выполнения Работ;
- предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества выполняемых Работ;
Подрядчик должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся объектом закупки:
Работники Подрядчика (субподрядных организаций) должны иметь право осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации, пройти соответствующее согласование с подразделением Заказчика, в функции которого входят контроль за пропускным режимом и допуск в здание Заказчика в установленном порядке;
К выполнению Работ могут быть допущены электромонтажники, имеющие группу по электробезопасности не ниже III, что должно быть подтверждено в письме на допуск к выполнению данных видов работ с указанием группы по электробезопасности за подписью руководителя подрядной организации;
Работники Подрядчика должны быть обеспечены специальной формой одежды;
Работники Подрядчика должны быть обеспечены прошедшими испытание слесарно-монтажным инструментом с изолирующими рукоятками, лестницами и стремянками, исправным и сертифицированным электроинструментом.
При выполнении отдельных видов Работ, требующих наличие у Подрядчика (субподрядчика) лицензии, допуска саморегулируемой организации, указанные документы должны быть представлены Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала производства таких Работ Подрядчиком (субподрядчиком).
Подрядчик должен обеспечить приемку, разгрузку и складирование всего оборудования, материалов, изделий, необходимых для производства Работ без дополнительных расходов со стороны Заказчика. 
Случайное повреждение оборудования Объекта во время производства Работ Подрядчиком подлежит возмещению Заказчику в полном объёме стоимости поврежденного оборудования.
Подрядчик несёт полную ответственность за ущерб, причинённый имуществу УФНС России по Самарской области и имуществу подведомственных территориальных налоговых органов, в результате выполнения Работ по Контракту в размере причинённых убытков.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.
Отходы от монтажных работ, строительный мусор должны складироваться и вывозиться Подрядчиком ежедневно.
Подрядчик в процессе выполнения Работ обязан поддерживать чистоту, а после выполнения Работ и/или этапа Работ в течение 10 (десяти) дней до момента приемки Работ Заказчиком – выполнить за свой счет окончательную уборку Объекта и прилегающую к нему территорию от: строительного мусора, временных сооружений, коммуникаций, строительной техники, транспортных средств, строительного мусора, приспособлений и инструментов, используемых для выполнения Работ. После такой уборки не должно остаться следов ремонта, в том числе строительного мусора, строительной пыли, грязи и т.д., и объект должен быть полностью готов к эксплуатации.
4. Строительный контроль и надзор за выполнением Работ
Заказчик (представитель Заказчика) вправе осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком выполнения работ по Объекту и качества Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов, оборудования, изделий требованиям Технического задания, локального сметного расчёта и условиям Контракта.
Ответственный за контроль представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего срока выполнения Работ.
Представитель Подрядчика на время выполнения Работ должен находиться на Объекте Заказчика постоянно, нести ответственность за дисциплину рабочих на Объекте, организацию и качество выполнения Работ.
5. Контроль качества выполнения Работ
Производственный контроль качества выполнения Работ осуществляется Подрядчиком и включает в себя:
- входной контроль применяемых материалов, изделий, оборудования;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении технологических операций;
- оценку соответствия выполненных Работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих Работ.
Входным контролем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Подрядчик проверяет соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий, оборудования, используемых при выполнении Работ, требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них.
При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.
При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания, указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.
Результаты входного контроля должны быть задокументированы Подрядчиком, и представлены Заказчику до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Операционным контролем Работ Подрядчик проверяет:
- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.
Результаты операционного контроля должны быть задокументированы Подрядчиком, и представлены Заказчику до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
В процессе выполнения Работ, результаты которых влияют на безопасность Объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих Работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. Подрядчик Работ не позднее чем за 3 (три) рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных процедур.
Результаты приемки Работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Заказчик может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.
6.Требования к материалам, оборудованию, изделиям, используемым при выполнении Работ
Применяемые материалы, оборудование, изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не имеющими дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальной эксплуатации материалов, оборудования, изделий в условиях, обычных для Российской Федерации.
Подрядчик собственными силами и средствами комплектует места Работ необходимыми материалами, изделиями, оборудованием, оснасткой, инструментами и измерительными приборами.
Все материалы, оборудование, изделия, используемые в ходе исполнения Контракта, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и быть разрешены для использования на территории Российской Федерации и применения в учреждениях с массовым пребыванием людей.
Все устанавливаемое оборудование, изделия и материалы должны быть обеспечены комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другую документацию, поставляемую производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии авторизованных сервисных центров производителя, адреса и способы связи с ними.
Не допускается установка оборудования, изделий и использование материалов, бывших в употреблении, или не соответствующих по качеству требованиям Заказчика.
Все строительные материалы, конструкции и оборудование, используемые при выполнении работ на Объекте, должны быть сертифицированы согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Качество и цвет основных отделочных материалов согласовываются с Заказчиком до начала соответствующих Работ.
При выполнении Работ Подрядчик обязан обеспечивать выполнение Работ с использованием товаров (материалов, изделий, оборудования и конструкций), соответствующих требованиям локального сметного расчёта.
7. Требования к качеству и безопасности Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям нормативных документов, разрешающих их выполнение на территории Российской Федерации, требованиям ГОСТ, утверждённых технических условий и технологических регламентов, условиям Контракта, в том числе:
- Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
При выполнении работ по Контракту Подрядчику необходимо руководствоваться требованиями, установленными:
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Постановление государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
Постановление государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил российской федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002».
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок».
СНиП - Строительные нормы и правила. Организационно-методические нормативные документы. Эксплуатация:
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;	
СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
СНиП 2.09.04-87 ««Административные и бытовые здания»;
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
СНиП II-23-81 «Стальные конструкции»;
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
Санитарные нормы и правила (СанПиН):
СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
При выполнении  Работ по Контракту Подрядчик должен соблюдать  требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
При выполнении Работ по Контракту Подрядчик должен выполнять мероприятия по охране Объекта, переданного Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ по Контракту.
Устанавливаемое Подрядчиком оборудование, используемые Подрядчиком при выполнении Работ строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям завода-изготовителя.
На всех этапах выполнения Работ Подрядчиком должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций. Указанные  оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
8. Ответственность Подрядчика
Подрядчик, в отношении своих работников, гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, связанной со страхованием жизни работников Подрядчика, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и всякого рода расходам, связанным с ущербом, увечьем, несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ.
Подрядчик несет полную материальную ответственность за ущерб, причинённый им Заказчику и третьим лицам при выполнении Работ.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Подрядчик несёт ответственность:
- за качественное и своевременное выполнение Работ, предусмотренных Контактом;
- за соблюдение техники безопасности, охраны труда своих работников, правил пожарной безопасности, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении Работ;
- за выполнение требований настоящего Технического задания;
- за неисполнение (ненадлежащее исполнение) действующих законодательных и нормативно-технических документов Российской Федерации.
9. Требования к техническим характеристикам Работ
Выполнение Работ должно осуществляться в соответствии с:
- Дефектной ведомостью (ведомостью объёмов работ) (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).
- локальным сметным расчётом (Сметой) (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	И.о. заместителя руководителя
УФНС России по Самарской области
	
	

	
	
	(должность)

	                                            / С.С. Карпова /
	
	                                                                                         

	(подпись, фамилия и инициалы)
	
	(подпись, фамилия и инициалы)

	__ ___________ 20__ г.
	
	__ ___________ 20__ г.

	М.П. (при наличии печати)
	
	М.П. (при наличии печати)







Приложение № 1 
к Техническому заданию

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ)

Условия производства работ:
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы


	№ п.п.
	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту
	Ед. изм.
	Объем работ/ Количество

	1
	2
	3
	4

	 
	Раздел 1. Электромонтажные работы
	 
	 

	1
	ДЕМОНТАЖ/ Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А / Демонтаж контактора КТИ
	шт
	3

	2
	ДЕМОНТАЖ/Прибор или аппарат  / Демонтаж приставкиа ПК2 22 доп. контакта
	шт
	2

	3
	ДЕМОНТАЖ/ Прибор или аппарат /Демонтаж реле РЭК-77/4 10а 220в
	шт
	2

	4
	ДЕМОНТАЖ/ Прибор или аппарат /Демонтаж контроля фаз
	шт
	2

	5
	Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А
	шт
	3

	5.2
	Контактор КТИ 265А катушка управления 230В AC 1НО
	шт
	3

	6
	Прибор или аппарат
	шт
	2

	6.2
	Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2з+2р KPK10-22
	шт
	2

	7
	Прибор или аппарат
	шт
	2

	7.2
	Реле промежуточное 10А 220 В 4 переключающих контакта РЭК77/4 без розетки RRP10-4-10-220A ONI
	шт
	2

	8
	Прибор или аппарат
	шт
	2

	8.2
	Реле контроля фаз rkf-11m EKF
	шт
	2

	9
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	шт
	34

	 
	Раздел 2. Замена и ремонт окон
	 
	 

	10
	ДЕМОНТАЖ/Заполнение каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей стеклом (1,1мх1,55м - 1шт., 1,05мх1,55м - 1 шт.)
	м2
	3,333

	11
	Заполнение каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей стеклом
	м2
	1,705

	11.1
	Блок оконный из алюмин.комбинир.профилей с термоизоляционной вставкой,двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщ.4 мм,марка стекла М1 толщ.4 мм,ширина дистанцион.рамки 12 мм,одностворчатый,с поворотно-откидным открыванием,с фурнитурой,S до 2 м2
	м2
	1,705

	12
	Заполнение каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей стеклом
	м2
	1,628

	12.1
	Блок оконный из алюмин.комбинир.профилей с термоизоляционной вставкой,двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщ.4 мм,марка стекла М1 толщ.4 мм,ширина дистанцион.рамки 12 мм,одностворчатый,с поворотно-откидным открыванием,с фурнитурой,S до 2 м2
	м2
	1,628

	13
	Снятие оконных переплетов: остекленных  /для замены фурнитуры/
	м2
	6,61

	14
	Смена оконных приборов: петли
	шт
	5

	14.1
	Гарнитура для поворотно-откидной створки до 90кг
	компл
	5

	15
	Смена оконных приборов: ручки
	шт
	5

	15.1
	Ручка оконная управляющая универсальная без блокиратора
	компл
	5

	16
	Смена оконных приборов: остановы
	шт
	5

	16.1
	Ножницы для поворотно-откидной гарнитуры
	компл
	5

	17
	ДЕМОНТАЖ /Установка приборов: оконных
	компл
	10

	18
	Установка приборов: оконных
	компл
	10

	18.1
	Комплект для запирания поворотно-откидной створки
	компл
	10

	19
	Заполнение каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей стеклом /после замены фурнитуры/
	м2
	6,61
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Приложение № 2
к Государственному контракту
№ __________________
 от ____________2026 г.

	Наименование программного продукта
	Estimate 2.0

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр, Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр, Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр;

Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр;

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 N 1452
	Постановление Правительства Самарской области от 22.04.2026 № 261

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Самарская область II кв. 2026 г.

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Самарская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт нежилого здания УФНС России по Самарской области (находящегося в пользовании Межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области), расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Л. Чайкиной, д. 70

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области, расположенная по адресу: 445045, Самарская область, г Тольятти, Лизы Чайкиной ул, влд. 70

	(наименование объекта капитального строительства)

	(наименование объекта капитального строительства)

	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №  ЛС-02-01-01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электромонтажные работы и ремонт окон

	(наименование конструктивного решения)

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным 
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 

	
	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
	II кв. 2026 г.

	

	Сметная стоимость
	
	346,98
	тыс. руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	28,91
	тыс.руб.

	
	в том числе:
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,17
	тыс.руб.

	
	строительных работ
	
	163,83
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих 
	66,2806019
	чел.-ч

	
	монтажных работ    
	
	43,17
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,3578491
	чел.-ч

	
	оборудования         
	
	77,40
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	
	прочих затрат       
	
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.
(в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.

	
	
	
	
	на 
единицу измерения
	коэффици-енты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффици-енты
	всего
 в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы

	1
	ГЭСНм08-03-529-03
	ДЕМОНТАЖ/ Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А / Демонтаж контактора КТИ
	шт
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейш. использования, (предназначено в лом) без разборки и резки ЭМ 0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,52935
	
	
	
	
	1 629,92

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	
	3,41
	0,345
	3,52935
	
	
	461,82
	
	1 629,92

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,71

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0207
	
	
	
	
	10,87

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	0,345
	0,01035
	
	
	1 678,03
	
	17,37

	
	4-100-060
	Трудозатраты машинистов разряд 6
	чел.ч
	0,01
	0,345
	0,01035
	
	
	602,37
	
	6,23

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,345
	0,01035
	
	
	577,39
	
	5,98

	
	4-100-040
	Трудозатраты машинистов разряд 4
	чел.ч
	0,01
	0,345
	0,01035
	
	
	448,43
	
	4,64

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,123
	0,345
	0,127305
	
	
	37,99
	
	4,84

	
	91.21.16-012
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.-ч
	0,252
	0,345
	0,26082
	
	
	17,34
	
	4,52

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,048
	0
	0
	150,04
	1,54
	231,06
	
	0,00

	
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,007
	0
	0
	187,38
	0,85
	159,27
	
	0,00

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0624
	0
	0
	
	
	8,21
	
	0,00

	
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	5,5
	0
	0
	5,87
	0,85
	4,99
	
	0,00

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	0
	0
	155,63
	0,93
	144,74
	
	0,00

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,526
	0
	0
	174,93
	1,12
	195,92
	
	0,00

	
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,014
	0
	0
	41,71
	1,22
	50,89
	
	0,00

	
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,004
	0
	0
	395,65
	1,65
	652,82
	
	0,00

	
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,009
	0
	0
	105 278,81
	1,35
	142 126,39
	
	0,00

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,047
	0
	0
	79,88
	1,73
	138,19
	
	0,00

	
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,027
	0
	0
	157,44
	1,23
	193,65
	
	0,00

	
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	0
	0
	944,69
	1,4
	1 322,57
	
	0,00

	
	25.2.01.01-0001
	Бирки-оконцеватели маркировочные А671
	100 шт
	0,031
	0
	0
	655,90
	0,95
	623,11
	
	0,00

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	1 673,50

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	94,49

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 640,79

	
	Пр/812-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	97
	
	97
	
	
	
	
	
	1 591,57

	
	Пр/774-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	51
	
	51
	
	
	
	
	
	836,80

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	1 398,79
	 
	4 196,36

	2
	ГЭСНм08-03-575-01
	ДЕМОНТАЖ/Прибор или аппарат  / Демонтаж приставкиа ПК2 22 доп. контакта
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейш. использования, (предназначено в лом) без разборки и резки ЭМ 0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7107
	
	
	
	
	328,22

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	
	1,03
	0,345
	0,7107
	
	
	461,82
	
	328,22

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	0
	0
	174,93
	1,12
	195,92
	
	0,00

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	328,22

	2.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	19,03

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	328,22

	
	Пр/812-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	97
	
	97
	
	
	
	
	
	318,37

	
	Пр/774-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	51
	
	51
	
	
	
	
	
	167,39

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	416,51
	 
	833,01

	3
	ГЭСНм08-03-575-01
	ДЕМОНТАЖ/ Прибор или аппарат /Демонтаж реле РЭК-77/4 10а 220в
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейш. использования, (предназначено в лом) без разборки и резки ЭМ 0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7107
	
	
	
	
	328,22

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	
	1,03
	0,345
	0,7107
	
	
	461,82
	
	328,22

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	0
	0
	174,93
	1,12
	195,92
	
	0,00

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	328,22

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	19,03

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	328,22

	
	Пр/812-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	97
	
	97
	
	
	
	
	
	318,37

	
	Пр/774-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	51
	
	51
	
	
	
	
	
	167,39

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	416,51
	 
	833,01

	4
	ГЭСНм08-03-575-01
	ДЕМОНТАЖ/ Прибор или аппарат /Демонтаж контроля фаз
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейш. использования, (предназначено в лом) без разборки и резки ЭМ 0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7107
	
	
	
	
	328,22

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	
	1,03
	0,345
	0,7107
	
	
	461,82
	
	328,22

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	0
	0
	174,93
	1,12
	195,92
	
	0,00

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	328,22

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	19,03

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	328,22

	
	Пр/812-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	97
	
	97
	
	
	
	
	
	318,37

	
	Пр/774-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	51
	
	51
	
	
	
	
	
	167,39

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	416,51
	 
	833,01

	5
	ГЭСНм08-03-529-03
	Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А
	шт
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого ОКС, эксплуатация которого не прекращена, без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне пр-ва работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ЭМ 1,2 ЗТ 1,2 ЗТМ 1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,8105
	
	
	
	
	6 377,97

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	
	3,41
	1,35
	13,8105
	
	
	461,82
	
	6 377,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	127,96

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,081
	
	
	
	
	42,56

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,35
	0,0405
	
	
	1 678,03
	
	67,96

	
	4-100-060
	Трудозатраты машинистов разряд 6
	чел.ч
	0,01
	1,35
	0,0405
	
	
	602,37
	
	24,40

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,35
	0,0405
	
	
	577,39
	
	23,38

	
	4-100-040
	Трудозатраты машинистов разряд 4
	чел.ч
	0,01
	1,35
	0,0405
	
	
	448,43
	
	18,16

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,123
	1,35
	0,49815
	
	
	37,99
	
	18,92

	
	91.21.16-012
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.-ч
	0,252
	1,35
	1,0206
	
	
	17,34
	
	17,70

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 797,32

	
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,048
	
	0,144
	150,04
	1,54
	231,06
	
	33,27

	
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,007
	
	0,021
	187,38
	0,85
	159,27
	
	3,34

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0624
	
	0,1872
	
	
	8,21
	
	1,54

	
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	5,5
	
	16,5
	5,87
	0,85
	4,99
	
	82,34

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,21
	155,63
	0,93
	144,74
	
	30,40

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,526
	
	1,578
	174,93
	1,12
	195,92
	
	309,16

	
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,014
	
	0,042
	41,71
	1,22
	50,89
	
	2,14

	
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,004
	
	0,012
	395,65
	1,65
	652,82
	
	7,83

	
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,009
	
	0,027
	105 278,81
	1,35
	142 126,39
	
	3 837,41

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,047
	
	0,141
	79,88
	1,73
	138,19
	
	19,48

	
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,027
	
	0,081
	157,44
	1,23
	193,65
	
	15,69

	
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,3
	944,69
	1,4
	1 322,57
	
	396,77

	
	25.2.01.01-0001
	Бирки-оконцеватели маркировочные А671
	100 шт
	0,031
	
	0,093
	655,90
	0,95
	623,11
	
	57,95

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	11 345,81

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	94,49

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 420,53

	
	Пр/812-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	97
	
	97
	
	
	
	
	
	6 227,91

	
	Пр/774-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	51
	
	51
	
	
	
	
	
	3 274,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	6 980,89
	 
	20 942,68

	6
	ТЦ_62.6.02.01_63_6950258658_30.03.2026_02_1.3
	Контактор КТИ 265А катушка управления 230В AC 1НО
	шт
	3
	
	3
	
	
	24 149,00
	
	72 447,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	24 149,00
	 
	72 447,00

	7
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,369
	
	
	
	
	1 094,05

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	
	1,03
	1,15
	2,369
	
	
	461,82
	
	1 094,05

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,84

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,04
	174,93
	1,12
	195,92
	
	7,84

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	1 101,89

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	19,03

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 094,05

	
	Пр/812-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	97
	
	97
	
	
	
	
	
	1 061,23

	
	Пр/774-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	51
	
	51
	
	
	
	
	
	557,97

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	1 370,06
	 
	2 740,12

	8
	ТЦ_62.2.02.04_63_7842224734_30.03.2026_02_2.1
	Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2з+2р KPK10-22
	шт
	2
	
	2
	
	
	287,00
	
	574,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	287,00
	 
	574,00

	9
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,369
	
	
	
	
	1 094,05

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	
	1,03
	1,15
	2,369
	
	
	461,82
	
	1 094,05

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,84

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,04
	174,93
	1,12
	195,92
	
	7,84

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	1 101,89

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	19,03

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 094,05

	
	Пр/812-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	97
	
	97
	
	
	
	
	
	1 061,23

	
	Пр/774-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	51
	
	51
	
	
	
	
	
	557,97

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	1 370,06
	 
	2 740,12

	10
	ТЦ_62.1.04.07_63_7842224734_30.03.2026_02_3.1
	Реле промежуточное 10А 220 В 4 переключающих контакта РЭК77/4 без розетки RRP10-4-10-220A ONI
	шт
	2
	
	2
	
	
	451,64
	
	903,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	451,64
	 
	903,28

	11
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,369
	
	
	
	
	1 094,05

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	
	1,03
	1,15
	2,369
	
	
	461,82
	
	1 094,05

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,84

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,04
	174,93
	1,12
	195,92
	
	7,84

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	1 101,89

	11.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	19,03

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 094,05

	
	Пр/812-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	97
	
	97
	
	
	
	
	
	1 061,23

	
	Пр/774-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	51
	
	51
	
	
	
	
	
	557,97

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	1 370,06
	 
	2 740,12

	12
	ТЦ_62.1.04.03_63_7722753969_30.03.2026_02_4.2
	Реле контроля фаз rkf-11m EKF
	шт
	2
	
	2
	
	
	1 739,50
	
	3 479,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	1 739,50
	 
	3 479,00

	13
	ГЭСНм08-03-574-01
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 шт
	0,34
	
	0,34
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,04095
	
	
	
	
	2 789,83

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	
	15,45
	1,15
	6,04095
	
	
	461,82
	
	2 789,83

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,82

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00782
	
	
	
	
	4,11

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,15
	0,00391
	
	
	1 678,03
	
	6,56

	
	4-100-060
	Трудозатраты машинистов разряд 6
	чел.ч
	0,01
	1,15
	0,00391
	
	
	602,37
	
	2,36

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,15
	0,00391
	
	
	577,39
	
	2,26

	
	4-100-040
	Трудозатраты машинистов разряд 4
	чел.ч
	0,01
	1,15
	0,00391
	
	
	448,43
	
	1,75

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	329,22

	
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,1
	
	0,034
	150,04
	1,54
	231,06
	
	7,86

	
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,02
	
	0,0068
	187,38
	0,85
	159,27
	
	1,08

	
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	16,67
	
	5,6678
	5,87
	0,85
	4,99
	
	28,28

	
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	1
	
	0,34
	37,71
	1,54
	58,07
	
	19,74

	
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,01
	
	0,0034
	395,65
	1,65
	652,82
	
	2,22

	
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,08
	
	0,0272
	931,11
	1,62
	1 508,40
	
	41,03

	
	14.4.03.17-0101
	Лак КФ-965
	т
	0,0001
	
	0,000034
	308 849,70
	1,23
	379 885,13
	
	12,92

	
	25.2.01.01-0001
	Бирки-оконцеватели маркировочные А671
	100 шт
	1,02
	
	0,3468
	655,90
	0,95
	623,11
	
	216,09

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	3 131,98

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	48,52

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 793,94

	
	Пр/812-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	97
	
	97
	
	
	
	
	
	2 710,12

	
	Пр/774-049.3
	Электротехнические установки на других объектах (049.3)
	51
	
	51
	
	
	
	
	
	1 424,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	21 516,26
	 
	7 315,53

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Раздел 1. Электромонтажные работы
	
	
	20 793,30

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	15 064,53

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	169,49

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	57,54

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	5 501,74

	
	
	     перевозка
	
	
	

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	15 122,07

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	14 668,40

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	7 712,26

	
	
	Итого оборудование
	
	
	
	
	77 403,28

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	
	
	0,00

	
	
	Итого по разделу 1. Раздел 1. Электромонтажные работы
	
	
	120 577,24

	
	
	     Справочно
	
	
	
	
	

	
	
	     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	
	
	

	
	
	     оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	
	
	77 403,28

	
	
	     затраты труда рабочих
	32,6199
	
	
	
	
	

	
	
	     затраты труда машинистов
	0,10952
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел 2. Раздел 2. Замена и ремонт окон

	14
	ГЭСН09-04-010-09
	ДЕМОНТАЖ/Заполнение каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей стеклом (1,1мх1,55м - 1шт., 1,05мх1,55м - 1 шт.)
	100 м2
	0,0333
	
	0,0333
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ЭМ 0,7 М 0 ЗТ 0,7 ЗТМ 0,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,643389
	
	
	
	
	1 134,55

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	18,99
	0,805
	0,5090554
	
	
	364,77
	
	185,69

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	6,12
	0,805
	0,1640558
	
	
	398,23
	
	65,33

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	73,5
	0,805
	1,9702778
	
	
	448,43
	
	883,53

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,81

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0284149
	
	
	
	
	14,35

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,47
	0,805
	0,0125991
	
	
	1 678,03
	
	21,14

	
	4-100-060
	Трудозатраты машинистов разряд 6
	чел.ч
	0,47
	0,805
	0,0125991
	
	
	602,37
	
	7,59

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,25
	0,805
	0,0067016
	37,32
	1,65
	61,58
	
	0,41

	
	4-100-030
	Трудозатраты машинистов разряд 3
	чел.ч
	0,25
	0,805
	0,0067016
	
	
	398,23
	
	2,67

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,34
	0,805
	0,0091142
	
	
	577,39
	
	5,26

	
	4-100-040
	Трудозатраты машинистов разряд 4
	чел.ч
	0,34
	0,805
	0,0091142
	
	
	448,43
	
	4,09

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	1 175,71

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 148,90

	
	Пр/812-009.0
	Строительные металлические конструкции (009.0)
	93
	
	93
	
	
	
	
	
	1 068,48

	
	Пр/774-009.0
	Строительные металлические конструкции (009.0)
	62
	
	62
	
	
	
	
	
	712,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	88 784,08
	 
	2 956,51

	15
	ГЭСН09-04-010-09
	Заполнение каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей стеклом
	100 м2
	0,01705
	
	0,01705
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,9334956
	
	
	
	
	829,87

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	18,99
	1,15
	0,3723464
	
	
	364,77
	
	135,82

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	6,12
	1,15
	0,1199979
	
	
	398,23
	
	47,79

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	73,5
	1,15
	1,4411513
	
	
	448,43
	
	646,26

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,61

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,020784
	
	
	
	
	10,49

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,47
	1,15
	0,0092155
	
	
	1 678,03
	
	15,46

	
	4-100-060
	Трудозатраты машинистов разряд 6
	чел.ч
	0,47
	1,15
	0,0092155
	
	
	602,37
	
	5,55

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,25
	1,15
	0,0049019
	37,32
	1,65
	61,58
	
	0,30

	
	4-100-030
	Трудозатраты машинистов разряд 3
	чел.ч
	0,25
	1,15
	0,0049019
	
	
	398,23
	
	1,95

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,34
	1,15
	0,0066666
	
	
	577,39
	
	3,85

	
	4-100-040
	Трудозатраты машинистов разряд 4
	чел.ч
	0,34
	1,15
	0,0066666
	
	
	448,43
	
	2,99

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	859,97

	15.1
	09.4.03.05-1065
	Блок оконный из алюмин.комбинир.профилей с термоизоляционной вставкой,двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщ.4 мм,марка стекла М1 толщ.4 мм,ширина дистанцион.рамки 12 мм,одностворчатый,с поворотно-откидным открыванием,с фурнитурой,S до 2 м2
	м2
	1,705
	
	1,705
	21 111,91
	1,44
	30 401,15
	
	51 833,96

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	840,36

	
	Пр/812-009.0
	Строительные металлические конструкции (009.0)
	93
	
	93
	
	
	
	
	
	781,53

	
	Пр/774-009.0
	Строительные металлические конструкции (009.0)
	62
	
	62
	
	
	
	
	
	521,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	3 166 948,97
	 
	53 996,48

	16
	ГЭСН09-04-010-09
	Заполнение каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей стеклом
	100 м2
	0,01628
	
	0,01628
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,8461764
	
	
	
	
	792,39

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	18,99
	1,15
	0,3555308
	
	
	364,77
	
	129,69

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	6,12
	1,15
	0,1145786
	
	
	398,23
	
	45,63

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	73,5
	1,15
	1,376067
	
	
	448,43
	
	617,07

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,74

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0198453
	
	
	
	
	10,01

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,47
	1,15
	0,0087993
	
	
	1 678,03
	
	14,77

	
	4-100-060
	Трудозатраты машинистов разряд 6
	чел.ч
	0,47
	1,15
	0,0087993
	
	
	602,37
	
	5,30

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,25
	1,15
	0,0046805
	37,32
	1,65
	61,58
	
	0,29

	
	4-100-030
	Трудозатраты машинистов разряд 3
	чел.ч
	0,25
	1,15
	0,0046805
	
	
	398,23
	
	1,86

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,34
	1,15
	0,0063655
	
	
	577,39
	
	3,68

	
	4-100-040
	Трудозатраты машинистов разряд 4
	чел.ч
	0,34
	1,15
	0,0063655
	
	
	448,43
	
	2,85

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	821,14

	16.1
	09.4.03.05-1065
	Блок оконный из алюмин.комбинир.профилей с термоизоляционной вставкой,двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщ.4 мм,марка стекла М1 толщ.4 мм,ширина дистанцион.рамки 12 мм,одностворчатый,с поворотно-откидным открыванием,с фурнитурой,S до 2 м2
	м2
	1,628
	
	1,628
	21 111,91
	1,44
	30 401,15
	
	49 493,07

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	802,40

	
	Пр/812-009.0
	Строительные металлические конструкции (009.0)
	93
	
	93
	
	
	
	
	
	746,23

	
	Пр/774-009.0
	Строительные металлические конструкции (009.0)
	62
	
	62
	
	
	
	
	
	497,49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	3 166 949,02
	 
	51 557,93

	17
	ГЭСНр56-01-002-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных  /для замены фурнитуры/
	100 м2
	0,0661
	
	0,0661
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,5050517
	
	
	
	
	1 313,73

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	
	46,11
	1,15
	3,5050517
	
	
	374,81
	
	1 313,73

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,35

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,070694
	
	
	
	
	28,15

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,93
	1,15
	0,070694
	37,32
	1,65
	61,58
	
	4,35

	
	4-100-030
	Трудозатраты машинистов разряд 3
	чел.ч
	0,93
	1,15
	0,070694
	
	
	398,23
	
	28,15

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,42
	
	0,226062
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	1 346,23

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 341,88

	
	Пр/812-090.0
	Проемы (090.0)
	90
	
	90
	
	
	
	
	
	1 207,69

	
	Пр/774-090.0
	Проемы (090.0)
	47
	
	47
	
	
	
	
	
	630,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	48 178,52
	 
	3 184,60

	18
	ГЭСНр56-01-012-10
	Смена оконных приборов: петли
	100 шт
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,715
	
	
	
	
	1 877,65

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	
	82
	1,15
	4,715
	
	
	398,23
	
	1 877,65

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,14

	
	01.7.15.14-0163
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	16
	
	0,8
	114,90
	1,22
	140,18
	
	112,14

	
	01.7.04.09
	Приборы оконные
	шт
	100
	
	5
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	1 989,79

	18.1
	ТЦ_ 01.7.04.08_77_7706616370_30.03.2026_02_5.1
	Гарнитура для поворотно-откидной створки до 90кг
	компл
	5
	
	5
	
	
	2 437,00
	
	12 185,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 877,65

	
	Пр/812-090.0
	Проемы (090.0)
	90
	
	90
	
	
	
	
	
	1 689,89

	
	Пр/774-090.0
	Проемы (090.0)
	47
	
	47
	
	
	
	
	
	882,50

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	334 943,60
	 
	16 747,18

	19
	ГЭСНр56-01-012-11
	Смена оконных приборов: ручки
	100 шт
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,15
	
	
	
	
	457,96

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	
	20
	1,15
	1,15
	
	
	398,23
	
	457,96

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,02

	
	01.7.15.14-0163
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	2
	
	0,1
	114,90
	1,22
	140,18
	
	14,02

	
	01.7.04.10
	Приборы оконные
	шт
	100
	
	5
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	471,98

	19.1
	ТЦ_ 01.7.04.02_77_ 7706616370_30.03.2026_02_6.1
	Ручка оконная управляющая универсальная без блокиратора
	компл
	5
	
	5
	
	
	630,35
	
	3 151,75

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	457,96

	
	Пр/812-090.0
	Проемы (090.0)
	90
	
	90
	
	
	
	
	
	412,16

	
	Пр/774-090.0
	Проемы (090.0)
	47
	
	47
	
	
	
	
	
	215,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	85 022,60
	 
	4 251,13

	20
	ГЭСНр56-01-012-12
	Смена оконных приборов: остановы
	100 шт
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,782
	
	
	
	
	311,42

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	
	13,6
	1,15
	0,782
	
	
	398,23
	
	311,42

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,04

	
	01.7.15.14-0163
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	4
	
	0,2
	114,90
	1,22
	140,18
	
	28,04

	
	01.7.04.11
	Приборы оконные
	шт
	100
	
	5
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	339,46

	20.1
	ТЦ_ 01.7.04.08_77_ 7706616370_30.03.2026_02_7.1
	Ножницы для поворотно-откидной гарнитуры
	компл
	5
	
	5
	
	
	1 254,19
	
	6 270,95

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	311,42

	
	Пр/812-090.0
	Проемы (090.0)
	90
	
	90
	
	
	
	
	
	280,28

	
	Пр/774-090.0
	Проемы (090.0)
	47
	
	47
	
	
	
	
	
	146,37

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	140 741,20
	 
	7 037,06

	21
	ГЭСН10-01-029-02
	ДЕМОНТАЖ /Установка приборов: оконных
	100 компл
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ЭМ 0,7 М 0 ЗТ 0,7 ЗТМ 0,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,58225
	
	
	
	
	1 462,53

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	
	44,5
	0,805
	3,58225
	
	
	408,27
	
	1 462,53

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,04

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,010465
	
	
	
	
	4,69

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	0,805
	0,010465
	
	
	577,39
	
	6,04

	
	4-100-040
	Трудозатраты машинистов разряд 4
	чел.ч
	0,13
	0,805
	0,010465
	
	
	448,43
	
	4,69

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,944
	0
	0
	
	
	8,21
	
	0,00

	
	01.7.04.11
	Скобяные изделия
	компл
	100
	
	0
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	1 473,26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 467,22

	
	Пр/812-010.0
	Деревянные конструкции (010.0)
	108
	
	108
	
	
	
	
	
	1 584,60

	
	Пр/774-010.0
	Деревянные конструкции (010.0)
	55
	
	55
	
	
	
	
	
	806,97

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	38 648,30
	 
	3 864,83

	22
	ГЭСН10-01-029-02
	Установка приборов: оконных
	100 компл
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого ОКС, эксплуатация которого не прекращена, без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне пр-ва работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ЭМ 1,2 ЗТ 1,2 ЗТМ 1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,0075
	
	
	
	
	2 452,68

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	
	44,5
	1,35
	6,0075
	
	
	408,27
	
	2 452,68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,13

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01755
	
	
	
	
	7,87

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	1,35
	0,01755
	
	
	577,39
	
	10,13

	
	4-100-040
	Трудозатраты машинистов разряд 4
	чел.ч
	0,13
	1,35
	0,01755
	
	
	448,43
	
	7,87

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,42

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,944
	
	0,2944
	
	
	8,21
	
	2,42

	
	01.7.04.11
	Скобяные изделия
	компл
	100
	
	10
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	2 473,10

	22.1
	ТЦ_ 01.7.04.02_77_ 7706616370_30.03.2026_02_8.1
	Комплект для запирания поворотно-откидной створки
	компл
	10
	
	10
	
	
	536,70
	
	5 367,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 460,55

	
	Пр/812-010.0
	Деревянные конструкции (010.0)
	108
	
	108
	
	
	
	
	
	2 657,39

	
	Пр/774-010.0
	Деревянные конструкции (010.0)
	55
	
	55
	
	
	
	
	
	1 353,30

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	118 507,90
	 
	11 850,79

	23
	ГЭСН09-04-010-09
	Заполнение каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей стеклом /после замены фурнитуры/
	100 м2
	0,0661
	
	0,0661
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений ОКС (кроме указанных в пунктах 9.2 и 9.3), ОКС в целом ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,4958392
	
	
	
	
	3 217,23

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	18,99
	1,15
	1,4435249
	
	
	364,77
	
	526,55

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	6,12
	1,15
	0,4652118
	
	
	398,23
	
	185,26

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	73,5
	1,15
	5,5871025
	
	
	448,43
	
	2 505,42

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	76,04

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0805759
	
	
	
	
	40,68

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,47
	1,15
	0,0357271
	
	
	1 678,03
	
	59,95

	
	4-100-060
	Трудозатраты машинистов разряд 6
	чел.ч
	0,47
	1,15
	0,0357271
	
	
	602,37
	
	21,52

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,25
	1,15
	0,0190038
	37,32
	1,65
	61,58
	
	1,17

	
	4-100-030
	Трудозатраты машинистов разряд 3
	чел.ч
	0,25
	1,15
	0,0190038
	
	
	398,23
	
	7,57

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,34
	1,15
	0,0258451
	
	
	577,39
	
	14,92

	
	4-100-040
	Трудозатраты машинистов разряд 4
	чел.ч
	0,34
	1,15
	0,0258451
	
	
	448,43
	
	11,59

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	3 333,95

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 257,91

	
	Пр/812-009.0
	Строительные металлические конструкции (009.0)
	93
	
	93
	
	
	
	
	
	3 029,86

	
	Пр/774-009.0
	Строительные металлические конструкции (009.0)
	62
	
	62
	
	
	
	
	
	2 019,90

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	126 833,74
	 
	8 383,71

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Раздел 2. Замена и ремонт окон
	
	
	142 586,32

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	13 850,01

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	161,72

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	116,24

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	128 458,35

	
	
	     перевозка
	
	
	

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	13 966,25

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	13 458,11

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	7 785,79

	
	
	Итого оборудование
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	
	
	0,00

	
	
	Итого по разделу 2. Раздел 2. Замена и ремонт окон
	
	
	163 830,22

	
	
	     Справочно
	
	
	
	
	

	
	
	     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	
	
	26 974,70

	
	
	     оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	
	
	

	
	
	     затраты труда рабочих
	33,6607019
	
	
	
	
	

	
	
	     затраты труда машинистов
	0,2483291
	
	
	
	
	

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	
	
	163 830,22

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	всего прямые затраты
	
	
	
	
	142 586,32

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	13 850,01

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	161,72

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	116,24

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	128 458,35

	
	
	     перевозка
	
	
	

	
	
	всего ФОТ
	
	
	
	
	13 966,25

	
	
	всего накладные расходы
	
	
	
	
	13 458,11

	
	
	всего сметная прибыль
	
	
	
	
	7 785,79

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	
	
	43 173,96

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	всего прямые затраты
	
	
	
	
	20 793,30

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	15 064,53

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	169,49

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	57,54

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	5 501,74

	
	
	     перевозка
	
	
	

	
	
	всего ФОТ
	
	
	
	
	15 122,07

	
	
	всего накладные расходы
	
	
	
	
	14 668,40

	
	
	всего сметная прибыль
	
	
	
	
	7 712,26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	
	
	77 403,28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты
	
	
	
	
	0,00

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	прочие затраты
	
	
	
	
	

	
	
	прочие работы
	
	
	
	
	0,00

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	

	
	
	     прямые затраты
	
	
	

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	
	
	

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	
	

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	
	
	

	
	
	     перевозка
	
	
	
	
	

	
	
	всего ФОТ
	
	
	
	
	0,00

	
	
	всего накладные расходы
	
	
	
	
	

	
	
	всего сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	284 407,46

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	
	
	163 379,62

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	28 914,54

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	331,21

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	173,78

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	133 960,09

	
	
	     перевозка
	
	
	

	
	
	Всего ФОТ
	
	
	
	
	29 088,32

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	
	28 126,51

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	
	15 498,05

	
	
	Всего оборудование
	
	
	
	
	77 403,28

	
	
	Всего прочие затраты
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	
	
	26 974,70

	
	
	          оборудование, отсутствующие в ФРСН
	
	
	
	
	77 403,28

	
	
	          затраты труда рабочих
	66,2806019
	
	
	
	
	

	
	
	          затраты труда машинистов
	0,3578491
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Налоги
	
	
	

	
	
	НДС 22%
	
	
	62 569,64

	
	
	Итого
	
	
	346 977,10

	
	
	Итого по смете
	
	
	
	
	
	346 977,10





	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	И.о. заместителя руководителя
УФНС России по Самарской области
	
	

	
	
	(должность)

	____________________/ С.С. Карпова /
	
	                                                                                         

	(подпись, фамилия и инициалы)
	
	(подпись, фамилия и инициалы)

	__ ___________ 20__ г.
	
	__ ___________ 20__ г.

	М.П. (при наличии печати)
	
	М.П. (при наличии печати)






Приложение № 3
к Государственному контракту
№ __________________
 от ____                  2026 г.

 Форма Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)
	Унифицированная форма N КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. N 100

                                                         ┌───────────────┐
                                                         │     Код       │
                                                         ├───────────────┤
                                          Форма по ОКУД  │    0322005    │
                                                         ├───────────────┤
 Инвестор _____________________________________ по ОКПО  │               │
            организация, адрес, телефон, факс            ├───────────────┤
 Заказчик (Генподрядчик)_______________________ по ОКПО  │               │
                организация, адрес, телефон, факс        ├───────────────┤
 Подрядчик (Субподрядчик)______________________ по ОКПО  │               │
                    организация, адрес, телефон, факс    ├───────────────┤
 Стройка________________________________________________ │               │
                  наименование, адрес                    ├───────────────┤
 Объект ________________________________________________ │               │
                        наименование                     │               │
                               Вид деятельности по ОКДП  ├───────────────┤
                                                         │               │
                                             ┌───────────┼───────────────┤
              Контракт подряда (контракт)    │   номер   │               │
                                             ├───────────┼────┬────┬─────┤
                                             │   дата    │    │    │     │
                                             └───────────┼────┴────┴─────┤
                                         Вид операции    │               │
                                                         └───────────────┘
 
                    ┌──────────────┬─────────────┐ ┌─────────────────────┐
                    │    Номер     │    Дата     │ │   Отчетный период   │
                    │  документа   │ составления │ ├───────────┬─────────┤
                    ├──────────────┼─────────────┤ │     с     │   по    │
                    │              │             │ ├───────────┼─────────┤
              Акт   │              │             │ │           │         │
                    └──────────────┴─────────────┘ └───────────┴─────────┘
            о приемке выполненных работ
 
      Сметная (Контрактная) стоимость в соответствии  с  Контрактом  подряда
 (субподряда) ________________________________________ руб.
 
 ┌─────────────┬────────────┬────────┬───────┬───────────────────────────┐
 │    Номер    │Наименование│  Номер │Единица│      Выполнено работ      │
 ├─────┬───────┤   работ    │ единич-│измере-├───────┬────────┬──────────┤
 │ по  │позиции│            │  ной   │  ния  │ коли- │цена за │стоимость,│
 │ по- │  по   │            │расценки│       │ чество│единицу,│   руб.   │
 │рядку│ смете │            │        │       │       │  руб.  │          │
 ├─────┼───────┼────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
 │  1  │   2   │     3      │    4   │   5   │   6   │   7    │    8     │
 ├─────┼───────┼────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
 │     │       │            │        │       │       │        │          │
 ├─────┼───────┼────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
 │     │       │            │        │       │       │        │          │
 ├─────┼───────┼────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
 │     │       │            │        │       │       │        │          │
 ├─────┼───────┼────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
 │     │       │            │        │       │       │        │          │
 ├─────┼───────┼────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
 │     │       │и т.д.      │        │       │       │        │          │
 │     │       │            │        │       │       │        │          │
 │     │       │            │        │       │       │        │          │
 │     │       │            │        │       │       │        │          │
 │     │       │            │        │       │       │        │          │
 └─────┴───────┴────────────┴────────┴───────┼───────┼────────┼──────────┤
                                  Итого      │       │    Х   │          │
                                             ├───────┼────────┼──────────┤
                            Всего по акту    │       │    Х   │          │
                                             └───────┴────────┴──────────┘
 
 Сдал         _____________  _____________ _______________________________
               должность       подпись          расшифровка подписи
 
 М.П. (при наличии)
 
 Принял ___________  _____________ _______________________________________
         должность      подпись             расшифровка подписи
 
 М.П. (при наличии)




	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	И.о. заместителя руководителя
УФНС России по Самарской области
	
	

	
	
	(должность)

	___________________/ С.С. Карпова /
	
	                                                                                         

	(подпись, фамилия и инициалы)
	
	(подпись, фамилия и инициалы)

	__ ___________ 20__ г.
	
	__ ___________ 20__ г.

	М.П. (при наличии печати)
	
	М.П. (при наличии печати)





Приложение № 4
к Государственному контракту
№ __________________
 от ____                  2026 г.

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	Унифицированная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. N 100
                                                        ┌────────┐
                                                        │  Код   │
                                                        ├────────┤
                                          Форма по ОКУД │0322001 │
                                                        ├────────┤
Инвестор ______________________________________ по ОКПО │        │
           (организация, адрес, телефон, факс)          ├────────┤
Заказчик (Генподрядчик) _______________________ по ОКПО │        │
                          (организация, адрес,          │        │
                             телефон, факс)             ├────────┤
Подрядчик (Субподрядчик) ______________________ по ОКПО │        │
                          (организация, адрес,          │        │
                             телефон, факс)             ├────────┤
Стройка _______________________________________ по ОКПО │        │
                 (наименование, адрес)                  ├────────┤
                               Вид деятельности по ОКДП │        │
                                                  ┌─────┼────────┤
                       Договор подряда (контракт) │номер│        │
                                                  ├─────┼──┬──┬──┤
                                                  │ дата│  │  │  │
                                                  └─────┼──┴──┴──┤
                                           Вид операции │        │
                                                        └────────┘

                          ┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐
                          │  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│
                          │документа│составления│├───────┬───────┤
                          │         │           ││   с   │  по   │
                          ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤
                          │         │           ││       │       │
                  СПРАВКА └─────────┴───────────┘└───────┴───────┘
             О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐
│Номер│   Наименование пусковых   │Код│   Стоимость выполненных  │
│по   │    комплексов, этапов,    │   │    работ и затрат, руб.  │
│по-  │объектов, видов выполненных│   ├────────┬────────┬────────┤
│рядку│работ, оборудования, затрат│   │с начала│с начала│ в том  │
│     │                           │   │проведе-│  года  │числе за│
│     │                           │   │ния     │        │отчетный│
│     │                           │   │работ   │        │ период │
├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤
│  1  │             2             │ 3 │   4    │   5    │   6    │
├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤
│     │Всего работ и затрат,      │   │        │        │        │
│     │включаемых в стоимость     │   │        │        │        │
│     │работ                      │   │        │        │        │
├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤
│     │в том числе:               │   │        │        │        │
├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤
├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤
├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤
├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤
│     │        и т.д.             │   │        │        │        │
│     │                           │   │        │        │        │
│     │                           │   │        │        │        │
└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤
                                                  Итого │        │
                                                        ├────────┤
                                              Сумма НДС │        │
                                                        ├────────┤
                                     Всего с учетом НДС │        │
                                                        └────────┘

Заказчик (Генподрядчик) __________ _________ _____________________
                       (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
    М.П. (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик) _________ _________ _____________________
                       (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
    М.П. (при наличии)
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	ПОДРЯДЧИК:

	И.о. заместителя руководителя
УФНС России по Самарской области
	
	

	
	
	(должность)

	____________________/ С.С. Карпова/
	
	                                                                                         

	(подпись, фамилия и инициалы)
	
	(подпись, фамилия и инициалы)

	__ ___________ 20__ г.
	
	__ ___________ 20__ г.

	М.П. (при наличии печати)
	
	М.П. (при наличии печати)


 

Приложение № 5
к Государственному контракту
№ __________________
 от ____                  2026 г.

Форма Технического акта - экспертного заключения 
Технический акт - экспертное заключение

г. Самара 								         «_____» ___________  г.

______________________________________________, именуемое(ая) в дальнейшем 
                              (наименование Представителя Заказчика)
Представитель Заказчика, в лице ___________________________________________________, 
                                                                                    (должность, ФИО представителя Заказчика)
 составил Акт о том, что Подрядчик выполнил работы __________________________________________________
Выполненные Подрядчиком работы удовлетворяют (частично удовлетворяют/не удовлетворяют)  требованиям государственного контракта от «___» ___________________ 202_ г. №__________________ и в установленные (с нарушением установленных) государственным контрактом сроки (сроков)*.
*В случае не соответствия исполненных Подрядчиком обязательств требованиям государственного контракта, в данном акте указываются основания такого не соответствия со ссылкой на соответствующий документ.
Качество выполненных работ удовлетворяет (частично удовлетворяет/не удовлетворяет) требованиям Технического задания государственного контракта №__________________ от «___» ________ 20__ г.

Общее заключение (о соответствии/несоответствии товаров, работ, услуг требованиям государственного контракта) __________________________________________

Рекомендации (при наличии) ___________________________________________________

       Представитель Заказчика ____________  _________ (___________________)
                                              (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)



 

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	И.о. заместителя руководителя
УФНС России по Самарской области
	
	

	
	
	(должность)

	___________________/ С.С. Карпова /
	
	                                                                                         

	(подпись, фамилия и инициалы)
	
	(подпись, фамилия и инициалы)

	__ ___________ 20__ г.
	
	__ ___________ 20__ г.

	М.П. (при наличии печати)
	
	М.П. (при наличии печати)
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