Описание объекта закупки
на оказание услуг по техническому обслуживанию, проверке и перезарядке огнетушителей

1. Наименование и описание объекта закупки:
Наименование объекта закупки: услуги по техническому обслуживанию, проверке и перезарядке огнетушителей (далее - Услуги). 
2. Перечень и объем оказываемых Услуг
	№
п/п
	Наименование (перечень) оказываемых Услуг 
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Услуги по техническому обслуживанию, проверке и перезарядке огнетушителей
	условная единица

	1


2.1. Условная единица Услуги включает следующие работы:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Проверка ОП-4
	шт.
	3

	2
	Зарядка ОП-4
	шт.
	3

	3
	Проверка ОП-5
	шт.
	7

	4
	Проверка ОУ-2
	шт.
	3

	5
	Гидравлические испытания порошкового огнетушителя емкостью до 10 кг
	шт.
	3

	6
	[bookmark: _GoBack]Замена уплотнительного манжета ЗПУ ОП/ОВП-3,4,5,6,8,9,10
	шт.
	3

	7
	Транспортно-экспедиционные услуги
	шт.
	2


2.1.1
	Расположение объекта проверки, наименование (перечень) оказываемых Услуг
	Требования к качеству (безопасности) оказания услуг

	Транспортировка огнетушителей к месту проведения работ по проверке (заправке) и обратно заказчику, включая погрузочные работы; Подготовка огнетушителей к проверке, зарядке, освобождение огнетушителей от остатков огнетушащих веществ, продувка огнетушителей: Зарядка огнетушителей огнетушащим веществом до требуемых параметров; Испытание под пробным давлением, проверка на отсутствие течи; Опломбирование огнетушителей в соответствии с действующими техническими требованиями. Ремонт и замена деталей огнетушителей по необходимости.
	Оказываемые услуги соответствуют, установленным в Российской Федерации, государственным стандартам и/или требованиям для данного вида оказываемых услуг: - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" "ГОСТ Р 59641-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 794-ст) (ред. от 01.10.2024); - ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

- Наличие лицензии МЧС РФ: «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» 

- Наличие сертификатов пожарной безопасности на огнетушащие составы (если предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации для составов данного рода).  


3. Цель оказания Услуг 
Надлежащее техническое обслуживание первичных средств пожаротушения в целях эффективной работы огнетушителей при локализации очагов пожара разной интенсивности возможного загорания на объектах Управления Россельхознадзора по Калининградской области.
         4. Место, сроки и условия оказания Услуг.
4.1. Место сбора огнетушителей: г. Калининград, Советский проспект, д. 188В 
4.2. Сроки оказания Услуг: В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания контракта (договора). 
4.3. Условия оказания Услуг 
- Услуги оказываются силами и на оборудовании Исполнителя. 
- Исполнитель доставляет огнетушители до места оказания услуг и обратно, своим транспортом. 
- Исполнитель должен обеспечить выдачу заказчику подменные огнетушители на период выполнения работ в объеме не менее 25% от числа сданных Исполнителю. 
 - Исполнитель должен располагать необходимым набором этикеток или бирок, на которых указывается информация об оказанных услугах: дата их проведения, марка заряженного в огнетушитель ОТВ, название организации и ее юридический адрес. 
- По окончании проверки, перезарядки и закачки, Исполнитель обязан произвести маркировку на огнетушителях об их поверки, перезарядке и закачке, с указанием даты проведения проверки, зарядки. 
 - Исполнитель фиксирует результаты обслуживания огнетушителей в журнале в         соответствии с требованиями "ГОСТ Р 59641-2021. Национальный стандарт Российской             Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичны         пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту.        Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта           от 24.08.2021 N 794-ст) (ред. от 01.10.2024). 
- Исполнитель обязан обеспечить наличие контрольных пломб для опломбирования огнетушителей после оказания услуг. 
- В случае если Исполнитель установит, что после проведения проверки, заправки, огнетушители не прошли испытания и непригодны к дальнейшему использованию, то такие огнетушители остаются у Исполнителя для дальнейшей их утилизации. Исполнитель, в этом случае, обязан выдать Заказчику Акт выбраковки. 
5. Требования к качеству оказания Услуг: 
5.1. Материалы для оказания услуг являются новыми, современными, высокого качества. Исполнитель гарантирует качество используемых материалов, оборудования наличием сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество. По требованию Заказчика, Исполнитель предоставляет эти документы.
5.2. Лица, работающие с огнетушителями при их обслуживании и зарядке гарантируют соблюдение требования безопасности и личной гигиены, изложенные в нормативно-технической документации на соответствующие огнетушители, огнетушащие вещества и источники вытесняющего газа. 
5.3 Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Контрактом. Гарантийный срок на оказанные Услуги - 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов 
6. Требования к документации предоставляемой Исполнителем при сдаче Услуг:
6.1. Акт сдачи-приемки оказанных Услуг. 
6.2. Акты на отбраковку огнетушителей, не подлежащих ремонту и перезарядке. 
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Описание объекта закупки   на о казание услуг по техническому обслуживанию, проверке и перезарядке огнетушителей     1.   Наименование и описание объекта закупки:   Наименование объекта закупки:  услуги по  техническо му   обслуживани ю , проверк е   и перезарядк е   огнетушителей (далее  -   Услуги).    2.  Перечень и объем оказываемых Услуг  

№   п/п  Наименование (перечень) оказываемых Услуг   Единица  измерения  Количест во  

1.   Услуги по техническому обслуживанию, проверке и перезарядке  огнетушителей  условная  единица    1  

2.1.  Условная единица Услуги включает следующие работы:  

№  Наименование  Единица  измерения  Количество  

1  Проверка ОП - 4  шт.  3  

2  Зарядка ОП - 4  шт.  3  

3  Проверка ОП - 5  шт.  7  

4  Проверка ОУ - 2  шт.  3  

5  Гидравлические испытания порошкового огнетушителя емкостью до 10 кг  шт.  3  

6  Замена уплотнительного  манжета ЗПУ ОП/ОВП - 3,4,5,6,8,9 , 10  шт.  3  

7  Транспортно - экспедиционные услуги  ш т.  2  

2.1.1  

Расположение объекта проверки,  наименование (перечень)  оказываемых Услуг  Требования к качеству (безопасности) оказания услуг  

Транспортировка огнетушителей к  месту проведения работ по проверке  (заправке) и обратно заказчику,  включая погрузочные работы;  Подготовка огнетушителей к  проверке, зарядке, освобождение  огнетушителей от остатков  огнетушащих веществ, продувка  огнетушителей:   Зарядка  огнетушителей огнетушащим  веществом до требуемых параметров;  Испытание под пробным давлением,  проверка на отсутствие течи;  Опломбирование огнетушителей в  соответствии с действующими  техническими требованиями. Ремонт  и замена деталей огнетушителей  по  необходимости.  Оказываемые услуги соответствуют, установленным в  Российской Федерации, государственным стандартам  и/или требованиям для данного вида оказываемых услуг:  -   Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479  (ред. от 03.02.2025) "Об утверж дении Правил  противопожарного режима в Российской Федерации"   "ГОСТ Р 59641 - 2021. Национальный стандарт Российской  Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и  сооружений. Средства первичные пожаротушения.  Руководство по размещению, техническому  обслуживанию  и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв.  и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N  794 - ст) (ред. от 01.10.2024) ;   -   ГОСТ Р 51057 - 2001  «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие  технические требования. Метод ы испытаний».     -   Наличие лицензии МЧС РФ: «Производство работ по  монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения  пожарной безопасности зданий и сооружений»      -   Наличие сертификатов пожарной безопасности на  огнетушащие составы (если предусмотрено  действ ующим законодательством Российской Федерации  для составов данного рода).    

3.   Цель оказания Услуг     Надлежащее техническое обслуживание первичных средств пожаротушения в целях  эффективной работы огнетушителей при локализации очагов пожара разной интенсивности   возможного загорания на объектах Управления Россельхознадзора по Калининградской области.             4 .  Место, сроки и условия оказания Услуг.   4. 1. Место  сбора огнетушителей : г. Калининград,  Советский проспект, д. 188В    

