ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту оконных откосов и подоконников административного здания УФНС России по Амурской области
1. Общие сведения
Заказчик: УФНС России по Амурской области (далее – Управление).
Наименование закупки: выполнение работ по ремонту оконных откосов и подоконников  административного здания (далее – работы). Месторасположение, в здании, окон указывает заказчик, с 1 по 4 этаж.
Количество окон (1 подоконник, откоы оконные – 2 боковых и 1 верхий) – 24 шт.
2. Требования к выполнению работ:
Срок выполнение работ Подрядчиком: с даты заключения Договора по 12.10.2026г.  
Условия и место выполнение работ: подрядчик должен своими силами и за свой счет выполнить работы, по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 122.
Режим работы Заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота, воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., в пятницу с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин. Обеденный перерыв с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 45 мин. По согласованию с Заказчиком возможно выполнение работ в праздничные и выходные дни. 
3. Требования к выполнению работ: Режим работы согласовывается с Заказчиком. Работы производятся в удобное для Заказчика время, в том числе в выходные и праздничные дни. Все  материалы до места проведения работ доставляются вручную, в связи с ограниченным пространством на территории Заказчика. Вынос мусора от места проведения работ до места сбора производится вручную, в связи с ограниченным пространством на территории Заказчика. 
Подрядчик обязан обеспечить бесперебойную работу административных помещений и не мешать в ходе своей деятельности работе сотрудников Управления.
Подрядчик назначает лицо, ответственное за своевременное и качественное выполнение работ, организацию выполнения работ.
Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил техники безопасности  при выполнении работ, экономное использование электроэнергии, воды и другого обеспечения, предоставляемого Заказчиком.
Подрядчик использует для выполнения работ собственную технику, оборудование, инструменты, расходные материалы.
Подрядчик несет полную ответственность в случае причинения ущерба Заказчику или третьим лицам в ходе выполнения работ.
На период выполнения работ Подрядчик самостоятельно обеспечивает охрану собственных материалов, оборудования, строительной техники.
Подрядчик должен складировать строительный мусор на отведенной Заказчиком площадке в мешках, покрытый укрывным материалом для защиты от внешней среды, производить вывоз строительного мусора с территории Заказчика ежедневно собственными силами, за свой счет.
При выполнении работ Подрядчик применяет сертифицированные материалы, в случае, если это предусмотрено законом. Учитывая единый дизайн отделочных работ, Подрядчик при производстве работ руководствуется общей концепцией дизайнерских решений и отделки помещений, ранее принятых Заказчиком, цветовую гамму используемых материалов согласовывает с Заказчиком. Все используемые для проведения работ материалы  должны иметь надлежащее качество. Технологию и последовательность выполнения работ подрядчик предусматривает в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.
Подрядчик должен учитывать, что отключение электроэнергии в местах проведения работ,  производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
Целостность конструкции системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации в процессе текущего ремонта должна оставаться неизменной и в рабочем состоянии. В случае повреждения или нарушения в работе систем, восстановление и ремонт их производится за счет Подрядчика. 
Расходы не учтенные техническим заданием, но необходимые для выполнения работ, оплачиваются Подрядчиком самостоятельно за свой счет, Заказчик дополнительных затрат не несёт.
4. Требования к безопасности работ: Работы необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения и соблюдения внутреннего распорядка. 
При выполнении работ персонал Подрядчика, выполняющий работы на Объекте, должен быть проинструктирован по технике пожарной безопасности, технике безопасности и охране окружающей среды на Объекте.
5. Требования к гарантии качества выполненных работ: Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат выполненной работы. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, установленных на Объекте начинается с момента приемки выполненных работ и составляет:
- на качество выполненных работ – не менее 12 (двенадцати) месяцев, с даты подписания Заказчиком Акта о приёме выполненных работ по форме КС– 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС– 3; 
- на примененные при выполнении работ материалы и оборудование – не менее срока, установленного заводом изготовителем.
Все мероприятия по осуществлению гарантии качества выполненных работ осуществляются за счет Подрядчика без дополнительных расходов со стороны Заказчика.
Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ.
6. Требования к гарантийному обслуживанию: не установлено.
7. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком российскими рублями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ по форме КС– 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС– 3 на основании счёта (счёта-фактуры).

   
	Ведомость объёма работ по ремонт оконных откосов, расчет за 1 окно размером 1,7м*2,0м, 
в административном здании УФНС России по Амурской области, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 122

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтаж

	1
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,01133


	2
	Снятие облицовки откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
	100 м2
	0,0266


	3
	Демонтаж одинарного каркаса стен из стоечного профиля в чистых помещениях
	100 м2
	0,0266


	4
	Демонтаж изоляции изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок (откосы)
	100 м2
	0,0266
 

	5
	Затаривание строительного мусора в мешки, и погрузка в автотранспортное средство
	т
	0,0266
 

	6
	Услуги по вывозу отходов автомобилем до 20т, и до 10 км.
	т
	0,0266
 

	Раздел 2. Монтажные работы

	7
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее / +
	100 м2
	0,0266



	8
	Стартовый профиль П-образный белый 60х10мм длина 6м
	шт.
	1
 

	9
	Финишный профиль F-образный белый длина 3м
	шт.
	1


	10
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	0,0206


	10.1
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм
	м
	2,06

	10.2
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	2
 

	11
	Пена монтажная 750 мл
	шт.
	1

	12
	Базалит (плотность 50, уп: 8 шт.-1200*600)
	уп.
	0,6

	13
	Откос пластиковый (0,6*6м)
	шт.
	1

	14
	Наличник пластиковый, угловой (0,08м*6м)
	шт.
	1
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