Описание объекта закупки (техническое задание)
на поставку пневматических автомобильных шин

1. Перечень поставляемых товаров
	№ п/п
	Наименование товара, марка, модель
	Количество
	Ед. изм.
	Характеристики

	1
	Шина пневматическая летняя КАМА FLAME M/T 225/75 R16 108 Q
	24
	шт.
	– размерность: 225/75 R16
– индекс нагрузки: 108
– индекс скорости: Q (до 160 км/ч)
– конструкция: радиальная
– рисунок протектора: Mud Terrain (для грунтовых/бездорожных условий)
– сезонность: летняя
– тип: бескамерная
– маркировка: соответствует ТР ТС 018/2011, без отметки "Retread" (не восстановленная)

	2
	Шина пневматическая летняя КАМА FLAME M/T 205/70 R15 100 Q
	4
	шт.
	– размерность: 205/70 R15
– индекс нагрузки: 100
– индекс скорости: Q
– конструкция: радиальная
– рисунок протектора: Mud Terrain
– сезонность: летняя
– тип: бескамерная
– маркировка: без "Retread"



2. Условия поставки товара
Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:
РФ, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Северная, д. 41 (территория Заказчика).
Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения контракта.
Разгрузка товара производится Поставщиком самостоятельно.
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3. Требования к качеству товара
3.1. Поставляемые шины должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов изготовления, повреждений и следов ремонта.
3.2. Шины должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) в части маркировки и эксплуатационных показателей. В маркировке шин отсутствует обозначение "Retread" (восстановленная шина) согласно п. 5.8.2.3 раздела 5 приложения № 8 ТР ТС 018/2011.
3.3. Товар должен быть сертифицирован и иметь документацию, подтверждающую качество и безопасность в соответствии с законодательством РФ (декларация о соответствии, сертификат соответствия или иные документы, предусмотренные для данного вида продукции).
3.4. Поставщик гарантирует, что шины имеют гарантийный срок эксплуатации не менее установленного производителем, а также соответствуют заявленным характеристикам (размер, индекс нагрузки, скорости, сезонность).

4. Требования к документации, предоставляемой вместе с товаром
Товарная накладная (УПД) или акт приёма-передачи;
Документы, подтверждающие качество и безопасность (декларация о соответствии, сертификат или протокол испытаний);
Инструкция по эксплуатации и уходу (при наличии у производителя);
Гарантийный талон (если предусмотрен производителем).
