Приложение № 1 Описание объекта закупки
на оказание услуг по обеспечению испытания геофизического оборудования
Объект закупки

Наименование услуг: оказание услуг по обеспечению испытания геофизического оборудования


1. Место оказания услуг: акватория Черного моря, Краснодарский край

2. Сроки (периоды) оказания услуг: 14.04.2026 – 15.04.2026 г.

3. Этапы оказания услуг: услуга оказывается в один этап.

4. Цели оказания услуг для выполнения работ: испытание геофизического оборудования.
                                                                                          
5. Единица измерения работ: усл. ед.

6. Количество работ: 1

Характеристики услуг

7.	Требования к техническим и эксплуатационным характеристикам, оснащенности судна для выполнения работ

7.1 Предоставляемое Судно должно находиться в собственности или оперативном управлении Исполнителя.
7.2. Наличие разрешения на выход в море не менее 6 км от берега.

Таблица «Требования к конкретным показателям судна, используемого при выполнении работ»

	№ п/п
	Наименование судна, товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты. Полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения судна
	Требования к значениям показателей (характеристик) судна или эквивалентности предлагаемого для выполнения работ судна, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям. 
Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя. 
Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться
	Единица измере-ния
	Коли- чество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Судно для выполнения работ
	Технические характеристики:
- многокорпусное судно;
- водоизмещение судна не менее 70 т;
- длина судна не менее 18 м;
- ширина судна – не менее 6,5 м;
- запас топлива – не менее 3 000 л;
- скоростные режимы работы при работе с оборудованием – от 2 до 6 узлов;
- площадь рабочей палубы – не менее 30 м2.
Размещение участников испытания – не менее 5 чел.
Район плавания – МП с удалением от берега 12 миль

Судовое устройство для спуска оборудования:
морская крановая манипуляторная установка от 0,5 т с минимальным вылетом стрелы – 5 м.
Наличие кормового портала не менее 2 м.

Наличие закрытого помещения со столами для размещения набортного оборудования Заказчика

Стабилизированное электропитание оборудования для выполнения непрерывного высокочастотного гидроакустического профилирования и судовых помещений переменным током напряжением 220 вольт с частотой 50 Гц.

	Шт.
	1



8. Требования к качеству и безопасности оказания услуг
Качество и безопасность услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства, а также условиям, указанным в настоящем техническом задании.
Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.
При исполнении Контракта по согласованию Сторон допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9. Порядок оплаты Контракта
[bookmark: _Hlk161759605]Оплата производится за работы, выполненные в полном объеме в течение 10 (Десяти) рабочих дней, после подписания сторонами Акта выполненных работ, акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), на основании счета и счета-фактуры (при наличии), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
Авансирование не предусматривается.
Источник финансирования - средства бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ.

10. Порядок приёмки: 
- В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выполнения Работ Исполнитель извещает Заказчика о готовности сдать выполненные Работы. В момент сдачи Работ Исполнитель передает Заказчику полный комплект документов, подтверждающих факт выполнения Работ: Акт выполненных работ, счет-фактуру (при наличии), акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452). 
-  Заказчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ, в том числе, в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом. Срок приёмки Работ и оформления ее результатов – до 5 (Пяти) рабочих дней. Приемка результатов выполненных Работ оформляется документом о приемке, который подписывается сторонами, или же Исполнителю Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

11. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества:

В соответствии с законодательством Российской Федерации, но не менее 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ.

12. Ответственность сторон:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем) утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

13. Арбитраж:
- в случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14. Прочие условия
 - любая переписка Сторон в связи с исполнением Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки д.124, литера А
Телефон, факс: (911) 771-55-83
E-mail: d.bezumov@vniio.ru
Контактное лицо: Безумов Д.В.
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