
    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по ремонту 
Установки получения очищенной воды и воды для инъекций, зав. №MFOJ92JBW

Место выполнения услуги: г. Санкт-Петербург, ул. Мира 14.
Условия оказания услуги: Услуги оказываются в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика. Заявки направляются любым удобным способом с даты заключения Контракта до 01.12.2026г. Заявки направляются исполнителю по электронной почте, указанной в разделе Контракта «Реквизиты и подписи Сторон». 

Перечень выполняемых услуг:
1. Предварительный осмотр прибора:
Внешний осмотр прибора;
2. Диагностика
3. Разборка
4. Демонтаж картриджей
5. Замена картриджей:
Сборка, подключение;
Настройка;
6. Проверка работы в реальном времени и составление технического акта.

Используемые материалы и комплектующие для оказания услуг
	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	картридж микрофильтрационный (5 мкм), MFC 13”m (2PWG)
	1

	2
	картридж с гранулированным активированным углем, ACC 13”m (2PWH)
	1

	3
	картридж с ионитом смешанного действия, MBC 15” (15CR)
	2

	4
	картридж c мембранным элементом, ROC 13”m 
	1




Требования к обеспечению качества выполнения услуги
Исполнитель обязан:
- иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством:
В соответствии с № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности от 04.05.2011 г. (п. 17 ч. 1 ст. 12) и постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2129 Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) с правом выполнения следующих видов работ: 
1. Техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: 
- вспомогательные и общебольничные медицинские изделия;
- использовать квалифицированный персонал. Специалист должен пройти соответствующее обучение для осуществления диагностики оборудования, указанного в данном техническом задании;
– специалист Исполнителя должен иметь в наличии собственный специализированный инструмент и материалы в соответствии с требованием производителя;
[bookmark: _GoBack]-  запасные части и комплектующие, необходимые для выполнения работ, входят в стоимость услуг. При проведении работ допускается использование только новых, не восстановленных, не бывших в употреблении, заменяемых запасных частей и комплектующих, полностью совместимых с обслуживаемыми аппаратами. При проведении диагностики, если потребуются, должны применяться запасные части, комплектующие и расходные материалы, предусмотренные действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя;
- при несоответствии качества выполненных работ требованиям Заказчика Исполнитель устраняет все нарушения своими силами и за свой счет, а также возмещает все убытки, причиненные Заказчику в результате этого нарушения;
- при обнаружении недостатков, связанных с оказанными услугами и замененными деталями, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования, Исполнитель должен устранить недостатки в гарантийный период за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика любым средством связи. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 
Результатом оказанных услуг должны являться:
- оценка статуса работоспособности оборудования, задокументированная в виде технического акта.
Требования к оказанию услуги:
Гарантия на оказанные услуги – 3(три) месяца

Порядок и условия оказания услуг по контракту
В целях обеспечения допуска сотрудников Исполнителя на объект Заказчика Исполнитель не позже, чем за 5 (пять) рабочих дней до срока начала исполнения обязательств по контракту, направляет в адрес Заказчика официальный список сотрудников, обеспечивающих проведение работ.
Перед началом оказания услуг Исполнитель проходит инструктаж по охране труда и техники безопасности на территории Заказчика. При проведении работ Исполнитель соблюдает правила техники безопасности, действующие на объекте, правила пожарной безопасности, а также исполняет требования службы безопасности.

Требованиям следующих нормативных документов:
- Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями, внесенными законом от 27.12.2019 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности»;
- ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники;
- ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения;
- ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»;
- Федеральный Закон №323-Ф3 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»;
- Приказ Минтруда России от 18.12.2020 № 928н «Об утверждении Правил по охране труда в медицинских организациях»;
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».



