
Техническое задание

Поставка   товара по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 155А
Оплата в течении 7 рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной
Поставка в течении 5 дней с момента подписания контракта


	Товары (работы, услуги)
	Кол-во
	Ед.изм.

	Провод СИП -4, 2-х жильный, сечение 16 мм2, конструкция жилы – многопроволочная, материал проводника - алюминий
	100
	м

	Ответвительный герметичный зажим Р2Х-95.1 (номинальное сечение магистрального проводника 16 мм2; номинальное поперечное сечение ответвления 2,5 мм2)  
	7
	шт

	Анкерный зажим, поперечное сечение 25 мм2, (марка - ВК),  способ монтажа – на кронштейн, диаметр кабеля – 12мм
	5
	шт

	[bookmark: _GoBack]Зажим поддерживающий РS – 4,  сечение жилы от 16 до 95 мм2
	4
	шт




Контактное лицо:
Левченко В.Л. тел. (4212) 39-61-05
