Приложение № 1 от ____.____2026 г. № __________________________ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств печати 
для нужд филиала ФКУ Упрдор Москва-Харьков в г. Воронеж, в сфере ИКТ

	№ п/п
	Наименование
	Серийный номер 
	Месторасположение оборудования

	1. 
	Xerox VersaLink B7035
	3390616553
	г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, 26

	2. 
	Xerox VersaLink B7035
	004130867
	



	№ п/п
	Расходные материалы, ресурсные детали, узлы и запасные части для Xerox*
	Кол-во
	Артикул
	Ресурс
(при наличии)

	1 
	Ролик переноса в сборе R7 для Xerox VersaLink B7035
	2
	115R00116
	200 000 А4

	2 
	Комплект роликов подачи для Xerox VersaLink B7035
	8
	604K56080
	

	3 ,
	Узел термозакрепления для Xerox VersaLink B7035
	2
	115R00115
	100 000 А4


[bookmark: _GoBack]______________________________
* Эквивалент недопустим согласно п. 10.3.5(1) ЕПОЗ: несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемых заказчиком
Услуги по ремонту копировальной техники включают: 
- профилактические работы - в соответствии с регламентом, установленным в технической документации производителя оборудования,;
- ремонтные работы – замена ресурсных деталей и запасных частей, ремонтно - восстановительные работы для устранения возникших неисправностей оборудования.
Детали, узлы и запасные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не контрафактными, совместимыми с оборудованием, качество соответствовать требованиям стандартам РФ, не угрожать безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды. 
Гарантийный срок на оказываемые услуги – 6 месяцев при условии замены Исполнителем ресурсных деталей, узлов и запасных частей.
Гарантийный срок Товара (ресурсных деталей, запасных частей, расходных материалов (девелоперы, фотобарабан и т.д.) определяется на основании нормативно-технической документации фирмы-производителя на соответствующий Товар и составляет не менее 12 месяцев. 
Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с НТД и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной. 
Товар хранился, транспортировался, разгружался согласно требованиям фирмы-производителя. 
На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация: 
- Наименование Товара полное 
- Количество в упаковке. 
- Товарный знак фирмы-производителя. 
- Дата, месяц, год изготовления. 
Поставляемый Товар должен быть изготовлен и замаркирован в соответствии с НТД фирмы-производителя и соответствовать сертификатам качества, что должно быть подтверждено представленными копиями сертификатов. 
Исполнитель гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение гарантийного срока.
Комплектность продукции должна соответствовать нормативно-технической документации фирмы-производителя.
Поставляемый Товар разрешен к использованию на территории РФ.
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