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- бумага, на которой осуществляется печать, должна соответствовать ГОСТам, техническим условиям и требованиям, установленным в спецификации;

- краски, используемые для печати, должны иметь гигиенический сертификат;

- материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий полиграфической промышленности;
- показатели качества импортных материалов не должны быть ниже требований, установленных в отечественных нормативных документах;
- качество всех используемых материалов должно быть подтверждено сертификатами качества, гигиеническими сертификатами и сертификатами соответствия
  - качество печати должно соответствовать согласованным заказчиком макетам, не иметь искажений по тексту. 

 В изготовленной продукции не допускается:
1) присутствие отмарывания, разнотона, несовмещений или несведений красок, марашек и других сторонних элементов муара;
2) перетискивание изображения, слипание отдельных страниц, непропечатки;
3) некомплектность и непоследовательность элементов;
4) дефекты, приводящие к искажению или потере информации / изображения;
5) дефекты воспроизведения текста/изображения (перевернутый, пропущенный текст, потеря элементов текста/изображения, «бледная» печать, «сдвоенная» печать, «залитое» изображение);
    6) расположение текста и элементов, не соответствующее макету, утвержденному заказчиком, неправильная последовательность текста и страниц;
7) механические повреждения бумаги;
8) дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование изготавливаемой продукции по назначению;
9) несоответствие цветового или текстового оформления;
10) несоответствие нумерации (если она предусмотрена образом заказчика).
Изготовленные бланки документов упаковывается в пачки и маркируются подрядчиком, исходя из действующих стандартов упаковки. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность документов при транспортировке любым видом транспорта, погрузке, разгрузке и хранении, не иметь вмятин и повреждений. Для контроля комплектности на таре (упаковке) должна быть нанесена маркировка с указанием наименования бланка документа, количества в упаковке.

 



		



