Техническое задание
на поставку печатной техники для 
Главного управления МЧС России по Ростовской области

1. Общие сведения
1.1. Заказчик – Главное управление МЧС России по Ростовской области
1.2. Адрес заказчика – Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11
1.3. Вид финансового обеспечения – федеральный бюджет 2026 года
2. Непосредственное описание товара.
2.1. Наименование и характеристики товара
	1.
	Код позиции КТРУ 26.20.18.000-00000069

	
	Наименование товара, работы, услуги
	Единица измерения
	Количество (объем работы, услуги)
	Наименование характеристики по КТРУ
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	
	Многофункциональное устройство 
	шт.
	14
	Наличие устройства автоподачи сканера 

	Да
	-
	Значение характеристик не может меняться участником закупки

	
	
	
	
	Способ подключения
	USB 
	-
	Значение характеристик не может меняться участником закупки

	
	
	
	
	Технология печати
	Электрографическая
	-
	Значение характеристик не может меняться участником закупки

	
	
	
	
	Цветность печати
	Черно-Белая
	-
	Значение характеристик не может меняться участником закупки

	
	
	
	
	Максимальный формат печати
	А4
	-
	Значение характеристик не может меняться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки 
	Да
	-
	Значение характеристик не может меняться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черно-белого картриджа
	Да
	-
	Значение характеристик не может меняться участником закупки

	
	
	
	
	Поддерживаемая предельная плотность бумаги, г/м2
	≥ 150
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Тип сканирующего устройства
	планшетный
	-
	Значение характеристик не может меняться участником закупки

	
	
	
	
	Скорость черно-белой печати в формате А4, стр/мин
	≥ 20
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Максимальное оптическое разрешение сканирования по вертикали, dpi
	≥ 1200
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Максимальное оптическое разрешение сканирования по горизонтали, dpi
	≥ 1200
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi
	≥ 1200
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi
	≥ 1200
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



2.2. Описание объекта закупки
Поставляемая техника должна быть новой (с предоставлением документов о дате производства товара при отсутствии нанесения даты изготовления на упаковочной коробке товара или на самом товаре) не должна быть ранее в употреблении, смонтированная из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов. 
Каждая единица товара должна быть укомплектована паспортом на изделие, гарантийным талоном, необходимыми соединительными кабелями для подключения и функционирования. Поставляемая оргтехника не должна вызывать ненадлежащее функционирование или отказ существующего оборудования заказчика.

3. Требования к упаковке и маркировке товаров.
3.1. Упаковка должна обеспечивать безопасность транспортировки оргтехники и сохранность качества в течение гарантийного срока хранения.
3.2. На упаковочной коробке должны быть нанесена маркировка с информацией о производителе, типе и модели поставляемой оргтехники. 
4. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию.
Срок гарантии качества товара: Гарантийный срок службы должен составлять 12 месяцев с момента подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки Товара.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет Поставщика обо всех претензиях, связанных с данным гарантийным обязательством.
Поставщик обязуется заменить товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления. 
Срок гарантийного обязательства продлевается на время замены товара Поставщиком.
5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг.
Товар поставляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком за свой счет на подготовленную площадку Заказчика (склад находится в подвальном помещении, расстояние складирования – около 100 метров от места подъезда автомобиля).
6. Порядок приемки товара 
Приемка Товара производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и требованиями настоящего Технического задания.
7. Место доставки товара, сроки поставки товара.
7.1. Местом доставки товара является адрес Заказчика: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11.
[bookmark: _GoBack]7.2. Сроки поставки и разгрузки Товара в течении 15 рабочих дней с момента подписания контракта.


Инженер отдела информационных технологий
управления информационных технологий и связи                                                                                                      Л.Ю. Красова
