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Описание объекта закупки 
на оказание услуги по восстановлению работоспособности и поверке прибора узла учета тепловой энергии 

1. Требования к объему услуг:
1.1. Информация об объекте закупки:
[bookmark: _Hlk213402646]Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги	
	ОКПД2/ Код позиции по КТРУ
	Единица измерения
	Количество (объем работы, услуги)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оказание услуги по восстановлению работоспособности и поверке прибора узла учета тепловой энергии
	71.12.40.129
	Условная единица
	1



1.2. Перечень видов и объемов услуг:
демонтаж прибора узла учета тепловой энергии (далее – УУТЭ) с установкой временной вставки;
проведение диагностики прибора УУТЭ;
восстановление работоспособности (замена вышедших из строя элементов);
метрологическая поверка прибора УУТЭ с оформлением соответствующих документов;
обратный монтаж прибора УУТЭ;
пусконаладочные работы;
ввод в эксплуатацию.
1.3. Информация о приборе, подлежащему восстановлению и поверке:
Таблица № 2
	№ п/п
	Тип 
	Характеристика
	Назначение
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Электромагнитный преобразователь расхода (расходомер) ПРЭМ – 20 (Российская Федерация)
	ДУ-20 мм.; Среда- горячая вода.
	Предназначен для измерения объема и объемного расхода электропроводящих жидкостей (воды). Обеспечивает стабильную работу в составе теплосчетчиков ТСК.
	1 Штука



2. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) работы, услуги.
2.1. Исполнитель должен провести все подготовительные работы (услуги) перед поверкой, в том числе техническую диагностику прибора.
2.2. Прием и доставка прибора до места нахождения метрологической лаборатории и его обратная транспортировка производится исполнителем своими силами и за свой счет, с соблюдением рекомендаций технической документации заводов — изготовителей приборов.
2.3. Испытание проводится в соответствии с требованиями:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»;
Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;
ГОСТ Р 51649‑2014 национальный стандарт Российской Федерации «Теплосчётчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия»;
ГОСТ ISO/IEC 17025‑2019 «Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
2.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу заказчика в ходе оказания услуг по вине исполнителя.
2.5. По окончанию оказания услуг исполнитель предоставляет заказчику свидетельство о поверке с установленным сроком действия.
2.6. В паспорте прибора в обязательном порядке должна стоять отметка (клеймо) о пройденной государственной поверке.
2.7. Исполнитель в течение 2-х (двух) рабочих дней обязан обеспечить внесение данных о результатах поверки в государственный реестр средств измерений ФГИС «Аршин» (в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
2.8. Место оказания услуг: Российская Федерация, обл. Мурманская, г. Мончегорск, пр-кт Металлургов, д. 16.
3. Требования к качеству и безопасности оказания услуги:
3.1. Исполнитель должен иметь действующую выписку из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) в области обеспечения единства измерений. Основание: п. 2 ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; п. 2 ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
3.2. Исполнитель обеспечивает проверку прибора по месту нахождения организации, имеющей аттестат аккредитации на право поверки средств измерений, выданный уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации (подтверждается копиями документов).
3.3. Услуги оказываются в полном объёме и с соблюдением надлежащего качества, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм, правил и технических условий, регламентирующими данный вид деятельности, применяя только разрешённые в официально установленном порядке средства и оборудование.
3.4. Услуги должны быть оказаны исполнителем в строгом соответствии с методикой поверки конкретного типа средств измерений и согласно перечню работ (услуг), указанному заводом-изготовителем в паспорте изделия. 
3.5. Исполнитель обязан оказать услуги с использованием собственных деталей, запасных частей, материалов и комплектующих. Качество деталей, запасных частей, материалов и комплектующих, используемых при оказании услуг должно соответствовать нормам, установленным законодательством Российской Федерации и подтверждаться сертификатами.
3.6. После обратного монтажа прибора осуществить пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию. Исполнитель должен подтвердить отсутствие порывов, утечек в местах соединений поверяемого прибора с системой теплоснабжения.
3.7. После оказания услуг исполнитель обязан предоставить к приемке заказчику оформленную должным образом документацию на прибор в соответствии с приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
[bookmark: _GoBack]3.8. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказания услуг по назначению в течение всего гарантийного срока. Исполнитель обязан гарантировать качество оказанных услуг и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты приемки заказчиком услуг в полном объеме.
3.9. В течение гарантийного срока исполнитель по письменному уведомлению заказчика за свой счет устраняет выявленные заказчиком недостатки, которые являются следствием ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств по контракту. Течение гарантийного срока в этом случае продлевается на время, в течение которого производилось устранение дефектов, и объект не мог эксплуатироваться вследствие таких недостатков.
3.10. Сроки и порядок устранения исполнителем недостатков, возникших вследствие ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств по контракту, согласовываются сторонами и устанавливаются в акте, фиксирующем дефекты. Срок устранения исполнителем недостатков не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня составления акта, фиксирующего дефекты. Исполнитель обязан безвозмездно устранить соответствующие недостатки (дефекты) или возместить расходы на их устранение, в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и порядок их устранения, исполнитель обязан направить своего полномочного представителя не позднее 2-х (двух) дней со дня получения письменного извещения заказчика. При отказе исполнителя от составления или подписания акта о недостатках заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется исполнителю.
3.11. При причинении вреда имуществу заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков оказанной услуги, в течение гарантийного срока, исполнитель возмещает убытки, понесенные заказчиком.
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