Описание объекта закупки (Техническое задание)

11. Общая информация об объекте закупки
1.1. Объект закупки: поставка тиглей
1.2. Место поставки товара: 119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 38, к. 3.
Поставка осуществляется по адресу Заказчика, силами Поставщика, с соблюдением правил перевозки грузов с температурным режимом.
[bookmark: _GoBack]Поставщик поставляет товар в рабочие дни Заказчика с 8:30 до 17:00 соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории, по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком.
1.3. Сведения о качестве, технических характеристиках товара: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.
Товар по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, приводимым в настоящем Техническом задании (Приложение №1).
1.4. Срок поставки товара: поставка товара по Контракту осуществляется единой партией в течение 70 рабочих дней с даты заключения Контракта.
Дата и время поставки предварительно согласовывается с Заказчиком посредством электронной почты не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара. 

2. Объем и сроки гарантий качества товара
2.1. Поставщик гарантирует соответствие качества и полную комплектность поставляемого товара Техническому заданию и действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.
2.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, новый, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием в соответствии технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.
2.3. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее их качество. 
2.4. В случае наступления гарантийного случая расходы по транспортировке, доставке, такелажным работам в отношении Товара несет Поставщик.
3. Требования к безопасности товаров
3.1. Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:
- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);
- сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара.
3.2. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
3.3. Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям и обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Техническом задании.
3.4. Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика. 
3.5. В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.
3.6. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара - также и международным стандартам упаковки. 
3.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту поставки и погрузо-разгрузочных работах. 
3.8. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, дату выпуска, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.
3.9. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь механических повреждений.
3.10. Товар должен отгружаться в упаковке, с указанием условий хранения обеспечивающей сохранность Товара от загрязнения, механических повреждений, атмосферных воздействий при транспортировании и хранении в течение гарантийного срока. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу и/или потерю товарного вида Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки.
3.11. Поставщик обязан передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.12. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.
3.13. Документация к товару должна содержать информацию о характеристиках товара и его потребительских свойствах, информацию о комплектации, с указанием условий хранения и транспортировки. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

4. Перечень и характеристики товара:


1
	№№
	Наименование позиции ТРУ
	ОКПД2/
КТРУ
	Единица измерения

	Кол-во
	Характеристики ТРУ

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Единица измерения
 
	Значения характеристики (допускается указание через точку с запятой нескольких значений)

	1
	Тигель корундовый цилиндрический 10 мл
	23.44.12.110

	Штука
	120
	Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле
	Процент
	≥99

	
	
	
	
	
	Диаметр тигля
	Миллиметр
	24

	
	
	
	
	
	Высота тигля
	Миллиметр
	29

	
	
	
	
	
	Объем тигля
	Миллилитр
	10

	2
	Тигель корундовый цилиндрический 20 мл
	23.44.12.110

	Штука
	23
	Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле
	Процент
	≥99

	
	
	
	
	
	Диаметр тигля
	Миллиметр
	35

	
	
	
	
	
	Высота тигля
	Миллиметр
	34

	
	
	
	
	
	Объем тигля
	Миллилитр
	20

	3
	Тигель корундовый цилиндрический 330 мл
	23.44.12.110

	Штука
	8
	Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле
	Процент
	≥99

	
	
	
	
	
	Диаметр тигля
	Миллиметр
	78

	
	
	
	
	
	Высота тигля
	Миллиметр
	80

	
	
	
	
	
	Объем тигля
	Миллилитр
	330

	4
	Тигель корундовый конический 5 мл
	23.44.12.110

	Штука
	100
	Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле
	Процент
	≥99

	
	
	
	
	
	Диаметр дна тигля
	Миллиметр
	18

	
	
	
	
	
	Диаметр верхней части тигля
	Миллиметр
	28

	
	
	
	
	
	Высота тигля
	Миллиметр
	24

	
	
	
	
	
	Объем тигля
	Миллилитр
	5

	5
	Тигель корундовый конический 25 мл
	23.44.12.110

	Штука
	70
	Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле
	Процент
	≥99

	
	
	
	
	
	Диаметр дна тигля
	Миллиметр
	27

	
	
	
	
	
	Диаметр верхней части тигля
	Миллиметр
	36

	
	
	
	
	
	Высота тигля
	Миллиметр
	41

	
	
	
	
	
	Объем тигля
	Миллилитр
	25

	6
	Тигель корундовый конический 30 мл
	23.44.12.110

	Штука
	30
	Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле
	Процент
	≥99

	
	
	
	
	
	Диаметр дна тигля
	Миллиметр
	23

	
	
	
	
	
	Диаметр верхней части тигля
	Миллиметр
	38

	
	
	
	
	
	Высота тигля
	Миллиметр
	46

	
	
	
	
	
	Объем тигля
	Миллилитр
	30

	7
	Крышка для тиглей диаметром 38 мм
	23.44.12.110

	Штука
	50
	Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле
	Процент
	≥99

	
	
	
	
	
	Диаметр крышки
	Миллиметр
	38



