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Техническое задание
[bookmark: _GoBack]на поставку фильтрующих элементов к фильтру гейзер престиж ПМ
 для нужд ФКУ НИИИТ ФСИН России
	№ п/п
	Характеристики товара
	Кол-во
	Ед. измерения

	1.
	Картридж PP 
Размер фильтруемых частиц: не более 5 мкм
Температура очищаемой воды: от 5 до 40 °С
Тип сменного модуля: 10SL
	1
	шт.

	2. 
	Картридж PP 
Размер фильтруемых частиц: не более 1 мкм
Температура очищаемой воды: от 5 до 40 °С
Тип сменного модуля: 10SL
	1
	шт.

	3
	Картридж СВС
Размер фильтруемых частиц: не более 1 мкм
Температура очищаемой воды: от 5 до 40 °С
Тип сменного модуля: 10SL
	1
	шт.

	4
	Мембрана ULP 1812 50 GPD
Фильтрация от: бактерий, вирусов
Температура очищаемой воды: от 2 до 45 °С
Тип сменного модуля: мембрана 1812
	1
	шт.

	5
	Угольный пост фильтр
Скорость фильтрации: не мене 2 л/мин 
Фильтрация от: хлора, хлорорганики
Температура очищаемой воды: от 4до 40 °С
	1
	шт.

	6
	Минерализатор
Обогащение воды полезными минеральными солями (магния и кальция) и микроэлементами
Скорость фильтрации: не менее 3.5 л/мин
Температура очищаемой воды: от 4 до 40 °С
	1
	шт.



 Описание товара:
ОКПД 2: 28.29.12.190; ВР 244

Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.
Поставка товара осуществляется по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 17.
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