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[bookmark: _GoBack]Раздел III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ               
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора.
1. Наименование объекта закупки
[bookmark: _Hlk108527924]1.1. Выполнение работ по частичному ремонту кровли -и замена оконного проема общежития №8, расположенного по адресу: г. Тверь ул. Садовая (Сахарово), д.13 (далее – работы).
1.2. Работы выполняются в соответствие с разделом III документации, Локальной сметой Приложение к документации.
2.Требования к качественным характеристикам работ
2.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий Гражданско-правового договора.
2.2. Работы выполняются силами Подрядчика, из его материалов и технических средств. Подрядчик должен применить современные методы и технологии производства работ.
2.3. Закупка и доставка материалов, оборудования осуществляется за счет средств Подрядчика. Применяемые материалы и оборудование, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с действующим законодательством РФ, являться новыми, улучшенного качества, исправными, пригодными к использованию, отвечать требованиям безопасности в т.ч. пожарных, санитарных норм, предъявляемым к такому виду материалам, изделиям и оборудованию.
2.4. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).
2.5. Работы по установке пластиковых окон должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166-99

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Текущий ремонт кровли 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	3
	4
	5

	 Кровля
	

	1
	Демонтаж, монтаж парапетных плит
	шт
	4

	2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 110 мм
	мп
	1,200

	3
	Улучшенная штукатурка фасадов (вытяжных шахт) цементно-известковым раствором по камню.
	м2
	4,00

	4
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 40 мм
	м2
	3,600

	5
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов с парапетами, с примыканиями: в один слой
	м2
	62,00

	6
	Улучшенная окраска стен масляными составами
	м2
	36,00

	7
	Смена подоконных досок ПВХ
	мп
	4,20

	8
	Смена стеклопакетов
	м2
	2,00

	9
	Погрузка ,разгрузка с перевозкой в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,6

	10
	Уборка придомовой территорий
	м2
	100




Требования к гарантийному сроку работ 
и (или) объему предоставления гарантий качества
8.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения работ. 
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Гражданско-правовому договору составляет 24 месяца с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. 
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
8.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.


