ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по организации и проведению
культурно-массового мероприятия со студентами – серия из 7 концертов в рамках фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна-2026»

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный университет» ИНН 6905000791

2. Объем оказываемых услуг по настоящему Договору:
Культурно-массовое мероприятие со студентами – серия концертов в рамках фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна-2026» включает в себя:
2.1. обеспечение мероприятия концертной площадкой
2.2. обеспечение звуковым, световым и видеопроекционным оборудованием
2.3. обеспечение услуг специалистов по обслуживанию оборудования

3. Сроки оказываемых услуг: 6 - 22 апреля 2026 года:
Концертная программа факультета иностранных языков и международной коммуникации - 6 апреля 2026 года (с 17:00 до 20:00 – 3 часа)
Концертная программа института экономики и управления – 7 апреля 2026 года (с 15:00 до 17:30 – 2,5 часа)
Концертная программа факультетов: физико-технического, химико-технологического, прикладной математики и кибернетики - 7 апреля 2026 года (с 17:30 до 20:00 – 2,5 часа)
Концертная программа факультета психологии – 8 апреля 2026 года (с 15:00 до 17:30 – 2,5 часа)
Концертная программа факультета физической культуры - 8 апреля 2026 года (с 17:30 до 20:00 – 2,5 часа)
Концертная программа юридического факультета - 9 апреля 2026 года (с 17:00 до 20:00 – 3 часа)
Концертная программа филологического факультета - 10 апреля 2026 года (с 17:00 до 20:00 – 3 часа)
Концертная программа «Гала-концерт фестиваля» - 22 апреля 2026 года (с 17:00 до 20:00 – 3 часа)

4. Место оказываемых услуг: г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1.

5. Цели и задачи результатов оказываемых услуг: 
5.1. цель оказываемых услуг – проведение культурно-массового мероприятия в соответствии с планом воспитательной работы ТвГУ и регламентом проведения фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна-2026» Тверского государственного университета. 
5.2. задачи оказываемых услуг – обеспечение площадками, техническое обеспечение и обслуживание.

6. Требования к качеству оказываемых услуг: 
Для проведения мероприятия Исполнитель осуществляет обеспечение мероприятия:
	Наименование
	Кол-во
	Цена, руб.
	Стоимость, руб.

	6.1. Помещением концертного зала (пом. № 31, 44), удовлетворяющим следующим требованиям:
· Размер зрительской зоны 30*15 метров, сцены 15*10 метров (высота до осветительской рампы 10 метров)
· Вместимость зала 427 мест (посадочных)
· Мягкие зрительские кресла, расположенные амфитеатром
· Фойе 20*20 м
· Охраняемый гардероб
· Антрактно-раздвижной занавес с электронным управлением 
· Комплект одежды сцены с раздержкой «черный кабинет»
· Механические штанкетные подъемники - 10 шт.
· Обслуживающий персонал: администратор, работник сцены, гардеробщик, уборщица 
· Акустические системы активные JBL VRX932LAP (4 шт.): мощность каждой 875 Вт (AES); частотная характеристика 57 Гц-20 кГц; максимальное продолжительное звуковое давление 136 дБ; встроенный цифровой сигнальный процессор.
· Акустические системы активные JBL VRX918 (4 шт.): мощность каждой 950 Вт (AES); частотная характеристика 36 Гц-150 Гц; максимальное продолжительное звуковое давление 130 дБ. 
· Акустическая система активная (монитор «FrontFeel») dB Technologies FM12 (8 шт.): мощность каждого 600 Вт (AES); частотная характеристика 67 Гц-20 кГц, максимальное продолжительное звуковое давление 126 дБ; угол раскрытия рупора 70 градусов. 
· Радиосистема с ручным передатчиком SENNHEISER XS Wireless 1 (6 шт.): микрофон динамический с кардиоидной направленностью, диапазон звуковых частот: от 40 до 18 000 Гц; функция автоматического поиска свободных частот, свободно настраиваемые частоты, функция автоматической синхронизации передатчика и приемника, широкополосная FM-модуляция.
· Микрофоны подвесные конденсаторные однонаправленные AKG CHM 99 (4 шт.): направленность кардиоидная; частотный диапазон 70 Гц-18 кГЦ; радиус действия 7 м, длина подвесного шнура «от штанкета» 1,5 м.
· Микшерный пульт Allen&Heath Q32 (1 шт.) - 32 канала; 8 групп (подгрупп); 8 AUX посылов; главный микс стерео, функции входного канала: Attenuator, Gate, 2x Compressor, 4-band PEQ, Delay, Pan; встроенный процессор эффектов.
· Стойки микрофонные типа «журавль» (4 шт.) все черного цвета.  
· Мультикор сценический (1 шт.): длина 50 м; 16 XLR разъёмов папа/мама и 4 разъема мама/папа; влагозащита корпуса мультикора IPX5. 
· Прожекторы галогеновые театральные PC 1000 (8 шт.): мощность 1000 Вт, линза гладко шлифованная. 
· Прожекторы галогеновые направленные ETC source four zoom (6 шт.): мощность 750 Вт, линза Френеля. 
· Вращающаяся голова типа «wash» Martin Mac 600 (8 шт.): лампа газоразрядная галогеновая мощностью 575 Вт; 2 комбинированных фильтра формирования луча, стробоскоп  8 Гц, цветовое колесо с заменяемым дихроичным корректирующим фильтром, управление по протоколу DMX-512, струбцины для подвешивания приборов на штанкетные подъемники.
· Вращающаяся голова типа «beam» Falcon Beam 7R (6 шт.): цветовая температура 8500 К; 14 цветов; гобо; 8-гранная призма; угол раскрытия луча 0-3,8°; моторизованный фокус; стробирование 18 вспышек в секунду; управление по протоколу DMX-512; струбцины для подвешивания приборов на штанкетные подъемники толщиной.
· Светильники заливного света СВТ-4-500 (10 шт.): 4 лампы с раздельным включением, мощность каждой ламы 500 Вт, фильтры стеклянные (желтый, красный, синий, зеленый) по 1 набору в каждом приборе; струбцины для подвешивания приборов на штанкетные подъемники толщиной.
· Прожектор следящего света типа «пушка» Imlight Assistant 575 (2 шт.): лампа газоразрядная галогеновая мощностью 575 Вт; угол раскрытия луча 7-15 град., установка на треногу. 
· Контроллер световой DMX (1 шт.): широкоформатный сенсорный экран на главной панели управления пульта, 4 поворотных энкодера; 12 пользовательских кнопок с настройками (Pages); 12 фейдеров; 1 выделенный фейдер Grandmaster.
· Генератор дыма с эффектом тумана (1 шт.): мощность нагревательного элемента 1 кВт, выброс дыма – 5 м, объем выбрасываемого дыма 150 м3/мин., управление генератором дыма по DMX-протоколу.
· Звукорежиссёр для обслуживания оборудования, указанного в п. 6.1 Технического задания.
· Художник по свету для обслуживания оборудования, указанного в п. 6.1 Технического задания.
	3 час. 
	
	

	6.2. Всё перечисленное в п. 6.1 Технического задания, а также:
· экран светодиодный размером 8*6 м, шаг пикселя 4 мм;
· система управления выводимым изображением на базе ПК;
· видеоинженер для обслуживания оборудования, указанного в п. 6.2 Технического задания
	19 час.
	
	




7. Порядок согласования с Заказчиком:
7.1. Время заезда участников творческих коллективов сообщается представителем Заказчика не позднее чем за 2 рабочих дня до начала мероприятия. 

8. Требования к отчету об оказанных услугах:
Отчет об оказании услуги должен содержать наименование оказанной услуги, дату и время выполнения согласно таблице, а также подпись представителя Исполнителя, составившего данный отчет:
	Наименование услуги
	Дата и время выполнения

	Концертная программа факультета иностранных языков и международной коммуникации
	

	Концертная программа института экономики и управления
	

	Концертная программа факультетов: физико-технического, химико-технологического, прикладной математики и кибернетики
	

	Концертная программа факультета психологии
	

	Концертная программа факультета физической культуры
	

	Концертная программа юридического факультета
	

	Концертная программа филологического факультета
	

	Гала-концерт фестиваля «Студенческая весна»
	




