Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		

	Наименование субъекта Российской Федерации	Кировская область	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		

					
	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
МБОУ СОШ№71 г. Кирова	
(наименование стройки)	
	
МБОУ СОШ№71 г. Кирова	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №37	
Проведение работ по замене входной двери центрального входа в МБОУ СОШ№71 г. Кирова	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	ведомость объемов работ		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	1 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	124160.36	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		16614.32	 руб.	
	строительных работ	113711.48	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		457.08	 руб.	
	монтажных работ	10448.88	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	44	 чел. час.	
	оборудования	0	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1	 чел. час.	
	прочих затрат	0	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр-56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0.01	1	0.01						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.793					569.04	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	1	1.793			317.37	1	569.04	
	2	ЭМ									7.71	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	ФСБЦ 91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.97	1	0.0397	115.43	1.63	188.15		7.47	
	ФСБЦ 91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7.93	1	0.0793	2.11	1.44	3.04		0.24	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									576.75	
1.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.105	1	0.105						
		ФОТ									569.04	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					512.14	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					267.45	
		Всего по позиции		135 634.00		1356.34	
2	ГЭСНр-56-01-010-01	Снятие дверных полотен
Объем: 1.82 * 2.8	100 м2	0.05096	1	0.05096						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.848829					581.53	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36.28	1	1.848829			314.54	1	581.53	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									581.53	
2.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.060133	1	0.060133						
		ФОТ									581.53	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					523.38	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					273.32	
		Всего по позиции		27 045.33		1378.23	
3	ГЭСН-09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
Объем: 1.82 * 2.8	м2	5.096	1	5.096						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14.06496					5500.1	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	1.15	14.06496			391.05	1	5500.1	
	2	ЭМ									835.52	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1.0829					411.2	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.17	1.25	1.0829			680.62		737.04	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.17	1.25	1.0829			379.72	1	411.2	
	ФСБЦ 91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.4	1.25	2.548			38.65		98.48	
	4	М									2653.91	
	ФСБЦ 08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0.003	1	0.015288	115095.05	1.34	154227.37		2357.83	
	ФСБЦ 14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0.1	1	0.5096	377.99	1.12	423.35		215.74	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.1384	1	0.705286			8.21		5.79	
	ФСБЦ 01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.1	1	0.5096	155.63	0.94	146.29		74.55	
		Итого прямые затраты									9400.73	
3.1	ТЦ_07.1.01.03_43_4345476550_08.03.2026_01	Дверь ДМ-02 (1820*2800, П, RAL 7035, Двойное покрытие,  сталь 1,2 мм,  Утепление рамы + 2-й контур уплотнения, фурнитура-Г3201, кл/кл, ручка- скоба 300мм, анкера, заглушки)	ШТ	1	1	1			48500		48500	
		ФОТ									5911.3	
	812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	НР (009 Строительные металлические конструкции)	%	93	0.9	83.7					4947.76	
	774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	СП (009 Строительные металлические конструкции)	%	62	0.85	52.7					3115.26	
		Всего по позиции		12 944.22		65963.75	
4	ГЭСН-09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2	1	2						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.553					998.35	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.11	1.15	2.553			391.05	1	998.35	
	2	ЭМ									25.12	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	ФСБЦ 91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.26	1.25	0.65			38.65		25.12	
	4	М									47.59	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.2132	1	0.4264			8.21		3.5	
	ФСБЦ 01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.07	1	0.14	155.63	0.94	146.29		20.48	
	ФСБЦ 01.7.15.14-1046	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	0.08	1	0.16	120.96	1.22	147.57		23.61	
		Итого прямые затраты									1071.06	
4.1	01.7.04.01-1010
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг	шт	2	1	2	1320.67	1.41	1862.14		3724.28	
		ФОТ									998.35	
	812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	НР (009 Строительные металлические конструкции)	%	93	0.9	83.7					835.62	
	774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	СП (009 Строительные металлические конструкции)	%	62	0.85	52.7					526.13	
		Всего по позиции		3 078.55		6157.09	
5	ГЭСН-09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	1	1						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.2765					499.18	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.11	1.15	1.2765			391.05	1	499.18	
	2	ЭМ									12.56	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	ФСБЦ 91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.26	1.25	0.325			38.65		12.56	
	4	М									23.8	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.2132	1	0.2132			8.21		1.75	
	ФСБЦ 01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.07	1	0.07	155.63	0.94	146.29		10.24	
	ФСБЦ 01.7.15.14-1046	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	0.08	1	0.08	120.96	1.22	147.57		11.81	
		Итого прямые затраты									535.54	
		ФОТ									499.18	
	812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	НР (009 Строительные металлические конструкции)	%	93	0.9	83.7					417.81	
	774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	СП (009 Строительные металлические конструкции)	%	62	0.85	52.7					263.07	
		Всего по позиции		1 216.42		1216.42	
6	ТЦ_01.7.04.01_43_4345476550_08.03.2026_01	Синхронизатор закрывания Doorlock ECO SR-Basis для 2-х створчатой двери	ШТ	1	1	1			5920	1	5920	
		Всего по позиции		5 920.00		5920	
7	ГЭСН-15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
Объем: ( 2.8 * 2 + 1.82 ) * 0.6	100 м2	0.04452	1	0.04452						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9.164442					3362.98	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	179	1.15	9.164442			366.96	1	3362.98	
	2	ЭМ									6.97	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.114639					38.66	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	1.25	0.114639	37.32	1.63	60.83		6.97	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	2.06	1.25	0.114639			337.21	1	38.66	
	4	М									1129.69	
	ФСБЦ 04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4.4	1	0.195888	3392.36	1.7	5767.01		1129.69	
		Итого прямые затраты									4538.3	
		ФОТ									3401.64	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					3061.48	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					1416.78	
		Всего по позиции		202 528.30		9016.56	
8	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
Объем: ( 2.8 * 2 + 1.82 ) * 0.6	100 м2	0.04452	1	0.04452						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.230185					771	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	1.15	2.230185			345.71	1	771	
	2	ЭМ									5.74	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.009461					3.55	
	ФСБЦ 91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.001113	30.61	1.63	49.89		0.06	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.001113			337.21	1	0.38	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.008348			680.62		5.68	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.25	0.008348			379.72	1	3.17	
	4	М									229.45	
	ФСБЦ 14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.002271	52790.33	1.67	88159.85		200.21	
	ФСБЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.037397	531.44	1.41	749.33		28.02	
	ФСБЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.013801	56.11	1.58	88.65		1.22	
		Итого прямые затраты									1009.74	
8.1	14.3.02.01-0362
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.001336	1	0.001336	87665.56	1.85	162181.29		216.67	
8.2	14.4.01.02-0012
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.8904	1	0.8904	68.29	1.88	128.39		114.32	
		ФОТ									774.55	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					697.1	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					322.6	
		Всего по позиции		53 019.54		2360.43	
9	47-1
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0.165	1	0.165			942.24	1	155.47	
		Всего по позиции		942.24		155.47	
10	02-15-1-01-0039
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км	1т груза	0.165	1	0.165			327.59	1	54.05	
		Всего по позиции		327.58		54.05	
11	ГЭСНм-10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)
Кресс=0,6 Кмз=0 Кдопм=2	шт	2	1	2						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.008					382.76	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.84	0.6	1.008			379.72	1	382.76	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	ФСБЦ 14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0.01			303.48	1.6	485.57		0	
	ФСБЦ 24.3.01.01-0004	Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм	кг	0.00142			189.97	1.34	254.56		0	
	ФСБЦ 10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0.002			899.56	1.61	1448.29		0	
	ФСБЦ 01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0.0002			284.15	1.58	448.96		0	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0168	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	т	0.0001			110308.96	1.22	134576.93		0	
		Итого прямые затраты									382.76	
11.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2				0.6	7.66	
		ФОТ									382.76	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					344.48	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					176.07	
		Всего по позиции		455.49		910.97	
12	ГЭСНм-08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)
Кресс=0,6 Кмз=0 Кдопм=2	100 м	0.03	1	0.03						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.29322					110.1	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	0.6	0.29322			375.47	1	110.1	
	2	ЭМ									0.01	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.00018					0.06	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.6	0.00018	37.32	1.63	60.83		0.01	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	0.6	0.00018			337.21	1	0.06	
	4	М									0	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.5664					8.21		0	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.2			261.09	1.22	318.53		0	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.001			99190.96	1.22	121012.97		0	
		Итого прямые затраты									110.17	
12.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2				0.6	2.2	
		ФОТ									110.16	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					106.86	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					56.18	
		Всего по позиции		9 180.33		275.41	
13	ГЭСНр-67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	0.04	1	0.04						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.3856					119.1	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	1	0.3856			308.87	1	119.1	
	2	ЭМ									0.02	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0004					0.13	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1	0.0004	37.32	1.63	60.83		0.02	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1	0.0004			337.21	1	0.13	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									119.25	
		ФОТ									119.23	
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3	НР (101 Электромонтажные работы)	%	91	1	91					108.5	
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3	СП (101 Электромонтажные работы)	%	48	1	48					57.23	
		Всего по позиции		7 124.50		284.98	
14	ГЭСНм-10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)
Кресс=0,6 Кмз=0 Кдопм=2	шт	1	1	1						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.368					573.73	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	2.28	0.6	1.368			419.39	1	573.73	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.7642					8.21		0	
		Итого прямые затраты									573.73	
14.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2				0.6	11.47	
		ФОТ									573.73	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					516.36	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					263.92	
		Всего по позиции		1 365.48		1365.48	
15	ГЭСНм-08-01-081-05	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)
Кресс=0,6 Кмз=0 Кдопм=2
Объем: 1 + 1 + 1	100 шт	0.03	1	0.03						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.72036					273.54	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	40.02	0.6	0.72036			379.72	1	273.54	
	2	ЭМ									1.35	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.00198					0.75	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.11	0.6	0.00198			680.62		1.35	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.11	0.6	0.00198			379.72	1	0.75	
	4	М									0	
	ФСБЦ 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	5.98			174.93	1.12	195.92		0	
		Итого прямые затраты									275.64	
15.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2				0.6	5.47	
		ФОТ									274.29	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					266.06	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					139.89	
		Всего по позиции		22 902.00		687.06	
16	ГЭСНм-08-02-427-01	Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)
Кресс=0,6 Кмз=0 Кдопм=2	100 шт	0.01	1	0.01						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.06948					23.43	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.03	0.6	0.00018			308.87	1	0.06	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	11.55	0.6	0.0693			337.21	1	23.37	
	2	ЭМ									0.08	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.00012					0.05	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	0.6	0.00012			680.62		0.08	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	0.6	0.00012			379.72	1	0.05	
	4	М									0	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.05					8.21		0	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.101			261.09	1.22	318.53		0	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.00142			99190.96	1.22	121012.97		0	
	ФСБЦ 01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	1			53.58	1.24	66.44		0	
		Итого прямые затраты									23.56	
16.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2				0.6	0.47	
		ФОТ									23.48	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					22.78	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					11.97	
		Всего по позиции		5 878.00		58.78	
17	ГЭСНм-08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)
Кресс=0,6 Кмз=0 Кдопм=2	100 м	0.03	1	0.03						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.29322					110.1	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	0.6	0.29322			375.47	1	110.1	
	2	ЭМ									0.01	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.00018					0.06	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.6	0.00018	37.32	1.63	60.83		0.01	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	0.6	0.00018			337.21	1	0.06	
	4	М									0	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.5664					8.21		0	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.2			261.09	1.22	318.53		0	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.001			99190.96	1.22	121012.97		0	
		Итого прямые затраты									110.17	
17.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2				0.6	2.2	
		ФОТ									110.16	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					106.86	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					56.18	
		Всего по позиции		9 180.33		275.41	
18	ГЭСНр-67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	0.06	1	0.06						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.5784					178.65	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	1	0.5784			308.87	1	178.65	
	2	ЭМ									0.04	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0006					0.2	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1	0.0006	37.32	1.63	60.83		0.04	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1	0.0006			337.21	1	0.2	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									178.89	
		ФОТ									178.85	
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3	НР (101 Электромонтажные работы)	%	91	1	91					162.75	
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3	СП (101 Электромонтажные работы)	%	48	1	48					85.85	
		Всего по позиции		7 124.83		427.49	
19	ГЭСНм-10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы -ИО 102-76
Кдопм=2	шт	2	1	2						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.68					637.93	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.84	1	1.68			379.72	1	637.93	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									43.32	
	ФСБЦ 14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0.01	1	0.02	303.48	1.6	485.57		9.71	
	ФСБЦ 24.3.01.01-0004	Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм	кг	0.00142	1	0.00284	189.97	1.34	254.56		0.72	
	ФСБЦ 10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0.002	1	0.004	899.56	1.61	1448.29		5.79	
	ФСБЦ 01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0.0002	1	0.0004	284.15	1.58	448.96		0.18	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0168	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	т	0.0001	1	0.0002	110308.96	1.22	134576.93		26.92	
		Итого прямые затраты									681.25	
19.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					12.76	
		ФОТ									637.93	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					574.14	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					293.45	
		Всего по позиции		780.80		1561.6	
20	ГЭСНм-08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (25*16)
Кдопм=2	100 м	0.03	1	0.03						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.4887					183.49	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	1	0.4887			375.47	1	183.49	
	2	ЭМ									0.02	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0003					0.1	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1	0.0003	37.32	1.63	60.83		0.02	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1	0.0003			337.21	1	0.1	
	4	М									7.16	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.5664	1	0.196992			8.21		1.62	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.2	1	0.006	261.09	1.22	318.53		1.91	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.001	1	0.00003	99190.96	1.22	121012.97		3.63	
		Итого прямые затраты									190.77	
20.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					3.67	
		ФОТ									183.59	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					178.08	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					93.63	
		Всего по позиции		15 538.33		466.15	
21	ГЭСНм-08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (1*2*0,5)
Кдопм=2	100 м	0.04	1	0.04						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.1128					41.87	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.82	1	0.1128			371.21	1	41.87	
	2	ЭМ									0.96	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0008					0.35	
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1	0.0004			1720.87		0.69	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1	0.0004			510.07	1	0.2	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.0004			680.62		0.27	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0004			379.72	1	0.15	
	4	М									4.26	
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.05	1	0.002	79.88	1.84	146.98		0.29	
	ФСБЦ 01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13.33	1	0.5332	5.87	0.88	5.17		2.76	
	ФСБЦ 01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0.5	1	0.02	37.71	1.6	60.34		1.21	
		Итого прямые затраты									47.44	
21.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					0.84	
		ФОТ									42.22	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					40.95	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					21.53	
		Всего по позиции		2 769.00		110.76	
22	ГЭСНм-10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы -считыватель, контроллер
Кдопм=2	шт	1	1	1						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.28					956.21	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	2.28	1	2.28			419.39	1	956.21	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									6.27	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.7642	1	0.7642			8.21		6.27	
		Итого прямые затраты									962.48	
22.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					19.12	
		ФОТ									956.21	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					860.59	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					439.86	
		Всего по позиции		2 282.05		2282.05	
23	ГЭСНм-08-01-081-05	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы - кнопка выход, электромагнитный замок, вызывная панель
Кдопм=2	100 шт	0.03	1	0.03						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.2006					455.89	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	40.02	1	1.2006			379.72	1	455.89	
	2	ЭМ									2.25	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0033					1.25	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.11	1	0.0033			680.62		2.25	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.11	1	0.0033			379.72	1	1.25	
	4	М									35.15	
	ФСБЦ 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	5.98	1	0.1794	174.93	1.12	195.92		35.15	
		Итого прямые затраты									494.54	
23.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					9.12	
		ФОТ									457.14	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					443.43	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					233.14	
		Всего по позиции		39 341.00		1180.23	
24	ГЭСНм-08-02-427-01	Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2	100 шт	0.01	1	0.01						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.1158					39.04	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.03	1	0.0003			308.87	1	0.09	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	11.55	1	0.1155			337.21	1	38.95	
	2	ЭМ									0.14	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0002					0.08	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	1	0.0002			680.62		0.14	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	1	0.0002			379.72	1	0.08	
	4	М									3.17	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.05	1	0.0605			8.21		0.5	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.101	1	0.00101	261.09	1.22	318.53		0.32	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.00142	1	0.000014	99190.96	1.22	121012.97		1.69	
	ФСБЦ 01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	1	1	0.01	53.58	1.24	66.44		0.66	
		Итого прямые затраты									42.43	
24.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					0.78	
		ФОТ									39.12	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					37.95	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					19.95	
		Всего по позиции		10 111.00		101.11	
25	ГЭСНм-08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2	100 м	0.03	1	0.03						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.4887					183.49	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	1	0.4887			375.47	1	183.49	
	2	ЭМ									0.02	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0003					0.1	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1	0.0003	37.32	1.63	60.83		0.02	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1	0.0003			337.21	1	0.1	
	4	М									7.16	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.5664	1	0.196992			8.21		1.62	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.2	1	0.006	261.09	1.22	318.53		1.91	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.001	1	0.00003	99190.96	1.22	121012.97		3.63	
		Итого прямые затраты									190.77	
25.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					3.67	
		ФОТ									183.59	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					178.08	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					93.63	
		Всего по позиции		15 538.33		466.15	
26	ГЭСНм-08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (1*2*0,5)
Кдопм=2	100 м	0.06	1	0.06						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.1692					62.81	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.82	1	0.1692			371.21	1	62.81	
	2	ЭМ									1.44	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0012					0.54	
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1	0.0006			1720.87		1.03	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1	0.0006			510.07	1	0.31	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.0006			680.62		0.41	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0006			379.72	1	0.23	
	4	М									6.38	
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.05	1	0.003	79.88	1.84	146.98		0.44	
	ФСБЦ 01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13.33	1	0.7998	5.87	0.88	5.17		4.13	
	ФСБЦ 01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0.5	1	0.03	37.71	1.6	60.34		1.81	
		Итого прямые затраты									71.17	
26.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					1.26	
		ФОТ									63.35	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					61.45	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					32.31	
		Всего по позиции		2 769.83		166.19	
	
		Всего по смете				
		Всего прямые затраты			80934,15	
		      в том числе				
		      оплата труда (ОТ)			16614,32	
		      эксплуатация машин и механизмов			899,96	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			457,08	
		      материальные ресурсы			62753,27	
		      перевозка			209,52	
		Всего ФОТ			17071,40	
		Всего накладные расходы			15004,61	
		Всего сметная прибыль			8259,40	
		Итого СМР			104198,16	
		Всего оборудование			0	
		Сметная стоимость в текущих ценах			104198,16	
		Справочно				
		       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		       оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		       затраты труда рабочих			44,18	
		       затраты труда машинистов			1,20	
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка)		22 %	14049,80	
		Итого без НДС			118247,96	
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ	НДС		5 %	5912,40	
		ИТОГО			124160,36	
	
	Составил:	Проверил: