

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку сальников для нужд МУП «Водоканал»
Описание объекта закупки:
	№
п/п

	
Наименование
	
Характеристика товара

	
Ед. изм.

	
Кол–во
	
ОКПД 2

	
1
	Манжета армированная
(сальник)
2.2-50х70

	ГОСТ 8752-79 манжета армированная (сальник), из маслобензостойкой резины на основе синтетических СКН ( бутадиеннитрильный ) каучуков, с дополнительной кромкой (пыльник), с уплотнительной пружиной (металл), температурный диапазон применения -50-+80 С
	шт
	20



	28.14.20.290 - Основные узлы, детали арматуры прочие (сальники, седла, золотники, плунжеры, штоки, шпиндели, мембраны и прочие)

	2
	Манжета армированная (сальник) 
2.2 -75х100 - 1
	ГОСТ 8752-79 Манжета армированная (сальник), из маслобензостойкой резины на основе синтетических СКН (бутадиеннитрильных) каучуков, с дополнительной кромкой (пыльник), с уплотнительной пружиной (металл), температурный диапазон применения - 50 + 80 гр.С
	шт.
	20
	28.14.20.290 - Основные узлы, детали арматуры прочие (сальники, седла, золотники, плунжеры, штоки, шпиндели, мембраны и прочие)

	3
	Манжета армированная (сальник)
 2.2 -70х90 - 1
	ГОСТ 8752-79 Манжета армированная (сальник), из маслобензостойкой резины на основе синтетических СКН (бутадиеннитрильных) каучуков, с дополнительной кромкой (пыльник), с уплотнительной пружиной (металл), температурный диапазон применения - 50 + 80 гр.С
	шт.
	20
	28.14.20.290 - Основные узлы, детали арматуры прочие (сальники, седла, золотники, плунжеры, штоки, шпиндели, мембраны и прочие)


3. Требования к качеству поставки: Весь товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, обязательным требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям ТР ТС и ГОСТ для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара.
3.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении.Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется со дня поставки Товара и подписания Заказчиком УПД либо товарной (товарно-транспортной) накладной.
3.2. Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства).
3.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Поставляемая продукция, должна сопровождаться сертификатом и оформлена согласно требованиям соответствующей нормативно-технической документации. 
3.4. Срок, в течение которого Поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.
3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.
4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2.
5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора. В рабочие дни с 8-00 до 16-00.
6. Срок оплаты: Расчеты по настоящему Договору Заказчик производит в следующем порядке: оплата после получения товара в течение 7-ми рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.
7. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Поставщик, либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить Заказчику следующие документы: 
- Счет на оплату.
- Товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.

                                            ________________          ___________         /                             /                               
                                                  (должность)                (подпись)                   (расшифровка)
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