Техническое задание
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	Шкаф трехдверный с зеркалом
	Вид линейного шкафа: прямой

 Количество полок внутренних в меньшей стеллажной секции: 4 

Штанга металл хромированная: наличие 
Полка под головной убор: наличие 
Габаритные размеры: 1200*2000*не менее 520 мм 
Шкаф оснащен внешним зеркалом во всю одну 
дверцу по середине: соответствие 
Количество дверей: 3 
Тип дверей: распашной 
Тип напольной опоры: Ножки металлические 
прямоугольной формы Черный муар 
Цвет, вид, размер: Согласно эскизу 
Вид материала корпуса: ЛДСП (дуб крафт золотой) 
16 мм 
Кромка дверей: 2 мм 
Кромка корпуса: 0,4 мм 
Ручка: металлическая скоба черного цвета, 
прямоугольной формы 
Петли боярд с доводчиком: соответствие
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	Шкаф двухдверный с зеркалом
	Вид линейного шкафа: прямой 
Количество полок внутренних в меньшей стеллажной секции: 4 
Антресольная полка: наличие 
Штанга: наличие 
Габаритные размеры: 1200*2000*не менее 520 мм 
Шкаф оснащен внешним зеркалом на одну дверцу: 
соответствие 
Количество дверей: 2 
Тип дверей: распашной 
Тип напольной опоры: Ножки металлические 
прямоугольной формы Черный муар 
Цвет, вид, размер: Согласно эскизу 
Вид материала корпуса: ЛДСП (дуб крафт золотой) 
16 мм 
Кромка дверей: 2 мм 
Кромка корпуса: 0,4 мм 
Ручка: металлическая скоба черного цвета, 
прямоугольной формы
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	Тумба прикроватная
	Материал: ЛДСП (дуб крафт золотой) 16 мм 

Габаритные размеры: 450*300*415 мм 

Кромка по лицевой части: 2 мм 

Кромка внутренняя: 0,4 мм 

Опоры: Металл профиль 20*20 мм 

Цвет профиля: Черный муар 

Комплектуется: одним выдвижным ящиком- 

фолдингом и металлической ручкой скобой черного 

цвета, прямоугольной формы 

Тип выдвижения ящика: полное 

Тип направляющих: Шариковые Боярд без доводчика



	4
	Прихожая открытая
	Тип — напольная 

Габаритные размеры:
- ширина 450 мм,

-глубина 420 мм
- высота 2000 мм.
Материал —  ЛДСП,— толщина  16 мм, обработка по краям - наличие. 
Материал крючков - металлические,  количество крючков 2 шт.
Отделение под головной убор, отделение для обуви. 
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	Стол
	Габаритные размеры: 1150*750*600 мм

Каркас: Металл профиль 40*20 мм Черный муар 
Материал:  ЛДСП (дуб крафт золотой)  16 мм 
Кромка: 2 мм 
Цвет, вид, размер: Согласно эскизу
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	Стул
	Габаритные размеры: 350*350*800 мм 

Материал основания: Металл профиль 20*20 мм 

Материал стула: ЛДСП (дуб крафт золото) 16 мм 

Цвет основания: Черный муар 

Кромка: 2 мм 

Ограничение по весу: 120 кг 

Высота стула минимум: 800 мм 

	7
	Журнальный столик (холл)
	Размер: 800х500х450 мм

ЛДСП16 мм

Кромка PVC-0.4 мм

Цвета столешниц Teakwood
Металлокаркас40х20, порошковое окрашивание
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	Кресло в холл
	Габаритные размеры 655*700*800 мм

Металлический каркас из профиля 50×25 мм

Подлокотники: без подлокотников

Обивочные материалы: Искусственная  кожа , цвет серо-синий 

Механизм трансформации: не комплектуется.

Спинка и  сиденье: несъёмные, односторонней мягкости, основание на основе  ДСП Кроношпан толщиной 18 мм, настил из эластичного пенополиуретана плотностью    до  45 кг/м3,толщиной30мм(спинка) и 40мм(сиденье)


