Техническое задание

1. Объект закупки: Поставка оборудования для расширения телефонной инфраструктуры на базе АТС Avaya Aura R8.1 Росздравнадзора далее – (Заказчик) и выполнение пуско-наладочных работ по подключению и настройке новых абонентов Заказчика далее - (Работы).
0. Место выполнения работ: г. Москва, Славянская площадь, д.4., стр.1

2. Перечень выполняемых работ включает в себя:
2.1. Установка и настройка платы цифровых абонентов (медиа-модуля). Настройка новых абонентов. Укладка кабельной сборки (амфенола) от платы до станционного кросса. Расшивка кабельной сборки на станционный кросс. Кросс-коммутация абонентской и станционной сторон.
2.2.  Порядок и последовательность проведения работ Исполнитель в обязательном порядке согласует с Заказчиком.
	
3. Сроки, порядок выполнения и приемки работ:
3.1. Работы проводятся в течение 7-ми календарных дней с момента подписания договора. 

4. Требования к безопасности выполнения работ:
4.1.   Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.
4.2.   Персонал исполнителя во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ должно быть подтверждено письмом руководителя организации.
4.3. Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности).
.
5. Общие требования к работам, услугам, материалам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результат выполненных работ:
5.1. Исполнитель поставляет необходимые для выполнения работ оборудование и материалы в соответствии с Приложением №1. Поставляемое оборудование должно быть новым, в упаковке, пригодной для данного вида, обеспечивающей сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Оборудование и материал должны быть сертифицированы в соответствии с Федеральным Законом 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иметь все необходимые Сертификаты пожарной безопасности. Качество материально-технические ресурсов (МТР), используемых для выполнения работ, должно соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов, стандартов. МТР должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством.
5.3. На материальный результат выполненных работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ.
Приложении № 1
Ведомость объемов работ и количество поставляемого оборудования и материалов.
	№
п/п
	Тип
	Технические требования
	Количество 

	1.
	Медиа модуль MM717 24 PORT DCP MEDIA MODULE NON GSA
	
300869109.000000005_26
	1 шт.

	

2.
	Кабельная сборка 25 пар с разъёмом Амфенол CABLE ASSEMBLY B25A 25 FEET RHS
	300869109.000000006_26
	

1 шт.

	3.
	Монтажные и пуско-наладочные работы
	300869109.000000007_26
	1 шт.



