

Приложение №1 
К электронной версии контракта по закупке 200907374126100078
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Работы по огнезащитной обработке конструкций и декораций Театра СТИ

1. Общая информация об объекте закупки.
1.1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учрежденеие культуры “Театр “Студия театрального искусства” (Театр СТИ).
1.2.  Объект закупки: Выполнения работ по огнезащитной обработке конструкций и декораций Театра СТИ.
1.3. Код ОКПД2: 43.29.11.140 (Работы по противопожарной защите).
1.4. Место оказания услуг:  г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 7.
1.5. Объем работ:
	№
	Наименование работ
	Описание работ
	Ед. изм.[footnoteRef:1] [1: ] 

	Кол-во

	1. 
	Огнезащитная обработка конструкций составом «Огнебиощит» или эквивалент
	Основная сцена, планшет, дерево
	кв.м
	200

	2. 
	
	Галерея основной сцены, дерево
	кв.м
	70

	3. 
	
	Малая сцена, планшет, дерево
	кв.м
	80

	4. 
	
	Зона отдыха - стены, дерево
	кв.м
	36

	5. 
	Огнезащитная обработка конструкций составом «МИГ-09» или эквивалент
	Декорации к спектаклю «ЧЕХОВЪ. ИВАНОВЪ. СЛОВА. СЛОВА. СЛОВА» (фанера)
	кв.м
	90

	6. 
	Огнезащитная обработка конструкций составом «Святозар» или эквивалент
	Зона отдыха - стены, дерево
	кв.м
	12

	7. 
	
	Зона столовой - стены, дерево
	кв.м
	14

	8. 
	Огнезащитная обработка декораций составом «Нортекс-С» или эквивалент
	Занавес к спектаклю «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов» (сукно, шерсть)
	кв.м
	80

	9. 
	
	Занавес к спектаклю «Дыра» (хлопок)
	кв.м
	83

	10. 
	
	Занавес к спектаклю «ЧЕХОВЪ. ИВАНОВЪ. СЛОВА. СЛОВА. СЛОВА» (ткань)
	кв.м
	130



1.6. Срок выполнения работ: 10 рабочих дней с даты заключения контракта.
1.7. Требования к Подрядчику: 
1.7.1. Наличие действующей лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с обязательным перечнем выполняемых работ: «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» (в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128). Подтверждается выпиской из реестра лицензий МЧС. 
1.8. Порядок приемки и отчетная документация:
1.8.1. По результатам выполнения работ Подрядчик за свой счет организует проверку качества огнезащитной обработки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59637-2021 силами аккредитованной испытательной лаборатории и предоставляет Заказчику:
1.8.1.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ;
1.8.1.2. [bookmark: _GoBack]Протокол испытаний (заключение) о соответствии качества обработки требованиям ГОСТ Р 53292-2009 (для древесины) и ГОСТ Р 50810-95 (для текстильных материалов);
1.8.1.3. Сертификаты соответствия пожарной безопасности на все использованные материалы.

2. Стандарт работ
2.1. Подрядчик должен выполнить работы по огнезащитной обработке поверхностей в сроки, по адресу и в объеме в соответствии с настоящим Техническим заданием.
2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме, номер мобильного/городского телефона, а также список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ, и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
2.3. Подрядчик обязан выполнить работы по огнезащитной обработке в соответствии с графиком работы учреждения.
2.4. Подрядчик выполняет работы по огнезащитной обработке в помещениях Заказчика без выноса декораций и конструкций на улицу. Подрядчик обязуется за свой счет обеспечить защиту и укрытие полиэтиленовой пленкой несъемного сценического, светового и звукового оборудования в зоне проведения работ.
2.5. Подрядчик при выполнении работ должен обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. 
2.6. Технологические требования к производству работ (в соответствии с ГОСТ Р 59637-2021):
2.6.1. Работы должны выполняться при температуре окружающего воздуха, относительной влажности и влажности обрабатываемых материалов (древесины, текстиля), строго соответствующих технической документации (паспортам) на применяемые огнезащитные составы.
2.6.2. Нанесение составов на сырые, неочищенные от пыли, грязи, жировых пятен или старых лакокрасочных покрытий поверхности не допускается. Подрядчик собственными силами и средствами производит предварительную очистку поверхностей перед обработкой.
2.6.3. Применяемые Подрядчиком огнезащитные средства должны иметь действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».
2.6.4. Работы по огнезащитной обработке выполняются в соответствии с технической документацией на средства огнезащиты, а также требованиями документов, перечисленных в разделе 7 настоящего Технического задания.
2.6.5. Работы по огнезащитной обработке конструкций, элементов и материалов включают в себя: проведение исследования по совместимости составов (в случае нанесения огнезащитного состав на конструкции, ранее защищенные другим составом); измерение влажности древесины; подготовку и очистку обрабатываемой поверхности; подбор и приготовление огнезащитного состава; нанесение огнезащитного состава; контроль качества выполняемых огнезащитных работ; проверка состояния и эффективности выполненной огнезащитной обработки.
2.7. Перед нанесением огнезащитных составов поверхность должна быть очищена от пыли и грязи силами Подрядчика.
2.8. Поверхности, ранее обработанные эмалями, красками, пропиточными и другими составами, не совместимыми с вновь наносимыми составами, а также имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением необходимо тщательно очистить силами Подрядчика.
2.9. Огнезащитные составы должны быть нанесены ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывая места соединения отдельных деталей.
2.10. Дополнительная декоративно-защитная поверхностная обработка огнезащищенных поверхностей красками и эмалями допускается только по предварительному согласованию с Заказчиком. Марки красок и эмалей, используемых для отделки, должны быть строго указаны в технической документации на применяемый огнезащитный состав.
2.11. Контроль качества и проверка состояния и эффективности выполненной огнезащитной обработки осуществляется в соответствии с технической документацией на средства огнезащиты, а также с требованиями документов, перечисленных в разделе 7 настоящего Технического задания.
2.12. Огнезащитная обработка считается качественной при условии положительных результатов испытаний, проведенных Подрядчиком по всем отобранным образцам. В случае получения отрицательных результатов по отдельным образцам обработку повторяют в полном объеме за счет средств Подрядчика до получения положительного результата.
2.13. Подрядчик обязан документально фиксировать все виды выполненных работ с указанием их сроков и объемов, а также фамилий ответственных лиц. По окончании выполнения всех работ Подрядчик должен предоставить Заказчику всю необходимую отчетную документацию при сдаче-приемке работ.

3. Состав работ.
3.1. В рамках выполнения работ по огнезащитной обработке Подрядчик должен выполнить: обработку конструкций, элементов и материалов, в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Технического задания.
3.2. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ и прочих сопутствующих мероприятий, необходимых для выполнения работ, обеспечиваются Подрядчиком своими силами и за свой счет.
3.3. В процессе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить мероприятия, исключающие загрязнение помещений и прилегающей территории театра огнезащитными составами, веществами и (или) отходами.
3.4. Складирование мусора осуществляется Подрядчиком в специально отведенных Заказчиком местах. Сбор и вывоз мусора осуществляется Подрядчиком ежедневно своими силами и за свой счет.
3.5. Подрядчик обеспечивает сдачу мусора и материалов, полученных в ходе выполнения работ, для обезвреживания и размещения специализированной организации, обладающей лицензией на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности.
3.6. В соответствии с требованиями Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать: 
3.6.1. - копии сертификатов на используемые средства огнезащитной обработки;
3.6.2. инструкции завода-изготовителя по применению огнезащитного состава с указанием срока его эксплуатации (при наличии); 
3.6.3. Акт о проведении огнезащитной обработки;
3.6.4. Акт проверки качества огнезащитной обработки (протокол испытаний лаборатории).

4. Объем и сроки гарантий качества.
4.1. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в полном объеме, в том числе на используемые при выполнении работ материалы. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, он обязан их устранить за свой счет в установленный Заказчиком срок.
4.2. В случае обнаружения Заказчиком в гарантийный период недостатков или дефектов срок гарантии продлевается на период их устранения Подрядчиком.
4.3. Срок гарантии качества составляет: 12 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ по Контракту. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных работах в течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранить недостатки (дефекты) за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.

5. Требования к безопасности выполнения работ.
5.1. Подрядчик должен иметь действующую лицензию МЧС в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.4 настоящего Технического задания
5.2. Используемые оборудование и материалы должны иметь сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности (в соответствии с п. 7.2).
5.3.  Подрядчик за свой счет обязан обеспечить сотрудников инвентарем, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), необходимыми для безопасного выполнения работ с химическими составами.
5.4.  Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты
5.5. Складирование материалов и инструментов осуществляется Подрядчиком в специально отведенных Заказчиком местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц.
5.6.  Применение средств огнезащитной обработки должно производиться квалифицированными специалистами Подрядчика, прошедшими необходимую подготовку. К выполнению работ по огнезащитной обработке допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
5.7.  Остатки средств огнезащитной обработки, а также пришедшие в негодность специальную одежду и средства индивидуальной защиты Подрядчик должен утилизировать в соответствии с требованиями экологического законодательства РФ.
5.8.  Подрядчик обязан выполнить временное ограждение мест производства работ (при необходимости), производить контроль за его исправностью и установить предупреждающие знаки.
5.9.  Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию.
6.1.  Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации. Стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, включена в цену Контракта.
6.2.  Подрядчик должен своевременно предоставлять работникам все необходимые для выполнения работ материалы, инструменты, иные средства и предметы.
6.3.  Все оборудование и инструменты, необходимые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком своими силами и за свой счет.
6.4.  Используемые при выполнении работ материалы и изделия должны соответствовать техническим регламентам, ГОСТам, санитарно-эпидемиологическим и пожарным правилам, должны иметь соответствующие паспорта и действующие сертификаты соответствия пожарным нормам (ТР ЕАЭС 043/2017).
6.5.  Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов-эквивалентов должно полностью соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем техническом задании.
7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.
7.1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
7.2.  закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
7.3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
7.4. Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
7.5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
7.6. ГОСТ Р 53292-2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.
7.7. ГОСТ Р 53294-2009 Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкие элементы мебели. Шторы. Занавеси. Общие требования к пожарной безопасности и методы испытаний.
7.8.  Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 (ред. от 06.11.2025) "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.
7.9. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84). Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
7.10. ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.
7.11. ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.
7.12. ГОСТ Р 51032-97. Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.
7.13. ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте.
7.14. Оценка качества огнезащиты и установление вида огнезащитных покрытий на объектах». Руководство ФГУ ВНИИПО МЧС России от 15.11.2010 г.
