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Техническое задание 
на поставка замков для дверей и деталей замков

	№
	Наименование и характеристики товара
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Замок для дверей  Kale Kilit 153P*
Характеристики в соответствии с КТРУ:
- тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе): простой;
- тип замка по принципу работы: механический;                                                                                  
- тип конструктивного исполнения корпуса: врезной;
-  тип конструктивного исполнения механизма секретности: цилиндровый;
- тип замка по варианту открывания дверного полотна: универсальный (переналаживаемый).   
Дополнительные характеристики:                           
- Межосевое расстояние: 85 мм. 
- Удаление ключевого отверстия: 20 мм.
	Шт.
	5

	2
	Замок для дверей МЭТТЭМ ЗКП-2
*
Характеристики в соответствии с КТРУ:

- тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе): простой;

- тип замка по принципу работы: механический;                                                                                  
- тип конструктивного исполнения корпуса: врезной
;
- тип конструктивного исполнения механизма секретности: кодовый;

- тип замка по варианту открывания дверного полотна: Универсальный (переналаживаемый).   
	Шт.
	3

	3
	Замок для дверей AVERS 0823/60-NI*
Характеристики в соответствии с КТРУ:
- тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе): простой;
- тип замка по принципу работы: механический;                                                                                  
- тип конструктивного исполнения корпуса: врезной;
- тип конструктивного исполнения механизма секретности: цилиндровый;
- тип замка по варианту открывания дверного полотна: универсальный (переналаживаемый).   
Дополнительные характеристики:                           
- Межосевое расстояние: 50 мм. 
- Удаление ключевого отверстия: 40 мм.
	Шт.
	10

	4
	Цилиндровый механизм APECS SC-60-Z-G*
Характеристики:
- тип механизма секретности: Цилиндровый.
- тип цилиндрового механизма: Евроцилиндр.                                                                                  
- длина цилиндра; 60 мм. 
- типоразмер цилиндра: 30/30 мм.
- материал цилиндра: латунь.
	Шт.
	20

	5
	[bookmark: _GoBack]Цилиндровый механизм APECS SC-70
*
Характеристики:

- тип механизма секретности: Цилиндровый.

- тип цилиндрового механизма: Евроцилиндр.                                                                                  
- длина цилиндра: 70 мм.

- типоразмер цилиндра: 35/35 мм.
- материал цилиндра: латунь.                            
- механизм постоянного ключа (вертушка): наличие.
	Шт.
	10

	ИТОГО:
 
	48 


*-Срок гарантии 12 месяцев.
