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[bookmark: _Hlk2011748]Техническое задание 
[bookmark: _Hlk237259375]на оказание услуг по устройству запорных клапанов на канализационных выпусках в рамках 
текущего ремонта системы водоотведения здания Детского реабилитационно-восстановительного центра по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.11, лит. Б для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России).

	Заказчик 
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России)

	Адрес объекта
	194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.11, лит.Б

	Код ОКПД2
	28.14.13.110

	Источник финансирования
	Средства бюджетного учреждения



Предмет Контракта: оказание услуг по устройству запорных клапанов на канализационных выпусках в рамках текущего ремонта системы водоотведения здания Детского реабилитационно-восстановительного центра по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.11, лит. Б.
Место проведения работ: подвал и выпуски здания по адресу: г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр. д. 11 лит. Б.

1. Основные виды и объемы оказания услуг.
Предварительное проветривание канализационных колодцев, подготовка рабочей площадки на глубине 3-4м, торцевание и зачистка выпуска (чугунная труба), монтаж обратных клапанов Ф 110мм – 11шт, фиксация клапана.

	1
	Предварительное проветривание канализационных колодцев, проверка загазованности придонной зоны.

	2
	Подготовка рабочей площадки на глубине 3-4м, устройство устойчивой площадки для расположения монтажника и безопасного выполнения работ.

	3
	Устройство страховочных приспособлений снаружи колодца и организация рабочего места для подачи инструмента и монтируемых изделий.

	4
	Торцевание и зачистка выпуска (чугунная труба).

	5
	Монтаж обратных клапанов Ф 110мм

	6
	Фиксация клапана на выпуске или к стенкам колодцев.



Всего необходимо установить 11 запорных устройств.



2. Требования к качеству оказания услуг.
2.1. Обязательно наличие у Исполнителя необходимых действующих лицензий, сертификатов и аттестатов, допусков и пр.
2.2. Все услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.
2.3. Все применяемые и используемые в ходе оказания услуг товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и разрешены для использования на территории РФ.
3. Требования к техническим характеристикам услуг.
Качество и объем оказания услуг, применяемых материалов должно соответствовать техническому заданию. 
4. Требования к сроку оказания услуг.
[bookmark: _Hlk237259419][bookmark: _GoBack]Срок оказания услуг по контракту составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней.
5. Требования к безопасности.
5.1. Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Исполнителя, находящегося на территории Заказчика.
5.2. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика. Квалификация (группы допуска) сотрудников, а также обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим должны быть подтверждены соответствующими  удостоверяющими документами.
5.3. Исполнитель несет ответственность за все действия (бездействия) своих сотрудников, в том числе и за соблюдение сотрудниками законодательства Российской Федерации.
5.4. Исполнитель самостоятельно, своими силами и средствами или с привлечением субподрядной организации обеспечивает сотрудников всем необходимым для оказания услуг инструментом, средствами индивидуальной защиты, материалами и иным инвентарем. Электроперфораторы, электродрели, УШМ и прочее должны иметь устройства для сбора пыли.
5.5. В целях безопасного оказания услуг Исполнитель устанавливает на всех опасных участках и местах, где это требуется, плакаты и предупредительные надписи.
5.6. К выполнению огнеопасных (огневых) мероприятий, а также мероприятий, связанных с источником повышенной опасности, с использованием горючих веществ, грузоподъемных механизмов, оборудования, работающего под давлением, и иных технических устройств Исполнитель допускает лиц, прошедших соответствующее обучение и имеющих документы установленного образца. При этом оформление наряда-допуска, подписанное уполномоченным представителем Заказчика обязательно.
6. Требования к результатам оказанных услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказанных услуг потребностям заказчика.
Услуги должны быть оказаны  качественно и в срок, с соблюдением, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких услуг, в строгом соответствии с техническим заданием.
При исполнении Контракта Исполнитель обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем представить оказанные услуги в соответствии с техническим заданием Заказчика.
Во время оказания услуг необходимо выполнять требования норм пожарной безопасности, строительных норм и правил.
6.1 Порядок оказания услуг.
6.1.1. Исполнитель обеспечивает содержание и своевременную уборку территории, вывоз мусора и отходов. Запрещается загромождение помещений, в которых проводятся работы материалами, тарой, мусором и отходами, другими предметами. 
Временное отключение водоснабжения здания согласовать с Заказчиком.
6.1.2. Исполнитель представляет на освидетельствование скрытые технологические этапы оказываемых услуг.
6.1.3. Исполнитель:
- обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего оказанию услуг.
- выполняет правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
6.1.4. Оказание услуг оформляется документом о приемке и подписывается представителями Исполнителя и Заказчика.
6.1.5. По окончании работ Исполнитель самостоятельно, своими силами и средствами, обеспечивает сдачу результата оказанных услуг.
6.1.6. После оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику всю необходимую техническую и иную документацию.
6.1.7. Услуги считаются оказанными с момента подписания сторонами документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству оказания услуг.
6.2 Условия оказания услуг.
6.2.1. Необходимо оказать услуги, являющиеся предметом контракта, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
6.2.3. До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику в письменной форме сведения обо всех привлекаемых для выполнения работ работниках, автотранспорте, иных самоходных транспортных средств. Сведения должны содержать данные всех работников, государственные регистрационные номера автотранспорта и иные сведения позволяющие идентифицировать привлекаемые ресурсы. Сведения должны быть подписаны руководителем Исполнителя или иным уполномоченным лицом.
6.2.4. В случае повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Исполнитель устраняет повреждения за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
6.2.5. В случае несогласованных действий Исполнитель устраняет последствия за свой счет, в сроки, установленные Заказчиком,
6.2.6. Исполнитель оказывает услуги с применением своего материала.
6.2.7. Вывоз строительного мусора производится силами и за счет средств Исполнителя регулярно.
6.2.8. Исполнитель за свой счёт устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.
6.2.9. Использование бывших в употреблении материалов не допускается.
6.2.10. В ходе оказания услуг и по окончанию оказания услуг исполнитель обязан оформить необходимую отчетность: акт сдачи-приемки услуг, сертификаты на материалы и оборудование.
6.2.11. Заказчик предоставляет помещения для зоны отдыха сотрудников Исполнителя, а также для хранения их личных вещей, строительных материалов, инструментов и оборудования.
7. Гарантийные обязательства.
7.1. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг, а также достижение указанных в Техническом задании показателей и возможность эксплуатации результата оказанных услуг в соответствии с Контрактом на протяжении гарантийного срока.
7.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет: 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания документа о приемке.
Началом течения гарантийного срока является дата окончательной приемки оказанных услуг. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата оказанных услуг, обнаруженными в течение гарантийного срока. Исполнитель устраняет обнаруженные недостатки в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения от Заказчика. 
7.3. Гарантийный срок качества на результат оказанных услуг продлевается на период устранения дефектов (недостатков), обнаруженных в процессе эксплуатации объекта, за которые несет ответственность Исполнитель. 



