Спецификация на поставку товара

	№ п/п
	Наименование товара
	КТРУ/

ОКПД2
	Характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	Компрессор воздушный для медицинских изделий безмасляный
	ОКПД

32.50.11.000
	Безмасляный компрессор обеспечивает подачу сжатого воздуха. 
Принцип работы: за счет самосмазывающегося материала, состоящего из поршневого и направляющего кольца. 
Данный прибор обеспечивает отсутствие масла в рабочей среде, не создаёт привкуса, гарантирует санитарные условия работы. 
Классификация по типу ударостойкости - КЛАСС I. 
Классификация по степени ударостойкости - ТИП В. 
Классификация по степени защиты от вреда входящей жидкости - ОБЩИЙ. Температура, в диапазоне: От 5 до 40 градусов Цельсия. 
B. Частота однофазной сети – 50Гц.  
Объем резервуара 180 л. Потребляемая мощность 4200 Вт. 
Потребляемый ток  соответствие 19 А. 
Максимальное рабочее давление 8 бар. 
Размеры (ДхШхВ), мм (±5%) 1485x535x785

Производительность  500 л/мин. 

Масса 121 кг.
	шт.
	1


Гарантийный срок месяцев не менее 12 

Комплект поставки: руководство по эксплуатации на русском языке шт не менее 1
Предоставить предложение участника закупки с УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПОСТАВКЕ ТОВАРА
