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Техническое задание на поставку расходных материалов 
Наименование товара:
	П/Н
	Наименование
	Ед.изм
	ОКПД2
	ОКВЭД2
	КТРУ
	Характеристики поставляемого товара
	Кол-во

	1
	П – образный профиль

	шт
	25.11.23.120 
	25.11
	-
	Длинна – 2 м
Ширина – 10 мм
Высота – 10 мм
Цвет – черный 
Основной материал – Алюминий 
	27

	2
	П – образный уплотнитель силиконовый

[image: ]
	шт
	22.19.73.114
	22.19
	
	Длинна – 2 м 
Ширина внутренняя – 8 мм
Тип – силиконовый уплотнитель для душа
Материал – силикон 
	27

	3
	Сверло по керамике 


[image: ]
	шт
	25.73.40.110
	25.73
	
	Обрабатываемый материал – керамика, стекло
Диаметр – 6 мм
Рабочая длина – 50 мм
Хвостовик – Цилиндрический
Диаметр хвостовика – 6 мм
Тип продукта – сверло копьевидное 


	70

	4
	Диск алмазный 
	шт
	23.91.11.150
	23.91
	
	Диаметр диска - 125 мм
Посадочный диаметр – 22.2 мм
Толщина диска - 1.1 мм
Толщина пропила – 1.1 мм
Назначение – по керамике, по керамограниту
Совместимость с инструментом – УШМ
Тип реза – сухой 
	50

	5
	Пескобетон 
	шт
	23.64.10.110
	23.64
	23.64.10.110-00000004
	Условия применения - для наружных и внутренних работ
Марка – М300
Основание - Бетон, Кирпич, Монолитная стяжка, Цементно-песчаная стяжка 
Применение – пол, стена
Вес – 40 кг 
Прочность на изгиб – 300 Мпа 
Прочность на сжатие – не мение 30 Мпа
Тара – мешок 

	20

	6
	Клей плиточный Церезит CM 17

	шт
	23.64.10.110
	23.64
	23.64.10.110-00000002
	Условия применения - для наружных и внутренних работ
Вес – 25 кг
Сползание плитки - не более 0,5 мм
Морозостойкость - контактной зоны не менее 100 циклов (F100) 
Время высыхания - 12 ч
Тара - мешок
	45

	7
	Мешки для пылесоса
	рулон
	22.22.12.110
	22.22
	
	Мешки для пылесоса Kercher NT 27/1
Объем пылесборника 36 литров
Материал – картон, микрофибра, синтетика
Размеры – 600х450 мм
	50

	8
	Металлочерепица Монтеррей 
	шт
	24.33.20.000
	24.33
	24.33.20.000-00000010
	Толщина, мм:0.5
Покрытие: Полиэстер
Цвет: RAL 5005
Коллекция: Монтеррей
Вид поверхности: Глянцевая
Страна: Россия
Тип: Металлочерепица
Единица измерения: м2
Кол-во в упаковке, шт: 1
Количество листов: 1
Площадь, м2: 0.59
Вес, кг:3.72
Оттенок: Синий
Обратная сторона: Эпоксидная серая
Текстура поверхности: Гладкая
длина, м: 6,1 м
Высота волны, мм: 23.5
Общая ширина, мм: 1180
Высота ступеньки, мм: 20
Толщина полимерного покрытия, мкм: 25
Защитный слой, г/м2:Zn 140
Стойкость к УФ: RUV2
Угол кровли: от 12°
Гарантия, лет:20 лет
Категория: Металлочерепица
Сигнальный синий
	2

	9
	Эксцентрики для смесителя телескопические
	комп 
	28.14.12.110
	28.14
	
	Назначение - компенсировать несовпадение межосевого расстояния между выводами труб (водорозетками) и стандартными отверстиями смесителя. Позволять выровнять смеситель по горизонтали и вертикали, а также регулировать глубину посадки.
Размеры: 1/2" × 3/4"
Телескопический регулируемый
Рабочая длина от 54 до 80 мм
Материал – латунь
Покрытие - Хромированное или никелированное 
Условия поставки: Поставка парой в индивидуальной упаковке. 60 упаковок по 2 шт

	60

	10
	Зажим
[image: ]
	Шт.
	22.23.19.190
	22.23
	
	Ширина отверстия у зажима - 10 мм
Материал – полипропилен
Зажим типа - «Ворота» 
Назначение - для выравнивания плитки
керамогранита, кафеля
Ширина шва - 2 мм


	4000

	11
	Клин

	Шт.
	22.23.19.190
	22.23
	
	Материал - полипропилен
Размеры - 68х15х9 мм
Назначение - для выравнивания
керамогранита, кафеля
Ширина шва - 2 мм 

	4000



В отношении п. 2, 3, 4 настоящего Технического задания  в соответствии с постановлением  Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ от 23.12.2024 № 1875) установлен:
- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), (устанавливается при закупке согласно приложению N 1 к ПП РФ от 23.12.2024 № 1875).
Основание неприменения указанного  запрета: пп. и) п. 5 ПП РФ от 23.12.2024 № 1875, а именно   осуществляется закупка товаров, не относящихся к товарам и программному обеспечению, указанным в 2, 21, 4, 5, 6 и 7 приложения N 1 к настоящему постановлению, в одном из следующих случаев:
и) осуществляется закупка товаров, не относящихся к товарам и программному обеспечению, указанным в позициях 17,21,27,35,140,141,144 и 146 приложения №1 к настоящему постановлению, в одном из следующих случаев:
ни одна из использованных при определении начальной (максимальной) цены контракта (начальной (максимальной) цены договора) или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цены заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), цена единицы товара не превышает 300 тыс.рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого не превышает 1 млн. рублей.
Адрес поставки товара	
	№ п\п
	Адрес поставки товара

	1
	2

	1
	140170, Московская область, г.Бронницы, ул. Заводской пр. д. 1


Сроки поставки товара
	№ п\п
	Сроки поставки товара

	1
	2

	1
	В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора


Иные условия поставки товара
	№ п\п
	Иные условия поставки товара

	1
	2

	



1
	Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), его потребительские свойства не должны быть восстановлены, не должен иметь в качестве составных частей компонентов с восстановленным ресурсом, не должен иметь дефектов и нарушений целостности упаковки, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по изготовлению товара.
Поставляемый товар должен быть качественным и безопасным. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товара. Экологические требования (параметры) товара должны соответствовать требованиям соответствующих ТУ, технических регламентов и иных актов, принятых для данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами (декларациями о соответствии (сертификатами)), иными документами при поставке товара. Класс пожарной (при  условий предъявлений требований законодательством РФ) опасности должен подтверждаться наличием сертификата противопожарной безопасности.

Требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке товара:
Упаковка товара должна соответствовать требованиям: - ТР ТС 005/2011. «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки». Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, с учетом специфических свойств и особенностей, обеспечивающей защиту товара от повреждения, порчи во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида, должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, наименование компании-производителя, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара. Товар должен иметь маркировку с обязательным указанием даты изготовления. Маркировка товара должна позволять производить немедленную и безошибочную идентификацию товара в соответствии с наименованием товара.
Не допускается поставка товара в потребительской таре (упаковке) без этикетки (листка-вкладыша).
Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на месте поставки товара. Гарантийный срок товара 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документов о приемке. 
Контрольные замеры с выездом на место поставки товара (в целях уточнения габаритных размеров товара) Поставщик проводит в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора.  

	2
	Поставка и разгрузка осуществляется за счёт сил и средств поставщика.


Коды ОКПД2
	№ п\п
	Код ОКПД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	25.11.23.120
	Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие

	2
	22.19.73.114
	Уплотнители резиновые

	3
	25.73.40.110
	Свёрла

	4
	23.91.11.150
	Круги отрезные

	5
	23.64.10.110
	Смеси строительные

	6
	22.22.12.110
	Мешки и сумки, включая конические, из полиэтилентерефталата

	7
	24.33.20.000
	Профили листовые из нелегированной стали

	8
	28.14.12.110
	Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура

	9
	22.23.19.190
	Материалы, изделия и конструкции строительного назначения из полимерных композитов, не включённым в другие группировки


Коды ОКВЭД2
	№ п\п
	Код ОКВЭД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	25.11
	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

	2
	22.19
	Производство прочих резиновых изделий

	3
	25.73
	Производство инструмента

	4
	23.91
	Производство абразивных изделий

	5
	23.64
	Производство сухих бетонных смесей

	6
	22.22
	Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров

	7
	24.33
	Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки

	8
	28.14
	Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	9
	22.23
	Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве


Коды КТРУ
	№ п\п
	Код КТРУ
	Расшифровка

	1
	24.33.20.000-00000010
	Профиль стальной листовой гнутый с трапециевидными гофрами

	2
	23.64.10.110-00000004
	Смесь сухая строительная

	3
	23.64.10.110-00000002
	Смесь сухая строительная для наружных и внутренних работ


Начальник ОЭО                      Андреев С.А. 
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