
Техническое задание
	Наименование товара
	КТРУ
	Наименование показателя
	Значения показателей
	Кол-во, штук
	Обоснование 

	Катетер системы радиочастотной абляции для кардиологии
	32.50.13.110-00005726
	"Стерильный гибкий управляемый катетер, предназначенный для использования в качестве части системы радиочастотной абляции для кардиологии с целью приложения радиочастотного переменного тока для абляции участков эндокарда бьющегося сердца при лечении аритмий сердца; как правило, также предназначен для передачи задающих ритм электрических стимулов сердцу и получения электрических реакций от сердца для электрофизиологического картирования. Предназначен для введения в сердце через венозный доступ (например, бедренную вену) и может содержать однополярный и/или биполярный электроды для абляции. Это изделие для одноразового использования."
	Наличие
	3
	Соответствует КТРУ

	
	
	Датчик давления на ткань
	Нет
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Диаметр катетера, Fr
	8
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Длина дистального кончика, мм
	4
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Длина катетера, см
	≥ 105  и  ≤ 115
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Наличие петли
	Нет
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Температурный датчик
	Да
	
	Соответствует КТРУ

	
	
	Тип проводимой аблации
	Орошаемые с открытым контуром орошения
	
	Необходимо для повышения эффективности аблации за счет орошения ткани, подверженной воздействию

	
	
	Отверстия для орошения
	Сетчатого типа с возможностью отклонения кончика
	
	Необходимо для повышения эффективности аблации за счет перенапраления потока орошения в сторону рабочей области

	
	
	Управление
	В одной плоскости 
	
	Необходимо для обеспечения требуемой управляемости катетера

	
	
	Изгиб
	D-F
	
	Необходимо для манипулирования катетером в любых отделах сердца

	
	
	Направление изгиба
	Двунаправленный
	
	Необходимо для обеспечения требуемой управляемости катетера

	
	
	Совместимость с магнитной навигацией
	Наличие
	
	Необходимо для повышения точности картирования



 Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке:
•	Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
•	Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти.
•	Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями.
•	Остаточный срок годности на момент поставки не менее 9 месяцев.
•	Срок поставки товара: с даты заключения Контракта в течение 2 рабочих дней.
•	Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а (аптека). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.                                                 
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