ПРИЛОЖЕНИЕ № 1





Спецификация


	№ п/п
	Наименование товара; технические характеристики, комплектация
	ОКПД 2
	Страна 
происхождения
	Ед. изм.
	Кол-во
	Характеристики

	1
	Накидка (полог) для юрты
	13.92.22.140
	Россия
	шт
	1
	Вид изделия: полог
Назначение: защита каркаса юрты от дождя и снега
Диаметр круга на крыше по наружным краям: 130 см
Длина верхней жерди от стены до круга на крыше: 246 см
Высота стены:180 см
Высота от пола до верхнего круга: 260 см
Ширина проема в чехле (накидке) для двери: 71 см
Диаметр самой юрты: 580 см
Дополнительный запас ткани по нижнему краю стены: 30 см
Наличие орнамента: с орнаментом «меандр»
Цвет: белый (допустим аналог по согласованию с заказчиком)
Цвет орнамента: красный (допустим аналог по согласованию с заказчиком)
Материал: ткань синтетическая ОКСФОРД 620 РИП-СТОП. 
Плотность:  не менее 200 г/м2, 
Пропитка: ПУ(полиуретан), 
Водонепроницаемый: да
Гарантия: 12 мес.
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	2
	Накидка (полог) для юрты
	13.92.22.140
	Россия
	шт
	1
	Вид изделия: полог
Назначение: защита каркаса юрты от дождя и снега
Диаметр круга на крыше по наружным краям: 105 см
Длина верхней жерди от стены до круга на крыше: 200 см
Высота стены: 140 см
Высота от пола до верхнего круга: 210 см
Ширина проема в чехле (накидке) для двери: 93 см
Диаметр самой юрты: 500 см
Дополнительный запас ткани по нижнему краю стены: 30 см
Наличие орнамента: с орнаментом «меандр»
Цвет: белый (допустим аналог по согласованию с заказчиком)
Цвет орнамента: красный (допустим аналог по согласованию с заказчиком)
Материал: ткань синтетическая ОКСФОРД 620 РИП-СТОП. 
Плотность:  не менее 200 г/м2, 
Пропитка: ПУ(полиуретан), 
Водонепроницаемый: да.
Гарантия: 12 мес.
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