
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. [bookmark: _Hlk212641522]Наименование и перечень видов поставляемого товара: Поставка Оборудования электрического.
Краткое описание сущности заказа в целом: 
Поставка Оборудования электрического для нужд Федерального казенного учреждения «Государственный архив Российской Федерации» (ГА РФ) (далее – Товар).
Код оказываемых услуг по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 (ОК 034 – 2014), соответствующий предмету Государственного контракта (далее Контракт) – 27.90.1 – «Оборудование электрическое прочее и его части». 
2. Количество поставляемого товара: 
В соответствии с пунктом № 10 Технического задания.
3. Источник финансирования государственного заказа: Средства федерального бюджета на 2026 год.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товара:
4.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
4.2. Оплата производится по факту поставки товара. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 банковских дней после подписания товарной (товарно-транспортной) накладной, акта сдачи-приемки поставки товара (образец акта сдачи-приемки поставки товара в отдельном файле, Приложение № 2 к Электронной версии контракта по закупке № 100040164126100160 от «__»______2026 г.) и предоставления оригинала счета, выставленного Поставщиком.
4.3. Авансирование не предусмотрено. 
4.4. [bookmark: _GoBack]В случае уменьшения соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по заключенному Государственному контракту (далее – Контракт), о чем      Заказчик уведомляет Поставщика, Заказчик и Поставщик согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия по цене и (или) объему поставляемого товара.
5. Порядок формирования цены Контракта: Цена сформирована с учетом накладных, транспортных расходов, налогов, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, расходов на монтаж, затрат по доставке товара по адресу Заказчика, страхованию, уплате таможенных пошлин и всех иных расходов, связанных с выполнением обязательств по настоящему Контракту.
6. Место поставки товара:
Федеральное казенное учреждение «Государственный архив Российской Федерации». 
119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 17.
7. Сроки (периоды) поставки товара: 
Начало поставки: с даты подписания Контракта.
Окончание поставки: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Контракта.
8. Условия поставки товара: Поставка осуществляется в указанный срок, в полном объеме, одной партией, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Доставка товара на склад Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Поставщика. Частичная поставка товара не допускается. Все риски, связанные с доставкой товара до места его поставки Заказчику, возлагаются на Поставщика. Переход ответственности и риска по поставке товара осуществляется от Поставщика к Заказчику после подписания последним акта сдачи-приемки поставки товара.
9. Порядок (последовательность, этапы) поставки товара: Поставка осуществляется одним этапом с даты заключения Контракта.
10. Требования к характеристикам товара:
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	      №
п/п
	Наименование
товара
	Требования к техническим 
характеристикам товара
	Ед.
измерения
	Кол-во

	1.
	Металлодетектор ручной Turbosky MD-Z01
[image: C:\Users\User\Desktop\Мои документы Кочуренков\Закупки\Металодетектор\Снимок.JPG]
	Подробные характеристики
Рабочая частота, кГц: 30
Режим работы: постоянный
Тип индикации: звуковая
Настройка чувствительности: ручная
Источник питания: от аккумулятора
Типоразмер элемента питания: Крона (6LR61)
Количество элементов питания: 1
Время автономной работы, ч: 40
Диапазон рабочих температур, °C: от -10 до +40
Степень пылевлагозащитные: IP65
Комплектация: держатель, 
руководство по эксплуатации
Гарантийный срок: 12 мес
	Штука
	2


	2.
	Батарейка крона (6LR61) [image: C:\Users\User\Desktop\Мои документы Кочуренков\Закупки\Металодетектор\2.JPG]
	Подробные характеристики
Типоразмер элемента питания :Крона (6LR61)
Количество штук в упаковке: 1
Вид упаковки: блистер
Напряжение: 9 v
Технология изготовления: алкалиновая (щелочная)
Срок хранения: 60 месяцев

	Штука
	6

	3.
	Фонарь ручной светодиодный FOCUSray 955 аккумуляторный

[image: C:\Users\User\Desktop\Мои документы Кочуренков\Закупки\Металодетектор\3.JPG]







	Подробные характеристики
Общая информация
Вид: Ручной
Дальность луча, м: 100
Тип лампы: Cветодиодная
Количество источников света: 1
Материал корпуса: Металл
Цвет корпуса: Чёрный
Время автономной работы, ч: 6
Световой поток, Лм: 350
Количество режимов: 3
Степень пылевлагозащиты: IP44
Цвет свечения: Nёплый белый
Цветовая температура, К: 4000
Мощность, Вт: 10
Источник питания: Аккумулятор
Тип аккумулятора: Li-ion
Ёмкость аккумулятора: 1.2 Ач
Источник питания в комплекте: да
Зарядка от USB порта: да
Особенности: 
Конструктивные особенности: ударопрочный, 
USB разъём: Функциональные: 
Размер, см: 11.5x3.5x2.8
Вес, г: 103
	Штук
	2


Таблица № 1


Качество поставляемого товара должно полностью соответствовать техническим характеристикам.
Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.
11.  Требования к безопасности товара:
Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории Российской Федерации. 
12. Защита товара при поставке: 
Упаковка должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения.
Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
13. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара: Вся требуемая документация должна быть передана Заказчику одновременно с поставкой товара. Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных (товарно-транспортных) накладных и счетов-фактур, а также акт сдачи-приемки поставки товара, подписанный и скрепленный печатью Поставщика в двух экземплярах.
14. Порядок сдачи и приемки товара: 
Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки товара не позднее 2 рабочих дней до даты поставки.
По прибытию товара полномочный представитель Заказчика его принимает, проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, иным требованиям.
Заказчик имеет право отказаться полностью или частично от приемки товара в случае некомплектности, а также в случае наличия механических повреждений, что оформляется актом наличия дефектов товара.
По окончании сдачи-приемки поставки товара Заказчик подписывает товарные (товарно-транспортные) накладные.
Товар должен быть не ранее 2025 года выпуска.
15. Требования по объему гарантий качества товара: 
В случае повреждения товара в течение гарантийного срока, по причине несоответствия заявленным характеристикам (в том числе по качеству и сроку гарантии), Поставщик обязуется компенсировать Заказчику все материальные затраты. 
16. Требования по сроку гарантии: 
12 месяцев со дня поставки товара. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости выполнения гарантийных обязательств. В случае необходимости замены некачественного товара в пределах гарантийного срока, Поставщик обязуется производить замену некачественного товара на качественный аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

СОГЛАСОВАНО:




Начальник отдела закупок и МТО					__________________/Азарова Е.Ю./
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