Техническое задание
по закупке «Мебель лабораторная»

Предмет закупки: Мебель лабораторная (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1: Характеристики Товара
	№ п/п

	Наименование товара
	Кол-во
	Технические, функциональные и качественные характеристики

	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение

	1
	Стол лабораторный КТРУ - 31.09.10.000-00000041
	1 
	Вид материала столешницы
	ЛДСП

	
	
	
	Назначение
	Для химических работ

	
	
	
	Тип каркаса
	металлический

	
	
	
	Тип конструкции стола
	прямая

	
	
	
	Тип стола
	стационарный

	
	
	
	Количество открытых полок, шт
	1

	
	
	
	Высота стола ,  не менее, мм
	850

	
	
	
	Длина столешницы,  не менее, мм
	1200 

	
	
	
	Глубина столешницы не менее, мм
	600

	
	
	
	Толщина столешницы не менее, мм
	16

	
	
	
	Тип покрытия каркаса
	Полимерно-порошковое, стойкое к механическим воздействиям

	
	
	
	Комплектация
	открытая тумба с 2 отделениями

	
	
	
	Сертификат соответствия	
	наличие

	2
	Стол лабораторный КТРУ - 31.09.10.000-00000041
	1
	Вид материала столешницы
	ЛДСП

	
	
	
	Назначение
	Для химических работ

	
	
	
	Тип каркаса
	Металлический

	
	
	
	Тип конструкции стола
	Прямая

	
	
	
	Тип стола

	Стационарный

	
	
	
	Высота стола не менее, мм
	850

	
	
	
	Длина столешницы  не менее, мм
	1500

	
	
	
	Глубина столешницы не менее, мм
	600

	
	
	
	Толщина столешницы не менее, мм
	16

	
	
	
	Комплектация
	тумба с тремя ящиками и тумба с распашной дверцей или одна тумба имеет три ящика на роликовых направляющих, вторая створку

	
	
	
	Сертификат соответствия
	наличие

	3
	Шкаф для посуды деревянный
КТРУ - 31.01.12.139-00000001
	5



	Высота, мм
	≥ 1800  и  < 2000

	
	
	
	Глубина, мм
	≥ 400  и  < 500

	
	
	
	Тип конструкции
	Прямой

	
	
	
	Ширина, мм
	≥ 800  и  < 900

	
	
	
	Вид материала корпуса
	ЛДСП

	
	
	
	Количество выдвижных ящиков, шт
	≥ 2

	
	
	
	Количество дверей, шт
	≥ 2


	
	
	
	Количество полок  
	≥ 1

	
	
	
	Наличие остекления
	да

	
	
	
	Регулировка напольных опор по высоте
	да

	
	
	
	Тип напольной опоры
	Ножки

	
	
	
	Тип фасада
	Закрытый



Обоснование использования дополнительных характеристик: 
Заказчик при описании объекта закупки руководствовался требованиями и правилами описания объекта закупки, предусмотренными ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Характеристики установлены согласно сведениям, размещенным на портале госзакупок в Единой информационной системе в сфере закупок, в соответствии с Каталогом товаров, работ и услуг. 
Дополнительные характеристики о потребительских свойствах, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных установлены в соответствии с требованиями Заказчика, для обеспечения более точного и четкого описания объектов закупки согласно ч.1 п.1 ст.33 44-ФЗ.

Общие требования к товару:
Товар должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, эксплуатационными характеристиками объекта закупки (при необходимости), указанными в Таблице № 1. 

Гарантия качества Товара:
Товар по качеству должен соответствовать ст. 469 Гражданского кодекса РФ.
Гарантийный срок, с даты подписания документа о приемке не менее 12 месяцев.
В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять выявленные дефекты (заменять некачественные детали) в срок, согласованный с Заказчиком.
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
Наличие паспорта (формуляр) и руководство по эксплуатации на русском языке.
Наличие заполненного гарантийного талона (с указанием заводского (серийного) номера товара и гарантийного периода (подпись и печать Поставщика товара, дата заполнения).

Требования к упаковке, маркировке:
 Товар должен быть упакован в упаковку, обеспечивающую его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. 
Маркировка упаковки должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации и содержать сведения о товаре и производителе.

Требования к сборке и установке:
Сборка и установка товара производится силами и за счет Заказчика. 
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Исполнитель                                                                                      П.А. Саяпин
