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Техническое задание
Закупка аккумуляторных батарей для информационно-телекоммуникационного оборудования взамен вышедших из строя

Код ОКПД-2: 27.20.23.190-батареи аккумуляторные прочие
	Наименование товара
	Кол-во, шт
	Технические характеристики

	Аккумуляторная батарея (12V-12Ah)
	6
	Предназначен для блока резервирования АТС марки Panasonic KX-TDE 600
	соответствие

	
	
	Тип аккумуляторов (состав)
	Свинцово-кислотный

	
	
	Напряжение
	12 В

	
	
	Емкость
	12,0 Ач

	
	
	Максимальный ток заряда
	3,6 А

	
	
	Максимальный ток разряда 
	180 А

	
	
	Внутреннее сопротивление
	13,4 мОм

	
	
	Материалы корпуса и крышки
	Ударопрочный пластик пластик ABS не поддерживающий горение

	
	
	Количество циклов полной зарядки
	Не менее 250

	
	
	Размеры (ДхШхВ), мм
	Не более 151х98х95

	
	
	Вес 
	Не более 3,8 кг

	
	
	Срок службы
	≥ 6 лет


Гарантии качества:
12 месяцев, начиная со дня подписания Государственным заказчиком документов о приемке.
Срок поставки товара: 30 (тридцать) рабочих дней со дня заключения Контракта.
Место поставки товара: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 47
Требования к качеству товара:
Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Поставщик обязуется поставить новый товар, не бывший в употреблении (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшийся ремонту (модернизации или восстановлению). Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными в отношении данного вида товара, наличие сертификатов соответствия на товар, если он подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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подполковник внутренней службы                                                                 М.В. Горьковский
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