[bookmark: _Hlk234929703]Приложение № 1 к Договору №______________________ от ___._____.2026 г 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
КТРУ№ 26.20.21.110-00000004 Накопитель данных внутренний

	№
п/п
	Наименование объекта закупки
	Технические характеристики объекта закупки
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Обоснование включения дополнительной информации
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб
	Общая стоимость с учетом всех затрат, руб

	
	
	Наименование 
показателей
	Значение показателей
	
	
	
	
	
	

	1. 1
	Накопитель данных внутренний
	Тип устройства
	HDD
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	характеристика является обязательной для применения
	Шт.
	2
	
	

	2. 
	
	Объем накопителя, Гигабайт
	≥ 500
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	характеристика является обязательной для применения
	
	
	
	

	3. 
	
	Форм фактор, дюйма
	2,5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	[bookmark: _GoBack]характеристика является обязательной для применения
	
	
	
	

	4. 
	
	Скорость вращения (RPM), об/мин
	≥ 7200
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	характеристика является обязательной для применения
	
	
	
	

	5. 
	
	Объем буферной памяти, Мбайт
	≥64
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	характеристика является обязательной для применения
	
	
	
	

	6. 
	
	Наличие интерфейсов
	SATA III
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	характеристика является обязательной для применения
	
	
	
	

	7. 
	
	Метод записи
	CMR
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	характеристика является обязательной для применения
	
	
	
	

	8. 
	
	Скорость чтения, Мегабайт в секунду
	≥ 600
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	характеристика является обязательной для применения
	
	
	
	

	9. 
	
	Поддержка Hot Swap
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Производственная необходимость
	
	
	
	

	10. 
	
	Поддержка NCQ
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Производственная необходимость
	
	
	
	

	11. 
	
	Среднее время задержки, мс
	≤ 4 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Производственная необходимость
	
	
	
	

	12. 
	
	Совместимость с работающим RAID-массивом, с установленными дисками модели MM0500GBKAK
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Производственная необходимость
	
	
	
	

	13. 
	
	Режим работы накопителя: Не менее 24 часов в сутки, 7 дней в неделю (24/7)
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Производственная необходимость
	
	
	
	

	14. 
	
	Совместимость: HPE ProLiant DL360p Gen8, DL380p Gen8, DL160 Gen8, DL180 Gen8, ML350p Gen8
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Производственная необходимость
	
	
	
	

	15. 
	Итого:
	




[bookmark: _Hlk234929830]Страна происхождения Товара: ________________ .


Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, целым, без повреждений, соответствующий качеству установленному предприятием изготовителем в соответствующей технической документации для данного товара. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара.
Товар должен быть упакован в соответствии с нормами и правилами, действующими на предприятии-изготовителе. Маркировка тары должна обеспечивать идентификацию товара. Упаковка товара должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке любыми видами транспорта до пункта поставки.
Гарантийный срок товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки. В период гарантийного срока поставщик обязуется за свой счет заменить некачественный товар на качественный, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.




