ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара
	Эскиз*
	Требования к товару
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	
Звонок беспроводной дверной уличный кинетический без батареек
	






[image: Фотография товара 'Rexant 73-0090 Беспроводной дверной звонок в розетку 36 мелодий 150м IP44']
	
· Применение: оповещение при входе в помещение.
· Монтаж – в розетку.
· Тип: беспроводной звонок.
· Дальность передачи (м) -  не менее 150.
· Кнопка звонковая: водонепроницаемая.
· Степень защиты (IP) кнопки: IP47.
· Питание кнопки: не требует батарейки.
· Материал корпуса: пластик.
· Регулировка громкости звука: да.
· Гарантийный срок – 12 месяцев.
· Комплектация: дверной звонок -1 шт., кнопка звонковая – 1 шт., клейкая лента двухсторонняя, монтажные саморезы, руководство по эксплуатации.
	Штука
	1



*Приведенный эскиз является ориентировочным (внешний вид товара может отличаться в пределах параметров, описанных в характеристиках товара).

[bookmark: _GoBack]Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставка товара по настоящему Контракту осуществляется силами и средствами Поставщика единовременно.

Место поставки: 394006, Воронежская область, Город Воронеж, ул. Куцыгина, д. 29А

Требования к гарантийным обязательствам: Гарантийная поддержка на товар осуществляется в течение срока, установленного фирмой производителем, но не менее 12 месяцев. 
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