ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставляемый товар
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование закупки
Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай (далее-товар).
1.2. Место и срок поставки товара
Место поставки:  649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., 40.
Срок поставки: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения государственного контракта.
Режим рабочего времени Заказчика – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 16.00 по местному времени. Поставщик должен учитывать этот режим при поставке Товара.
2. Наименование, функциональные и технические характеристики (потребительские свойства) товара, количество товара, требования к качеству товара
Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации товара в условиях, обычных для Российской Федерации. 
3. Эксплуатационные требования к товару.
Наименование товара, технические и функциональные характеристики товара, количество указаны в Таблице 1. 
Таблица 1.
	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Размер
	Кол-во
	Ед. изм.

	1.
	Костюм мужской летний 
	Сезон: лето
Пол: мужской
Комплектность: куртка, брюки
Состав: смесовая (хлопок, полиэфир) с водоотталкивающей пропиткой 
Плотность: ≥ 200 г/м2
Цвет: синий, серый
	104-108/182-188 – 1 шт.
112-116/170-176 – 2 шт.
112-116/182-188 – 1 шт.
124-128/188-192 – 1 шт.
	5
	шт

	2.
	Костюм для защиты от повышенных температур
	Комплектность: куртка, брюки
Ткань: «Молескин» (100% хлопок) с огнестойкой отделкой, плотность ≥280 г/кв.м.
Цвет: черный.
	112-116/170-176 – 1 шт.

	1
	шт

	3.
	Халат женский
	Халат с центральной застежкой на пуговицы, с карманами.
Сезон: лето
Пол: женский
Состав: ткань смесовая (полиэфир, хлопок) 30±5% ХБ, 70±5% ПЭ
Плотность: ≥ 115 г/м2
Цвет: бирюзовый/синий/васильковый
	50 – 2шт;
52 – 1шт;
54 – 1шт.

	4
	шт

	4.
	Плащ влагозащитный
	Сезон: лето
Пол: мужской
Состав: 100% полиэфир с ПВХ покрытием с изнаночной стороны / нейлон
Плотность: ≥ 200 г/м2
Цвет: синий, серый
	64 - 1шт.
	1
	шт

	5.
	Сапоги резиновые мужские
	Верх обуви: резина/ПВХ.
Подкладка: текстиль.
Подошва: резина/ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Высота: ≥ 34 см.
	43 – 1шт;
45 – 1шт.
	2
	пара

	6.
	Перчатки х/б с латексным покрытием
	Основная технология: вязаные.
Материал основы: хлопок.
Материал внешнего покрытия: два слоя, латекс/нитрил.
Площадь покрытия: в области ладони.
Тип покрытия​: гладкое.
Класс защиты: Ми - защита от истирания
	
	84
	пара

	7.
	Перчатки х/б с ПВХ
	Тип перчаток: х/б с ПВХ
Материал: хлопок/полиэфир
Класс вязки: ≥7
Вид ПВХ: точка.
Класс защиты: Ми - защита от истирания
	
	60
	пара

	8.
	Костюм мужской зимний 
	Сезон: зима
Пол: мужской
Комплектность: куртка, полукомбинезон/брюки на бретелях с завышенной утепленной спинкой+жилет с застежкой
Состав: смесовая (хлопок, полиэфир), 35±5% ХБ, 65±5% ПЭ
Плотность: ≥ 210 г/м2
Цвет: синий, серый
Материал утеплителя: синтепон – в куртке 3 слоя по ≥150 г/ м2 (либо 2 слоя по ≥150 г/ м2 + жилет), в брюках 2 слоя по ≥150 г/ м2.
Светоотражающие элементы:
лента шириной 5,0 см.
	52-54/170-176 – 1 шт.
	1
	шт

	9.
	Ботинки кожаные мужские утепленные зимние
	Материал детали верха:
натуральная кожа
Материал детали подкладки:
Натуральный/искусственный мех 
Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.
Защитный подносок: металлический/поликарбонатный  (МУН 200 Дж)
Цвет: Черный
	45– 1шт.
	1
	пара

	10.
	Ботинки кожаные мужские летние
	Материал детали верха:
натуральная кожа
Подошва: полиуретан.
Защитный подносок: металлический (МУН 200 Дж)
Цвет: черный
	42 – 3шт;
45 – 1шт;
46 – 1шт.
	5
	пара

	11
	Перчатки диэлектрические
	[bookmark: _GoBack]Предназначены для защиты от поражения электрическим током. 
Материал - натуральный латекс
Манжет - прямой.
Длина - не менее 360 мм.
Толщина - 1,0 мм-1,5 мм.
	
	1
	пара


4. Одновременно с поставкой товара Поставщик должен предоставить следующие документы (в т.ч.):  
- копии сертификатов (деклараций) соответствия Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878;
- копию действующего на момент приобретения СИЗ заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, или номер реестровой записи в реестре российской промышленной продукции, или выписку евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза для СИЗ изготовленных на территории Российской Федерации. 
- копию действующей на момент приобретения СИЗ декларации о происхождении товара или сертификата о происхождении товара - для СИЗ, изготовленных на территории других государств - членов Евразийского экономического союза. 
При исполнении контракта замена промышленных товаров, указанных в перечне, на промышленные товары, происходящие из иностранного государства (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), не допускается.
5. Требования к упаковке товара
Упаковка поставляемого товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении товара.
Поставка товара должна осуществляться в целостностной (не нарушенной) упаковке производителя.
6. Гарантийные обязательства к товару.
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует настоящему Техническому заданию, а также свободен от недостатков, дефектов товара, материалов и изготовления (производства).
Гарантийные обязательства подразумевают замену/ремонт за счет Поставщика обнаруженных и заявленных в течение гарантийного срока недостатков, дефектов товара, не являющихся следствием нарушения Заказчиком правил эксплуатации товара.
Все затраты по гарантийному обслуживанию несет Поставщик.
Отсчет гарантийного срока на поставленный товар начинается с даты подписания заказчиком товарной накладной /УПД на поставляемый товар. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, дефектов в поставляемом товаре, выявленных в течение гарантийного срока.
Продолжительность гарантийного ремонта/замены товара не должна превышать  20 (двадцати) рабочих дней с даты письменного обращения Заказчика.
Гарантийный срок производителя и гарантийный срок Поставщика на поставляемый товар должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной /УПД  на поставляемый товар.
