Краны из нержавеющей стали с резьбой 1/2 (Мама-Папа) - 2 штуки
Количество: 90 шт.
Кран из нержавейки предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах

Рабочая среда: вода, пар, нефтепродукты, масла, спирт, гликоль,.

Размер: 1/2 дюйма

Рабочая температура: от —29 °С до +230 °С
Комплектация
Кран шаровый (Резьба 1/2 , ПАПА-МАМА) из нержавеющей стали AISI 304 - 2 штуки
Тип Кран шаровой
Тип присоединения: Резьба внутренняя - Резьба внешняя
Расположение резьбы Внутренняя, Наружная
Входная резьба 1/2"
Выходная резьба 1/2"
Расположение выходной резьбы Внутренняя
Макс. рабочая температура, °С 230
Цвет Серый
Материал Нержавеющая сталь
Единиц в одном товаре 2
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