[bookmark: _GoBack]Список запчастей и работ по техническому обслуживанию автомобиля TOYOTA COROLLA объём 1,4 л. 2008 г.в. VIN: JTNBM58E60J010984

Перечень проводимых работ:
1) Общая диагностика технического состояния автомобиля (двигатель, ходовая часть, тормозная система, рулевое управление, тех.жидкости, трансмиссия, электроборудование и освещение, кондиционирование, система отопления). 
2) Замена комплекта ГРМ, прокладки клапанной крышки, сальника коленвала (переднего) (в соответствии с тех.регламентом проведения работ). 
3) Замена задних тормозных дисков (в соответствии с тех.регламентом проведения работ). 
4) Чистка/смазка тормозных механизмов задней оси. 
5) Обслуживание системы кондиционирования (заправка хладоагентом).

Необходимые расходные материалы:
1) Комплект ГРМ (цепь ГРМ, гидронатяжитель цепи, успокоитель цепи, направляющие, шестерни) с необходимыми комплектующими (прокладка клапанной крышки, сальник коленвала (передний), уплотнительные кольца, герметик). 
2) Тормозные диски задние и комплект колодок. 
Необходимые расходные материалы предоставляются исполнителем работ, должны иметь сертификаты соответствия и отвечать требованиям тех.регламентов для данной модели автомобиля.

Местонахождение исполнителя работ: в радиусе не более 5 км от адреса местонахождения заказчика (г. Пермь, ул. Ленина, д. 64).
Срок сдачи/приемки выполненных работ: не позднее 11.09.2026 г.

