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Техническое задание
на оказание услуг по выполнению шиномонтажных работ

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по выполнению шиномонтажных работ.

2. Место выполнения работ (оказания услуг): Производственная база Исполнителя. База Исполнителя должна быть расположена в пределах г.Черкесск. Доставка автотранспорта к месту выполнения работ и обратно осуществляется Заказчиком.

3. Перечень и объем услуг:

	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед. изм.[footnoteRef:1] [1: 	 Под ед. изм. услуги шиномонтажных работ подразумевается полный комплекс услуг шиномонтажа за 1 колесо] 

	Количество
	Цена

	
	
	
	
	

	1
	Шиномонтаж колеса (легковой автомобиль) R13 без грузика
	усл. ед.
	1
	

	2
	Шиномонтаж колеса (легковой автомобиль) R14 без грузика
	усл. ед.
	1
	

	3
	Шиномонтаж колеса (легковой автомобиль) R15 без грузика
	усл. ед.
	1
	

	4
	Шиномонтаж колеса (легковой автомобиль) R16 без грузика
	усл. ед.
	1
	

	5
	Шиномонтаж колеса
(микроавтобус/газель) R16 без грузика
	усл. ед.
	1
	

	6
	Балансировка колеса (легковой автомобиль) R13 без грузика
	усл. ед.
	1
	

	7
	Балансировка колеса (легковой автомобиль) R14 без грузика
	усл. ед.
	1
	

	8
	Балансировка колеса (легковой автомобиль) R15 без грузика
	усл. ед.
	1
	

	9
	Балансировка колеса (легковой автомобиль) R16 без грузика
	усл. ед.
	1
	

	10
	Балансировка колеса
(микроавтобус/газель) R16 без грузика
	усл. ед.
	1
	

	11
	Груз балансировочный
	усл. ед.
	1
	

	12
	Правка стального диска
	усл. ед.
	1
	

	13
	Правка легкосплавного диска
	усл. ед.
	1
	

	14
	Установка жгута
	усл. ед.
	1
	

	15
	Вентиль для безкамерных шин
	усл. ед.
	1
	

	16
	Ремонт бокового пореза
	усл. ед.
	1
	

	17
	Ремонт камеры
	усл. ед.
	1
	

	
18
	Автокамера R15
	усл. ед.
	1
	

	19
	Автокамера R16
	усл. ед.
	1
	

	20
	Снятие и установка колеса автомобиля (микроавтобус/газель) R16
	усл. ед.
	1
	

	21
	Снятие и установка колеса R13 R14
R15R16 
	усл. ед.
	1
	



4. Общие требования к выполняемым работам  
Работы должны оказываться квалифицированным персоналом Исполнителя, на профессиональном оборудовании с использованием соответствующих материалов, предоставляемых Исполнителем. 
Исполнитель гарантирует полную сохранность всего имущества Заказчика в период оказания услуг, и несет полную материальную ответственность за причинение вреда имуществу Заказчика в ходе оказания услуг.
Оказываемые работы должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям (безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), установленным законодательством Российской Федерации.
Расходные материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть качественными и отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым к расходным материалам данного рода, действующим на территории Российской Федерации.
Требования к техническим характеристикам работам: 
- Исполнитель должен выполнять все работы в полном объеме и в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов, условий технической документации на автотранспорт, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором.
- услуги по шиномонтажу транспортных средств Исполнитель должен осуществлять на участке, оснащенном необходимым оборудованием, приспособлениями и инструментом (шиномонтажный станок, балансировочный стенд, компрессор, дископравный стенд, мойка колес, вулканизатор, домкрат и т.д.).
Требования к безопасности работ (услуг): 
- Исполнитель должен осуществлять услуги по шиномонтажу способами и средствами, обеспечивающими безопасность движения при эксплуатации автотранспорта. Самостоятельно определять способы шиномонтажных и сервисных работ по ремонту колеса.
Станция технического обслуживания должна быть оснащена всем оборудованием, соответствующим стандартам для выполнения шиномонтажных работ.
5.	Порядок и сроки оказания услуг: 
Выполнение шиномонтажных работ (далее – шиномонтаж) оказывается поэтапно исходя из потребности Заказчика ежедневно с 09.00 до 17.00, начиная с момента заключения контракта до 31 октября 2026 г. 
Выполнение шиномонтажных работ должно осуществляться:
-  в день обращения Заказчика;
- в срок не более 30 (тридцать) минут с момента доставки автотранспорта Заказчика в сервисный центр Исполнителя; 
-  время ожидания в очереди – не более 5 минут.
Срок оказания услуг для одного автотранспортного средства Заказчика не должен превышать 30 (тридцати) минут с момента прибытия автомобиля Заказчика к месту нахождения Исполнителя (его ремонтно-технической базы).
Передача автотранспортного средства Исполнителю для выполнения работ по шиномонтажу осуществляется на основании заявки Заказчика, которая направляется Исполнителю по телефону (адресу электронной почты) Исполнителя (указанным Договоре) ответственным лицом (представителем) Заказчика. Заявка Заказчика может быть вручена Исполнителю нарочно. Моментом получения заявки считается:
а) в случае вручения  лично – в момент получения, с письменной отметкой о вручении;
б) в случае направления посредством электронной почты – в момент отправки (подтверждением о получении признается отметка об отправке по электронной почте).
Автотранспортное средство принимается/сдается на территории производственной базы Исполнителя. Доставка автотранспортного средства Исполнителю и от Исполнителя осуществляется силами Заказчика и за его счет, если Заявкой Заказчика не установлено иное.
Работы выполняются в присутствии представителя Заказчика.
6. Порядок и сроки сдачи, приемки и оформления оказанных услуг:
После оказания услуг в течение 3 (трех) календарных дней Исполнитель представляет Заказчику акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах с приложением счета на оплату, счета-фактуры (при наличии).
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг осуществляет проверку качества оказанных услуг и передает для подписания Исполнителю подписанный со своей стороны акт оказанных услуг или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки услуг (двухсторонний претензионный акт) с перечнем выявленных недостатков и со сроком их устранения. Указанный акт в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Заказчиком направляется Исполнителю для устранения выявленных недостатков. После устранения недостатков Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах.
7. Порядок и сроки оплаты оказанных услуг:
Оплата производится по факту оказания услуг на основании счета в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами акта оказанных услуг (акта приемки-сдачи услуг), путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в Договоре, на основании счёта, счет-фактуры (при наличии).  
8.	Характеристики оказанных услуг (требования к качеству, техническим характеристикам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных работ потребностям Заказчика):  
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  Должны соответствовать «ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.07.2017 N 708-ст).
Оказываемые услуги по шиномонтажным работам, ремонту и балансировке  колес автотранспорта должны быть надлежащего качества и выполняться в полном объеме. Исполнитель оказывает услуги собственными силами (персоналом) и средствами (оборудованием).
Все запасные части и материалы, которые Исполнитель использует при оказании услуг, должны быть новыми, не восстановленными, без дефектов, не переделанными, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
В выполнение шиномонтажных работ входит: диагностика состояния колеса, съем/установка колес, монтаж/демонтаж шин (разборка колеса (снятие шины с диска) и сборка колеса (установка шины на диск) с использованием специального оборудования и качественного инструмента), чистка, мойка колеса в сборе (по необходимости), промазка дисков (устранение негерметичности по ободу диска), накачка колеса до нужного давления, рекомендованного заводом изготовителем для данной марки автомобиля, балансировка колес. 
Балансировка колеса производится на балансировочном станке, предназначенного для данного типа и размера колеса. Качество и безопасность балансировки достигается путем недопущения радиального и бокового биения колеса с использованием балансировочного груза.
Оборудование Исполнителя должно быть откалибровано. Установка колеса должна обеспечивать надежное крепление к ступице автомобиля, с моментом затяжки болтов, в соответствии с инструкцией завода изготовителя автомобиля.
Снятые шины возвращаются Заказчику.
9. Требования к безопасности работ: 
Выполняемые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. При выполнении работ должны соблюдаться нормы пожарной безопасности, а также соблюдаться нормы техники безопасности. 
После выполнения работ Исполнителем автотранспорт Заказчика должен быть безопасен при соблюдении норм и правил, установленных его производителем и определяющих порядок его эксплуатации.
10. Требования к качеству оказанных услуг: 
Исполнитель обеспечивает оказание услуг в соответствии с требованиями и техническими нормами, определяемыми условиями действующего законодательства, техническим заданием и Договором. В случае оказания услуг несоответствующего качества, Исполнитель обязан устранить все выявленные недостатки за собственный счет. 
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