[bookmark: _GoBack]Описание объекта закупки (техническое задание)
Поставка плинтуса промышленного напольного для нужд ГГУ

1. Место поставки товара: 140155, Московская область, Раменский муниципальный округ, пос. Электроизолятор, д.67, Учебный корпус ГГУ.
2. Срок поставки: в течение 10(десяти) дней с даты заключения контракта
3. Количество и характеристики поставляемого товара:
	Наименование товара
	Кол-во
	Единица измерения показателя

	Показатели, позволяющие определить соответствие
закупаемых товара
(не могут изменяться)

	Плинтус промышленный напольный
	162 
	
Метр погонный
	Технические характеристики:
Материал: пластифицированный ПВХ
Габариты изделия по стене - полу: 80 х 30 мм
Вес 1 п.м.: 0,76кг
Упаковка: полиэтиленовый рукав (картонный короб).
Цвет: 7040 (светло серый)
Способ монтажа: на контактный клей, саморез.
Описание -
- Без угловое соединение
- Стойкий к химическим и механическим воздействиям
- Выдержит удары массивного оборудования и тележек
- При нагреве феном становится эластичным
Свойства – 
- не деформируется
- не теряет своих свойств при попадании кислот, смол и прочих реагентов
- прочный и гибкий
- не выцветает
- легко моется
- легко монтируется
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Обязательным условием поставки Товара является условие оказания Поставщиком услуг по доставке и разгрузке Товара по адресу Заказчика, размещение в местах хранения Заказчика.

 Требования к качеству и безопасности товара:

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). На товаре не должно быть механических повреждений. 
Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
Товар должен иметь упаковку завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Начальник ОЭР                                                                         Шаев А.Р.      
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