	№№
	  Наименование товара
	Код КТРУ
	Техническое задание

	Кол-во 

	1
	Провод КСПВ 2-0.5 
	27.32.10.000-00000001
	Материал – медь
Диаметр – 3мм
Цвет – белый.
Тип – КСПВ
Форма провода – круглый.Конструкция. Две медные однопроволочные жилы диаметром 0,5 мм (сечение — 0,2 мм²) с изоляцией из полиэтилена. Оболочка выполнена из белого ПВХ-пластиката. Напряжение. До 250 В переменного тока. Частота. До 10 кГц.Упаковка
бухта.Количество жил
2 шт.

	200м

	2
	Телефонный аппарат
	26.30.23.000-00000004
	Тип устройства- Проводной телефон. Возможность монтажа на стену-да. Возможность подключения гарнитуры-да. Количество номеров в телефонной книге-> 50  и  ≤ 100. Наличие дисплея-да. Наличие определителя номера-да. Наличие спикерфона-да. Наличие факса-нет. Наличие функции автоответчика-нет. Память входящих вызовов-> 50  и  ≤ 100. Память исходящих вызовов-> 50  и  ≤ 100. Наличие номеронабирателя-да(тональный и импульсный). Комплектация-RJ-11 кабель, документация.
	1шт

	3
	Розетка телефонная
	27.33.13.110
	Тип установки: внешняя, накладная
Количество разъемов: 2 шт,
Тип разъема: 6р4с ,
Тип зажима проводов: под винт
Максимальное напряжение: не менее 50 Вольт,
Максимальный ток: не менее 1,5 Ампер
Корпус:    пластик
Комплектность: Розетка – 1шт, Клеевая основа – 1шт, Крепеж (винт) – 1шт
	1шт
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