         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку запасных частей
для транспортного средства LADA NIVA 212300-80

Заказчик: Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
Предмет закупки: Поставка стартера и провода для АКБ (комплекта аккумуляторных проводов) для транспортного средства LADA NIVA 212300-80, VIN: XTA212300R0884133.

Сроки поставки: поставка товара осуществляется одной партией в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта в рабочее время Заказчика, кроме субботы и воскресенья, с понедельника по четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., а по пятницам с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв ежедневно с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.
Место поставки: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 
д. 2/1, склад.

Основные технические требования к товару:
Требования к количеству товара.
Количество товара, подлежащего передаче Поставщиком Заказчику, указано в таблице 1 настоящего Технического задания.

Требования к качеству и безопасности товара.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого 
не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не позднее 2025 года выпуска и должен обеспечивать бесперебойную работу транспортного средства. Товар должен поставляться без повреждений и следов вскрытия. Поставляемый товар должен иметь чёткое указание наименования или товарного знака изготовителя или Поставщика, дату изготовления и характеристики. 

Условия поставки: товар поставляется и выгружается на склад Заказчика силами и транспортом Поставщика. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара. Поставщик предоставляет гарантийные документы на товар. У товара должен быть срок гарантии не ниже, чем у производителя. 

Дополнительные требования: поставляемый товар должен соответствовать техническим условиям эксплуатации. Некачественный товар должен быть заменён Поставщиком в течение 7 календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.
Оплата производится за фактически поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке (товарная накладная, счет-фактура или универсальный передаточный документ), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
Аванс не предусмотрен.







Таблица № 1 
Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара 
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Характеристика товара 
	Примечание

	Стартер 
(2101, 21213, 
21214, 2123)



	штука
	1
	Напряжение
	 12 В
	

	
	
	
	Мощность
	 1,55 кВт
	

	
	
	
	Направление вращения
	правое (по часовой стрелке)
	

	
	
	
	Тип крепления
	3 болта
	

	
	
	
	Количество зубьев на шестерне
	11
	

	Комплект проводов системы зажигания (провод АКБ) 
	комплект 

	1
	Монтажные размеры
	2380 мм (плюс) и 1730 мм (минус)
	Провод АКБ - комплект аккумуляторных проводов, предназначенный для соединения аккумуляторной батареи с другими элементами электрической системы автомобиля. Провода выполнены из многожильного медного провода ПВА сечением 16 и 6 мм², который имеет изоляцию из ПВХ пластиката.

	
	
	
	Тип клемм
	Одноконтактная («-»),  трёхконтактная («+»)
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