
Техническое задание на поставку моторных масел, смазок и специальных жидкостей на 2026 год.

1. Охлаждающая жидкость Антифриз (красный) 20.59.43.120-00000001 - Жидкость охлаждающая (500 кг), (канистра не более 10 кг).
Жидкость должна быть готова к применению. Температура начала кристаллизации не выше -37 градусов Цельсия. 
2. Охлаждающая жидкость Антифриз (зеленый) 20.59.43.120-00000001 - Жидкость охлаждающая (500 кг), (не более 10 кг).
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Вид
	Тип
	Значение

	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Температура начала кристаллизации, °С
	
	Одно значение
	Качественная
	Не выше -37; 


Жидкость должна быть готова к применению. 
3. Всесезонное трансмиссионное масло ТСП-15К. 19.20.29.120 -0000007- Масла трансмиссионные (300 л).(канистра не более 10 л).
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Вид
	Тип
	Значение

	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Сезон эксплуатации
	
	Неизменяемая
	Качественная
	Всесезонное;



[bookmark: _GoBack]4. Тосол 20.59.43.120-00000001 - Жидкость охлаждающая (500 кг), (канистра не более 10 кг).
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Вид
	Тип
	Значение

	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Температура начала кристаллизации, °С
	
	Одно значение
	Качественная
	выше -37


 Тосол должен быть готов к применению.
5. Тормозная жидкость DOT-4, 20.59.43.110 (150 кг). (канистра 0,455кг)
Место поставки товара: 672039 Забайкальский край, г. Чита, ул. Кирова, 20.
Срок поставки товара: с момента заключения контракта в течение 10 дней. Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре. Заявки на поставку направляются Заказчиком Поставщику посредством электронной почты. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по предварительной заявке заказчика с момента подачи заявки.
Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товара: 
- качество должно соответствовать действующим стандартам и нормам, установленным для данного вида продукции;
- поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации;
Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий:
Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным в заводской таре.
Срок гарантии на поставляемые товары должен быть не менее чем предусмотрено заводом-изготовителем. Время начала исчисления гарантийного срока с момента поставки.
Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 17479.1-2015 Масла моторные, ГОСТ 23652-2023 Масла трансмиссионные, ГОСТ 28084-89 Охлаждающие жидкости, ГОСТ 23258-78 Смазки пластичные и др.  нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны исключить повреждение и порчу товара.
Безопасность Товара должна соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям", ГОСТ 1510-2022 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, транспортирование и хранение».
Тара (упаковка) Товара должна соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям", ГОСТ 1510-2022 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, транспортирование и хранение».
Маркировка тары (упаковки) должна соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям", ГОСТ 1510-2022 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, транспортирование и хранение».
Условия поставки товара:
1) Доставка Товара до места передачи Товара и погрузо-разгрузочные работы производится силами и средствами Поставщика.
2) В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать сопроводительные документы, относящиеся к Товару, в соответствии с требованиями заключаемого Контракта.
В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
 3) Товар поставляется в фирменной упаковке, упаковка должна обеспечивать сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении товара, упаковка не должна иметь никаких повреждений;
 4) Поставляемый Товар должен быть изготовлен не ранее второго полугодия 2025 года. 
5) Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать дату и время доставки Товара по контактному телефону 8(3022)-21-90-34 и/или эл. почте tyl@75.mchs.gov.ru.


Заместитель начальника отдела 
тылового обеспечения  УМТО                                                      С.Э. Хамируева

