[image: Экран для радиатора, МДФ, 900х600 мм, белый DE LUXE, Глория, Стильный Дом - фото 6]Панель используется в качестве декоративного элемента. Применяется для закрывания радиаторов отопления. Обладает перфорацией по всей поверхности, что обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. 
Основной материал - древесноволокнистая плита высокой плотности
Ширина (мм) – не менее 900 и не более 910
Высота (мм) – не менее 600 и не более 610
Цвет - Белый
Возможность обрезать по размеру - Да
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