Приложение № 1 
к Контракту№ ______________ от « _______ » ______________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку кресла-коляски инвалидной 
(наименование предмета контракта)
1. Общие сведения.
1.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику и осуществляет сборку по адресу: город Иркутск, улица  Лермонтова, дом 126 А,  ИСЗФ СО РАН в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта.
1.2. Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
1.3. Поставщик за 1 (один) день до осуществления сборки направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате сборки.
2. Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.
2.1. Основные требования к поставляемой продукции:
· поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком хранения, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 всего срока годности производителя;
· Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;
· Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара условия хранения, которого был нарушены.
· Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;
· Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром техническую документацию на товар на русском языке;
· Форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативным актам и технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации;
· Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;
· Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;
Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.

Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 200 отличается прочностью и надежностью. Данная инвалидная коляска может использоваться в качестве прогулочной или комнатной коляски.
Основные особенности:
· Складная конструкция;
· Откидные, съемные подножки, регулируемые по длине;
· Откидные опоры для стоп;
· Ремни для стоп;
· [bookmark: _GoBack]Мягкие накладки на подлокотники;
· Боковая грязезащита;
· Быстросъемные задние колеса с кнопочной фиксацией;
· Ручные стояночные тормоза;
· Упоры для сопровождающего лица;
· Карман на спинке.
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	Кресло-коляска инвалидная  Ortonica, арт. BASE 200 (PU)  (45,5 см (18))
	в количестве
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	шт.
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	№
п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	1
	Конструкция
	Складная

	2
	Максимальная ширина сиденья: сантиметр
	≥ 39  и  ≤ 45.5

	3
	Максимальный вес пациента: килограмм
	≥ 100  и  ≤ 135

	4
	Назначение
	Комнатная

	5
	Наличие подголовника
	Нет

	6
	Откидная спинка
	Нет

	7
	Регулировка угла наклона подножки
	Нет

	8
	Рычажный привод
	Нет

	9
	Тип управления
	Сопровождающий

	10
	Фиксация туловища
	Нет

	11
	Высота подлокотников, см: 
	27

	12
	Высота сиденья, см: 
	50

	13
	Тип привода: 
	Механический

	14
	Количество колес: 
	4

	15
	Тип тормоза: 
	Ручной

	16
	Тип колес: 
	Литые/пневматические

	17
	Механизм складывания: 
	Ножницы

	18
	Стояночный тормоз: 
	Да

	19
	Диаметр колес (передние/задние), см: 
	19,4/ 61

	20
	Материал: 
	Сталь

	21
	Ширина сиденья, см: 
	 45,5 

	22
	Общая ширина, см: 
	58 

	23
	Вес, кг (± 5%): 
	18,1 - 18,8

	24
	Грузоподъемность, кг: 
	130

	25
	Общая длина, см: 
	108-111

	26
	Ширина в сложенном состоянии, см: 
	26

	27
	Глубина сиденья, cм: 
	40

	28
	Угол наклона спинки: 
	90°

	29
	Общая высота, см: 
	92

	30
	Высота спинки, см: 
	34

	31
	Длина подножек, см: 
	39-53

	32
	Гарантия: 
	12 месяцев



2.2.	Требования к маркировке:
-	товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;
-	маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.
2.3.	Требования к упаковке:
-	товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;
-	упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;
-	на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.
Контактное лицо: Мальцева Полина Викторовна, 8(3952)56-45-71.  Электронная почта: otitb@iszf.irk.ru_______________
