Техническое задание 
на закупку программного обеспечения - симулятора для отработки навыков пилотирования беспилотных летательных аппаратов на персональном компьютере
1. Наименование объекта закупки
Программное обеспечение — симулятор для отработки навыков пилотирования БПЛА на ПК, 6 бессрочных лицензий.
2. Цели использования
· Формирование базовых и продвинутых навыков ручного пилотирования квадрокоптеров.
· Отработка полётов в FPV‑режиме и в режиме вид от третьего лица.
· Подготовка операторов БПЛА к работе с реальным оборудованием без риска повреждения техники.
· Проведение учебных занятий с фиксацией результатов, оценкой точности и анализом ошибок.
3. Функциональные требования к ПО
Симулятор должен обеспечивать:
· Реалистичную физику полёта с учётом массы аппарата, инерции, ветровых нагрузок, влияния погоды (дождь, туман, порывы ветра и т. п.).
· Поддержку реальных пультов управления (в т. ч. RadioMaster TX‑12, FlySky и аналогичных) через USB; возможность калибровки стиков и профилей управления.
· Совместимость с VR‑устройствами (в т. ч. SKYZONE COBRA X V4 и аналогичными).
· Многопользовательский режим (локальная сеть/интернет) для проведения групповых занятий и соревнований.
· Набор моделей дронов (минимум 4–6 разных аппаратов) с отличающимися лётными характеристиками (гоночные, учебные, грузовые и т. д.).
· Разнообразие сценариев и миссий: взлёт/посадка, полёт по точкам, прохождение трасс с кольцами/флажками, доставка груза, поиск и идентификация объектов, аэрофотосъёмка.
· Редактор учебных сценариев для преподавателя: создание собственных трасс, расстановка контрольных точек, задание метеоусловий и времени суток.
· Систему оценки и отчётности: фиксация времени прохождения трассы, количества ошибок/столкновений, точности посадки, статистики по каждому пользователю; экспорт отчётов (CSV/PDF).
· Режим повтора полёта (replay) с возможностью просмотра с разных камер для разбора ошибок.
· Локации разного типа: стадион/поле, город, завод, ангар, пересечённая местность — для отработки полётов в разных условиях.
· Имитацию отказов и нештатных ситуаций (частичная потеря сигнала, отказ одного мотора, разряд батареи) для тренировки действий в аварийных режимах.
4. Технические требования к ПК рабочих мест
· ОС: Windows 10/11 (64‑bit).
· Процессор: Intel Core i5 или AMD Ryzen 5 (не меньше 4 ядер).
· ОЗУ: не менее 8 ГБ.
· Видеокарта: дискретная, не ниже NVIDIA GeForce GTX 1650 или аналог AMD; видеопамять от 4 ГБ.
· Место на диске: не менее 10 ГБ свободного пространства.
· Порты: USB для подключения пульта управления.
5. Требования к лицензированию и поставке
· Количество лицензий: 6 штук.
· Тип лицензии: бессрочная, без ограничения по времени использования.
· Форма поставки: электронная дистрибуция (ссылка для скачивания, лицензионный ключ) либо на физическом носителе (по согласованию).
· Обновления: включение обновлений ПО в течение не менее 2 лет с момента поставки.
· Активация: локальная или сетевая.
· Документация: комплект эксплуатационной документации на русском языке (руководство пользователя, администратора, методические материалы для преподавателя).
· Наличие ПО в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (подтверждается выпиской на дату поставки).
· Срок поставки: не более 30 календарных дней с даты заключения контракта.
6. Требования к сопровождению и обучению
· Техническая поддержка на русском языке в течение не менее 12 месяцев с момента поставки.
· Наличие базы знаний/FAQ, видеоуроков или обучающих материалов для преподавателей и обучающихся.
· Возможность консультаций по настройке и развертыванию ПО в локальной сети организации.
7. Требования к совместимости и интеграции
· Поддержка подключения стандартных пультов радиоуправления через USB без необходимости установки сторонних драйверов (либо драйверы в комплекте).
· Возможность экспорта статистики в форматы, совместимые с LMS или электронными журналами (CSV, JSON, XML).
8. Требования к безопасности и защите данных
· Отсутствие передачи персональных данных пользователей на внешние серверы без явного согласия.
· Хранение результатов обучения локально на ПК или в локальной сети учреждения.
· Проверка ПО на отсутствие вредоносного кода (сертификат/отчёт антивируса).
9. Порядок приёмки и гарантийные обязательства
· Приёмка осуществляется по акту о передаче лицензий/ключей и дистрибутивов с демонстрацией работоспособности ПО на одном из ПК заказчика, соответствующего техническим требованиям к рабочим местам.
· Гарантия на ПО — не менее 12 месяцев.
· При выявлении критических ошибок, препятствующих использованию, поставщик обязан предоставить исправленную версию в срок не более 10 рабочих дней.

