ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товара
(Приложение к документации о закупке / проекту договора)
1. Общие сведения
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»
Инициатор закупки (структурное подразделении) : Общежитие № 3
Наименование объекта закупки: Плиты газовые бытовые
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): закупка у единственного поставщика п.5 ч.1 ст.93 ФЗ .
Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД):80 968,00 руб., обоснование — приложение к документации
Источник финансирования: бюджетные средства ( субсидии на выполнение государственного задания)
2. Наименование, количество и характеристики товара
	№
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование  характеристики           Значение характеристики                     единица измерения



	1
	Плита газовая бытовая модель: Gefest ПГ 3200-08 К33
(белый)

	шт.
	4
	Цвет                                                        Белый

Тип установки	                             Отдельностоящая

Назначение                                             бытовая газовая плита предназначена для
                                                                 приготовления пищи в студенческом
                                                                 общежитии. Обеспечивает приготовление
                                                                 на варочной поверхности с 4 газовыми и
                                                                 духовом шкафу объемом 42 литра .

Ширина                                                   500                                                                             мм
Глубина                                                  530                                                                             мм
Высота                                                    850                                                                             мм
Вес нетто                                                38,0                                                                            кг
Тип варочной панели	                  Газовая
Материал рабочей поверхности	      Эмалированная сталь
Количество газовых конфорок	       4                                                                                шт.
Материал решёток	                              Сталь
Конфорка	                                          Мощность                                                                кВт
Передняя правая	                               3,1 (3,05)                                                                 кВт                                                          
Передняя левая	                               2,0                                                                            кВт
Задняя правая	                               1,0 (0,7)                                                                    кВт
Задняя левая	                                           2,0                                                                            кВт

Минимальный диаметр посуды	        120                                                                          мм
Максимальный диаметр посуды	        240                                                                          мм

Тип духовки                                              газовая
Объём духовки	                                42                                                                             л

Мощность горелки духовки	         2,7                                                                           кВт
Газ-контроль духовки	                     Есть

Электроподжиг духовки	                     Нет

Количество стёкол дверцы                       2

Тип очистки	                                            Традиционная (гидролизная)
Направляющие	                                Штампованные
.

Тип управления	                               Механическое
Переключатели	                               Поворотные
Ящик для посуды	                             Есть, с откидной крышкой
Крышка (защитный щиток)                  Есть
Термоуказатель духовки	                  Есть
Газ-контроль конфорок	                  Есть
Газ-контроль духовки	                  Есть
Класс электробезопасности                  II

 Комплектация поставки
В комплект поставки входят:
Плита газовая                                         1                                                                                  шт.
Противень                                               1                                                                                  шт.
Решётка для духовки                             1                                                                                  шт.
Жаровня                                                  1                                                                                  шт.
Руководство по эксплуатации              1                                                                                  экз.









  

.





           Требования к качеству и безопасности
1 .Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без следов ремонта.
2. Изделие должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) в части безопасности газового оборудования.
3. Наличие системы газ-контроля на всех конфорках варочной панели и в духовом шкафу является обязательным требованием.
4. Дверца духовки должна быть выполнена из жаростойкого стекла с двойным остеклением.
________________________________________
          Требования к упаковке и маркировке
1. Товар должен быть упакован в заводскую упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировке.
2. Маркировка должна соответствовать требованиям производителя и содержать:
•	наименование модели;
•	страну производства;
•	заводской (серийный) номер;
•	основные технические характеристики.
________________________________________
          Требования к документации
Поставщик обязан предоставить при передаче товара:
•	Руководство по эксплуатации на русском языке;
•	Гарантийный талон;
•	Сертификат соответствия (копия) или декларацию о соответствии.
________________________________________
         Условия поставки и гарантии
Срок поставки	В соответствии с договором
Условия поставки	Доставка до склада Заказчика / до адреса: г. Рязань ул. Полетаева дом 30.
Гарантийный срок	Не менее 24 месяцев с момента передачи товара
Срок службы	 Не менее 24 месяцев
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