ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на поставку баннерных конструкций в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети», мероприятия «Код сибирской молодежи. Региональный фестиваль «Межнациональный праздник единства»

	№ п/п
	Наименование товара/услуг
	Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров)
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Полотно паук (180х80), односторонняя печать
	Размер: 1800 мм × 800 мм.
Материал: баннерная ткань.
Плотность ткани: 400 г/м2
Печать: полноцветная широкоформатная печать на баннерной ткани.
Разрешение печати: 360 dpi.
Краски: сольвентные.
Обработка края: проварка периметра.
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Страна происхождения: _____________________
	шт.
	15

	2
	Баннер (полотно) - (ШхВ=2000х3000мм)
	Размер: 2000 мм × 3000 мм.
Материал: баннерная ткань
Плотность ткани: 400 г/м2
Печать: полноцветная широкоформатная печать на баннерной ткани.
Разрешение печати: 360 dpi.
Краски: сольвентные.
Обработка края: проварка периметра.
Оцинкованный люверс:
- наружный диаметр кольца люверса: 25 мм.
- внутренний диаметр кольца люверса:12 мм.
Технические параметры пробивки отверстий:
- отверстия пробиваются с равномерным шагом по периметру баннера через каждые 400 мм.
-количество отверстий определяется длиной сторон баннера с учетом шага.
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Страна происхождения: _____________________
	шт
	3

	3
	Баннерная конструкция (цветная печать+бурски деревянные) - (ШхВхГ = 1500х2000х300). Печать+сборка. Задняя часть - пленка. - 2 шт.
	Размер: 1500 мм × 2000 мм. 
Материал: баннерная ткань.
Плотность ткани: 400 г/м2
Печать: полноцветная широкоформатная печать на баннерной ткани.
Разрешение печати: 360 dpi.
Краски: сольвентные.
Обработка края: проварка периметра.
Брусок: деревянный строганный, размером 30 мм × 40 мм.
Крепеж:
- саморезы 4,2 мм × 76 мм
- скобы 10 мм.
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Страна происхождения: _____________________
	шт
	10

	4
	Баннерная конструкция (цветная печать+бурски деревянные) - (ШхВхГ = 3000х2000х300мм)
	Размер: 3000 мм × 2000 мм.
Материал: баннерная ткань.
Плотность ткани: 400 г/м2
Печать: полноцветная широкоформатная печать на баннерной ткани.
Разрешение печати: 360 dpi.
Краски: сольвентные.
Обработка края: проварка периметра.
Брусок: деревянный строганный, размером 30 мм × 40 мм.
Крепеж:
- саморезы 4,2 мм × 76 мм.
- скобы 10 мм.
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Страна происхождения: _____________________
	шт
	5

	Товар новый, не использованный, не восстановленный. 
Товар поставляется, производится монтаж по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83, ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» или по адресу, указанному согласно заявке Заказчика. Товар поставляется согласно предварительной заявке Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения заявки
*Все логотипы и надписи разрабатываются Заказчиком и передаются Поставщику в формате *.cdr., в составе предварительной заявки. 
Итоговый макет согласовывается с Заказчиком.
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