ДОГОВОР № __
на разработку сметной документации 
ИКЗ 261132619236313260100100030000000244
г. Саранск                                                                                                                                  «____» __________ 2026 г.

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Мордовия» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Мордовия» Минтруда России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения Шамониной Натальи Владимировны, действующего на основании доверенности от 12.1.2026 № 1, с одной стороны,   и______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке сметной документации по объекту: «Ремонт крыльца здания, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. М. Расковой, 10» (далее – работа) в соответствии с техническим заданием (Приложение к Договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять их результат и оплатить их.
Единица измерения – условная единица, количество – 1.
1.2.	Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет: ___ (___) рублей __ коп., НДС __.
2.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных договором, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней после приемки выполненных работ на основании подписанных актов.
2.4. Стороны имеют возможность перераспределить стоимость, указанную в отдельных статьях сметного расчета, при оплате выполненных работ. Такая корректировка допустима при неизменности цены текущего Договора.
2.5. Источник финансирования: федеральный бюджет.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Стороны установили следующие сроки выполнения работ:
3.1.1. Начало: с даты подписания договора.
3.1.2. Окончание: не позднее 10 сентября 2026 г. Дата окончания, определенная в настоящем пункте, является согласованной Сторонами точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных Договором сроков выполнения работ. Нарушение Исполнителем срока оказания услуг считается существенным нарушением принятых на себя обязательств, и дает право Заказчику расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке на условиях настоящего Договора. В указанный срок документация должна быть разработана и согласована с Заказчиком.
С даты приемки результатов выполнения работ исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат Заказчику.
3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.
3.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы окончание срока выполнения работ по договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.
4. Гарантии качества по сданным работам
4.1. Гарантии качества распространяются на все виды работ, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.
4.2. На выполнение работы Подрядчик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами. Гарантийный срок на работы 3 года со дня подписания акта выполненных работ.
5. Сдача и приемка документации
5.1. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему 2 экземпляров документации на бумажном носителе и 1 экземпляра электронной копии в формате PDF.
5.2. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных работ, направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки. Не подписание акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком без мотивированного возражения в течение десяти рабочих дней будет означать, что работы по настоящему Договору выполнены. 
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.
6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства при наличии), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены договора, что составляет _ рублей.
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.10. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.11. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
7. Иные условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Договор считается исполненным после полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором. Дата окончания исполнения договора 30.12.2026.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем составления дополнительного соглашения, подписанного сторонами.
7.3. Спорные вопросы, возникающие при составлении и исполнении договора, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия.
7.4. Неотъемлемой частью Договора является: приложение: техническое задание.
9. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
	Подрядчик

	ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Мордовия» 
Минтруда России
	

	430027, Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. М. Расковой, 10 
ИНН 1326192363, КПП 132601001, 
л/с 03091А74290, БИК 012202102 
ЕКС 40102810745370000024
КС 03211643000000013232 в ОКЦ №1 Волго-Вятского ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
тел./факс: 8(8342)357239 
Email: gbmse13@fbmse.ru
	

	Заместитель руководителя по общим вопросам деятельности учреждения 
________________________Н.В. Шамонина 

	



	
	Приложение к Договору №__      
  от «____» ________ 2026 г. 
на разработку сметной документации 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	Демонтаж:
	
	

	- поручней (две штуки по 1,35 м., две точки крепления; одна штука 1,6 м., четыре точки крепления)
	Шт. 
	3

	- противоскользящей угловой накладки на ступени с одной вставкой
	М 
	5,4

	- плитки
	М2
	8

	- цементной стяжки
	М3
	1

	- бетонного основания
	М3
	1

	- асфальтового покрытия
	М3
	0,5

	- удаление лишнего грунта
	М3
	1

	Монтаж:
	
	

	- трамбовка грунта, 
	М2
	8,25

	- укладка геотекстиля плотность 150 г/м²
	М2
	8,25

	- укладка песчаной подушки,
	М3
	1

	- укладка геотекстиля плотность 150 г/м²
	М2
	8,25

	- укладка щебня,
	М3
	1

	- гидроизоляции под основание бетона (рубероид),
	М2
	8,25

	- армированного бетонного основания (с влагоотталкивающими добавками) марка М300 (В22,5), морозостойкость (F150–F200), водонепроницаемость (W4–W6). Стальной сеткой, размер ячейки 50×50, диаметр проволоки 6 мм.
	М3
	1,5

	- Бордюрный камень фирмы Браер для укладки брусчатки 1000x80х200, водопоглощение не более 6%, морозостойкость - не ниже F200; истираемость –  0,7 г/см²), марка прочности В25 (М350)
	М 
	15,4

	- гидроизоляции на основание бетона, густые мастики на основе битума (для укладки брусчатки),
	М2
	8,25

	- выравнивающий слой из смеси песка и цемента,
	М3
	0,4

	- площадки перед дверью: ширина -2,7 м., длина -1,5м. из цветной тротуарной плитки фирмы Браер, размером 80x160, для улицы морозостойкой противоскользящей, толщина 60 мм; водопоглощение не более 6%, морозостойкость - не ниже F200; истираемость –  0,7 г/см²), марка прочности В25 (М350)
	М2
	9,5

	- формирование размера ступеней, ширина проступи (глубина) — 300 мм. Высота подступенка — 150 мм., длина ступеней 2,7 м.
	
	

	- формирование пандуса следующего размера: ширина 1,5 м., длина пандуса 2,8 м., длина наклонной пандуса 2 м., угол наклона не более 3,89 %, высота   
	
	

	- гарцовка швов песчано-цементной смесью 
	М 
	По факту

	- поручней (ранее установленных, две штуки по 1,35 м., две точки крепления; одна штука 1,6 м., четыре точки крепления). Расстояние между поручнями ограждений пандуса следует принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. В начале и конце поручни должны быть длиннее на 300 мм и иметь закруглённую форму.
Верхний поручень расположен на высоте 900 мм.
Расстояние между поручнями 900-1000 мм.
Перила должны быть круглого сечения с диаметром 50 мм.
Начало и конец маркируются предупредительными полосами.
Нижний поручень должен быть на высоте 700 мм. и выступать на 300 мм от края
	М
	4

	-новых поручней в дополнение к существующим, длина 1,35 м., две точки крепления. Расстояние между поручнями ограждений пандуса следует принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. В начале и конце поручни должны быть длиннее на 300 мм и иметь закруглённую форму.
Верхний поручень расположен на высоте 900 мм., а нижний на высоте 700 мм.
Расстояние между поручнями 900-1000 мм.
Перила должны быть круглого сечения с диаметром 50 мм. из нержавеющей стали.
	Шт.
	2

	- противоскользящей угловой накладки на ступени с одной жёлтой вставкой, в соответствии с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
	М 
	5,4


Требования к выполнению работ:
1. Размер ступеней согласно ГОСТ 8717-2016, ширина проступи (глубина) — 300 мм. Высота подступенка — 150 мм.
2. Размер площадки перед дверью: ширина -2,7 м., длина -1,5 м.
3. Ширина пандуса и уклон для инвалидов-колясочников формировать согласно приказу от 23 декабря 2020 г. N 4608. 
4. Уровень укладываемой брусчатки должен совпадать с уровнем пола входной группы.
5. Уклон поверхности для стока воды 1%.
6. Плотное трамбование каждого слоя земли, песка и щебня. 

Требования к материалам: 
1. Песок для песчаной подушки под фундамент, средняя и крупная фракции (модуль крупности от 2,0).
2. Щебень под фундамент средняя фракция 20–40 мм. Марка М600–М800, морозостойкость F200.
3. Бетон, армированный сеткой (с влагоотталкивающими добавками) марка М300 (В22,5), морозостойкость (F150–F200), водонепроницаемость (W4–W6).
4. Гидроизоляция для укладки на грунт и на слой щебня, геотекстиль плотность 150 г/м².
5. Бордюр бетонный тротуарный 500х200х60мм или аналог камень бортовой БР 1000x200x80 мм.
6. Брусчатка кирпич 200х100х60мм. или аналог.
7. Выравнивающий слой из смеси песка и цемента. Цемент марок М400 или М500, песок речной или мытый карьерный, без глинистых и органических примесей.
8. Затирка швов песчано-цементной смесью (гарцовка) для брусчатки водонепроницаемая, предназначена для заполнения швов брусчатки и плит из искусственного и натурального камня. Рекомендуется для декоративного оформления мостовых, отмосток, террас, дорожек, открытых площадок с целью долговечной защиты от доступа влаги.
9. Угол-порог противоскользящий алюминиевый ООО Элитпроф 40x14 мм, с желтой резиновой вставкой АНСУ 40х14 С 270 Рж.

	Заказчик
	Подрядчик

	Заместитель руководителя по общим вопросам деятельности учреждения 

________________________Н.В. Шамонина 

	




