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Описание объекта закупки
Оказание услуг по поставке строительных материалов для нужд ФГБУ «ЗАПОВЕДНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ» (лот 2).
1. Наименование и описание объекта закупки

1.1. Объектом закупки является: услуги по поставке строительных материалов для нужд ФГБУ «ЗАПОВЕДНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ». 
1.2. Условия эксплуатации: в климатических условиях Республики Северная Осетия-Алания.1
2. Количество и технические характеристики Товара
	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Отсев
	Фракция
	0-5
	
	3 м³

	
	Марка прочности
	М1200
	
	

	
	Насыпная плотность
	1400
	кг/м³
	

	
	Морозостойкость
	F300


	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Труба профильная
	Назначение 
	Квадратный стальной прокат, отличается высокой прочностью на изгиб, применяется для монтажа несущих каркасов, заборов, навесов и опор.
	
	52 м.

	
	Тип сечения
	Квадратный
	
	

	
	Материал
	Сталь
	
	

	
	Марка стали
	Ст3
	
	

	
	Длина
	3
	м
	

	
	Ширина
	60
	мм
	


	
	Высота
	60
	мм
	

	
	Толщина металла
	3
	мм
	

	
	Способ производства
	Горячекатаный
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Труба профильная
	Назначение 
	Квадратный стальной прокат, отличается высокой прочностью на изгиб, применяется для монтажа несущих каркасов, заборов, навесов и опор.
	
	30 м.

	
	Тип сечения
	Квадратный
	
	

	
	Материал
	Сталь
	
	

	
	Марка стали
	Ст3
	
	

	
	Длина
	3
	м
	

	
	Ширина
	40
	мм
	

	
	Высота
	40
	мм
	

	
	Толщина металла
	2
	мм
	

	
	Способ производства
	Горячекатаный
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Штакетник (доска строганная)
	Толщина
	25
	мм
	98 шт.

	
	Ширина
	140
	мм
	

	
	Длина
	1500
	мм
	

	
	Древесина
	лиственница, сосна, ель
	
	

	
	Влажность
	сухая (камерная сушка)
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Саморез кровельный
	Шлиц
	Шестигранный
	
	100 шт.

	
	Тип наконечника
	Бур
	
	

	
	Диаметр
	4,8
	мм
	

	
	Длина
	29
	мм
	

	
	Размер шлица
	HEX8
	
	

	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	

	
	Цвет 
	RAL 8017
	
	

	
	Фасовка
	шт.
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Саморез
	Область применения
	Дерево
	
	400 шт.

	
	Тип наконечника
	Острый
	
	

	
	Диаметр
	3,5
	мм
	

	
	Длина
	35
	мм
	

	
	Размер шлица
	РН1
	
	

	
	Форма головки
	Потайная головка
	
	

	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	

	
	Цвет оцинковки
	желтый
	
	

	
	Фасовка
	шт.
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Болт (в комплекте с гайкой и шайбой)
	Длина
	
100 
	мм
	20 шт.

	
	Тип резьбы
	полная
	
	

	
	Диаметр резьбы
	М6
	
	

	
	Направление резьбы
	правая
	
	

	
	Шаг резьбы
	1
	мм
	

	
	Вид головки
	шестигранная
	
	

	
	DIN
	933
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Кисть малярная
	Материал волокна
	Натуральная щетина
	
	1 шт.

	
	Ширина
	50
	Мм
	

	
	Толщина 
	10
	мм
	

	
	Тип кисти
	Плоская (флейцевая) 
	
	

	
	Материал ручки
	пластик
	
	


3. Место поставки Товара: Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Куссу.
4. Условия поставки. 

4.1. Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика, до адреса склада Заказчика, указанного в п. 3 настоящего Описания объекта закупки. 

4.2. Доставка Товара производится крытым и открытым транспортом любого вида, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании открытым транспортом, Товар должен быть накрыт брезентом. 

4.3. Поставляемый Товар должен иметь следующую товарно-сопроводительную документацию: товарную/товарно-транспортную накладную, счет/счет-фактуру/УПД и документацию, подтверждающую качество товара (сертификат соответствия, паспорт завода-изготовителя).

4.4. Количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в товарно-сопроводительных документах.

4.5. Товар считается поставленным Поставщиком и принятый Заказчиком:

- по количеству: путем визуального осмотра поставляемого Товара и соответствия с количеством и ассортиментом, указанным в сопроводительных документах (товарной накладной и/или товарно-транспортной накладной, счете-фактуре, описи, и т.п.);

- по качеству: качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, подтверждаться необходимой документацией на данный вид Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На Товаре должна присутствовать маркировка завода-производителя с указанием идентифицирующей информации.

5. Сроки поставки: с даты заключения договора в течение 5 календарных дней.
6. Требования к качеству.

6.1. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, соответствовать требованиям действующего ГОСТа. 
          6.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не имеющий дефектов (вмятин, царапин и т.д.), не выставочным экземпляром, технически исправным. Товар должен быть выпущен заводом-изготовителем не позднее года, предшествующего поставке.
6.3. Товар должен быть полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.
7. Требования к транспортировке (доставке), разгрузке и приемке Товара.

7.1. При транспортировании, строительные материалы следует укладывать на ровную поверхность транспортных средств, без острых выступов и неровностей во избежание повреждения. Сбрасывание Товара с транспортных средств не допускается.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений при транспортировании и хранении. Допускается транспортирование материалов без упаковки, при условии обеспечения её сохранности.

7.2. Разгрузка Товара по месту поставки производится силами и за счет средств Поставщика. 

7.3. При выявлении несоответствия, поступившего Товара товарной накладной, составляется акт на недостачу в двух экземплярах, из которых первый – вручается водителю Поставщика, доставившего Товар, а второй – остается у Заказчика. При недостаче Товара делается соответствующая отметка на всех экземплярах товарной накладной.
8. Требование к безопасности Товара.

8.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество Товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.
8.2. Безопасность окружающих при использовании: отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья потребителя в процессе эксплуатации Товара.
