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Приложение  к Запросу 
о предоставлении ценовой информации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1.	Общие положения
1.1.	Покупатель: федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт»).
1.2.	Наименование предмета контракта: 
- Насос дренажный в количестве 1 шт.
Код ОКПД 2/КТРУ 28.13.14.110

2.	Сроки поставки товара
2.1.	Срок поставки не более 10 рабочих дней с момента заключения Контракта.

3.	Сроки оплаты товара:
Оплата производится по безналичному расчету, после поставки товара в течении 7 рабочих дней после подписания товарной накладной, ТОРГ12/УПД, Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 , а также на основании выставленного Поставщиком счета на электронную почту Покупателя (karchava_ns@nrcki.ru).

4.	Время поставки
4.1.	Понедельник - пятница с 9:00 до 16:00, суббота, воскресенье - выходные дни. Время работ согласовывается предварительно.

5.	Место поставки:
5.1.	Центр климатических исследований НИЦ «Курчатовский институт», расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Почтовая, 20. 
5.2.	Допуск на территорию Покупателя сотрудников Поставщика осуществляется Покупателем в соответствии с требованиями Инструкции о пропускном и внутри объектовом режиме в Центре климатических исследований НИЦ «Курчатовский институт». Поставщик должен заблаговременно предоставить Покупателю списки персонала и транспортных средств, привлекаемых Поставщиком для оказания услуг по контракту, для прохода/проезда на территорию Покупателя; извещать Покупателя о смене персонала, транспортных средств и третьих лиц в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия решения о соответствующих изменениях. При себе иметь паспорт.
6.	Краткая информация о товаре
6.1. Комплектность и характеристики одной единицы Погружной дренажный насос:
	№ п.п.
	Наименование товара,
ОКПД2/КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Кол-во,
единица измерения

	1.
	Насос дренажный

28.13.14.110
	Описание
	Предназначен для перекачивания чистой и грязной воды, содержащей твердые включения и загрязнения во взвеси (кроме длинноволокнистых включений). Применяется для периодического откачивания воды из затопленных подвалов, водостоков, траншей и т.п.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1 шт

	
	
	Вид
	дренажный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Применение
	для грязной воды
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Тип насоса
	погружной
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Конструкция
	центробежная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Мощность
	Не менее  600 Вт
	Вт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Высота подъёма
	Не менее  8 м
	м
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Производительность
	Не менее   250
	л/мин
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Допустимый диаметр твердых частиц
	30
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Макс. глубина погружения
	Не менее   5
	м
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Забор воды
	нижний
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Диаметр подключения
	1 "
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Материал корпуса насоса
	Пластик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Защита от перегрузки
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Защита от сухого хода
	Поплавковый датчик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Напряжение
	220
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Длина кабеля
	Не менее 10 м
	м
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	




6.2. Поставляемый товар должен быть новый,  ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц, не подвергавшийся  восстановлению, без дефектов, не находившийся в залоге, под арестом, или под иным обременением и соответствующий необходимым качественным, потребительским характеристикам, указанным в контракте и приложениях к нему. 
Поставляемый товар  должен соответствовать действующим нормативным документам (техническим регламентам, стандартам, техническим условиям), предъявляемым к данному виду товара, а также соответствовать установленным действующим законодательством РФ требованиям и условиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, окружающей среды. 
В  комплекте поставки, паспорт на оборудование, инструкции по эксплуатации, инструкции по техническому обслуживанию, гарантийные талоны.
Товар должен быть в оригинальной не поврежденной упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, хранении и погрузо-разгрузочных работах.
Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям  действующих стандартов на территории Российской Федерации. 
[bookmark: _GoBack]Гарантия на товар не менее 12 месяцев.


Начальник АХО                                                                                           Санков И.А.
