Выполнение работ по изготовлению декоративных настенных конструкций со встроенной подсветкой в торарную мастерскую Раифского СУВУ.
Цель и назначение конструкции. - оформление интерьера
Место установки- 422537, РТ, Зеленодольский р-н, пос.Местечко Раифа, УПМ Раифского СУВУ
Сроки выполнения работ. в течении  7 рабочих дней от даты заключения контракта
Требования к конструкции 
	№ п/п
	Техническое описание
	кол.
	                                         Дизайн –проект (Визуализация)

	1












	 Декоративное панно «Токарный цех»

Фон ПВХ 5мм; УФ-печать, 
Неон 6 мм; Провода;
 Блок питания, крепежные материалы. 

Размеры подложки (3100 * 1900 мм)
	1 шт
	



· Тип подсветки. Внутренняя светодиодная.
· Технологический доступ. Возможность обслуживания и замены элементов подсветки.. 
Соблюдение правил устройства электроустановок (ПУЭ).
Места ввода кабелей в конструкцию (с герметизацией).
 Блоки питания. Требования к исполнению (наружное/скрытое), необходимость заземления.
Цветовые решения. Согласование  с заказчиком.
Гарантийные обязательства Срок гарантии на выполненные работы и используемые материалы составляет не менее 12 месяцев со дня подписания документа о приемки.
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