ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку электрического и бензинового оборудования
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	№ п/п
	Наименование товара
	Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров)
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Газонокосилка бензиновая Denzel GLR-510SP-K
	Модель двигателя: Т6.
Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный.
Мощность двигателя: 4,5 л.с.
Мощность: 4,78 кВт.
Объем двигателя: 196 см³.
Ширина скашивания: 52 см.
Высота скашивания: от 25 до 75 мм.
Количество режимов регулировки высоты: 7.
Регулировка высоты: центральная.
Самоходная: да.
Принцип передвижения: самоходный.
Привод: задний.
Площадь обработки: до 3000 м².
Мульчирование: да.
Травосборник: да.
Тип травосборника: мягкий с жестким верхом.
Объем травосборника: 60 л.
Выброс травы: боковой / задний.
Привод на нож: ременной.
Режущий элемент: нож.
Частота вращения шпинделя (max): 3000 об/мин.
Количество колес: 4 шт.
Большие колеса: да.
Материал корпуса: сталь, медь, пластик.
Топливо: бензин АИ-92.
Система пуска: ручной стартер.
Емкость топливного бака: 0,8 л.
Емкость масляного картера: 0,6 л.
Трансмиссия: да.
Вес: 42 кг.

Страна происхождения:
	шт.
	1

	2
	Кусторез бензиновый Geos Max HT323D60
	Артикул: 212957.
Мощность двигателя: 0,88 л.с.
Объем двигателя: 22,5 см³.
Тип двигателя: двухтактный.
Количество оборотов: 7500 об/мин.
Охлаждение: воздушное.
Длина реза: 60 см.
Максимальный диаметр ветки: 28 мм.
Топливо: бензин АИ-92 + 2-тактное масло.
Вес: 4,8 кг.

Страна происхождения:
	шт.
	1

	3
	Опрыскиватель аккумуляторный Denzel D-8LI
	Артикул: 647955.
Объем бака: 8 л.
Тип аккумулятора: Li-Ion.
Напряжение аккумулятора: 12 В.
Емкость аккумулятора: 2 А·ч.
Длина шланга: 1,2 м.
Производительность: 0,5 л/мин.
Длина штанги: регулируемая, 380–630 мм.
Максимальная дальность распыления: 4 м.

Страна происхождения:
	шт.
	1

	4
	Термопот электрический, 10 л
	Тип: термопот.
Мощность: 2200 Вт.
Объем: 10 л.
Материал корпуса: металл.
Тип нагревательного элемента: ТЭН.
Особенности: индикатор уровня воды, бесшумный.
Цвет: серый металлик.
Длина шнура: 1,2 м.
Размеры: 280 мм × 180 мм × 280 мм.
Вес: 2250 г.

Страна происхождения:
	шт.
	1

	5
	Триммер бензиновый STIHL FS-120 2-Mix
	Двигатель: 2-MIX.
Объем двигателя: 30,8 см³.
Мощность: 1,3 кВт / 1,8 л.с.
Объем топливного бака: 0,64 л.
Тип рукоятки: U-образная.
Тип штанги: прямая.
Толщина корда / лески: 2,7 мм.
Общая длина: 176 см.
Вес: 6,3 кг.
Уровень шума: 98 дБ.
Система запуска: STIHL ElastoStart.
Антивибрационная система: да.
Приводной вал: кованый, жесткий.
Многофункциональный переключатель: да.

Страна происхождения:
	шт.
	2

	6
	Органайзер-кабинет 36 ячеек Hualei HL3045
	Тип: ящик / органайзер для инструментов и мелких деталей.
Количество отделений: 36 шт. (6 рядов × 6 колонок).
Габариты корпуса: 40,5 см × 14 см × 32,5 см.
Размер каждой ячейки: 11,6 см × 5,8 см × 4,5 см.
Ячейки: прозрачные.
Конструкция: вертикальная.
Настенное крепление: 4 отверстия на задней стенке.

Страна происхождения:
	шт.
	2

	7
	Электростанция бензиновая BRAIT BR6500-CU
	Тип оборудования: Однофазный бензиновый генератор.
Номинальная мощность: 6,0 кВт.
Максимальная мощность: 6,5 кВт.
Выходное напряжение: 220 В (50 Гц) / выход 12 В.
Тип запуска: Ручной стартер.
Емкость топливного бака: 25 литров
Материал обмотки альтернатора: 100% медь.
Система контроля напряжения: AVR (автоматический регулятор напряжения)

Страна происхождения:
	шт.
	1

	Товар новый, не использованный, не восстановленный, без следов механических повреждений.
Поставщик осуществляет перевозку, доставку, разгрузку до места складирования внутри помещения склада, по адресу Заказчика.
Гарантия поставщика на товары составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента передачи товара Заказчику и даты подписания Акта приемки (ф. 0510452).



