



Контракт теплоснабжения № 

	г. Семенов
	«___» _____________ 20___ г.



[bookmark: _GoBack]                                                                              именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация», в лице Руководителя службы сбыта,                                           ., с одной стороны, и УФНС России по Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице заместителя руководителя УФНС по Нижегородской области, Шабаров Александр Борисович, действующего на основании                                                             , с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт о нижеследующем:
При исполнении настоящего контракта стороны руководствуются настоящим контрактом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ; Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ; Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808; Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034; Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Идентификационный код закупки ________________________________________________________.
В настоящем контракте используются следующие термины:
1) тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
2) источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
3) теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
4) тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;
5) тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
6) теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
7) потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках;
8) теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии;
9) коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с настоящим контрактом;
10) бесконтрактное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке контракта теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии;
11) граница эксплуатационной ответственности - линия раздела элементов систем теплоснабжения и сооружений на них по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию элементов систем теплоснабжения, устанавливаемая соглашением сторон (актом разграничения эксплуатационной ответственности сторон);
12) граница балансовой принадлежности - линия раздела тепловых сетей, источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании;
13) самовольное присоединение к системам теплоснабжения - присоединение, произведенное без разрешительной документации либо с нарушением технических условий Теплоснабжающей организации;
14) прибор коммерческого учета - прибор учета, допущенный в эксплуатацию в соответствии с действующими «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» и опломбированный в установленном порядке, обеспечивающий учет количества потребляемой тепловой энергии (теплоносителя) для целей расчетов между Сторонами по настоящему контракту.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Теплоснабжающая организация обязуется отпустить Потребителю в соответствии с согласованным объемом отпуска по объектам Потребителя (Приложение №1) в точке поставки тепловую энергию (далее – «тепловая энергия»), а Потребитель обязуется оплачивать принятую тепловую энергию и соблюдать предусмотренный контрактом режим потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей отопления и исправность приборов учета (узлов учета) и оборудования, связанного с потреблением отопления.
1.2. Теплоснабжающая организация обязуется обеспечивать надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов и с правилами организации теплоснабжения. 
1.3. Суммарная величина проектного (расчетного) теплового потока (нагрузки) на отопление, вентиляцию и тепловые потери составляет 0,0058 Гкал/час, из них:
[bookmark: _Hlk522637138]1.3.1. на отопление 0,0058 Гкал/ч,
1.3.2. на вентиляцию 0 Гкал/ч,
1.3.3. на потери тепловой энергии по отоплению и вентиляции 0 Гкал/ч,
Суммарная величина проектного (расчетного) теплового потока (нагрузки) на отопление и тепловые потери по объектам Потребителя приводится в Приложении №1.
1.4. Границы ответственности теплоснабжения, границы отнесения тепловых потерь на стороны контракта, границы ответственности сторон контракта за эксплуатацию и техническое состояние тепловых сетей определяются актом разграничения балансовой принадлежности теплосетей (внутридомовой системы теплоснабжения) эксплуатационной ответственности сторон (Приложение №3).
[bookmark: _Hlk530170724]1.5. Часовая норма утечки сетевой воды не более 0,25% от объема тепловых сетей и систем теплопотребления. Потребитель обязан соблюдать норму утечки сетевой воды не более 0,0003 м3/ч (значение Qу.н. Гкал/час). Порядок расчета предоставлен в Приложении № 4.
1.6. Дата начала поставки Теплоснабжающей организацией тепловой энергии по настоящему контракту – 01.12.2026. 
[bookmark: _Hlk73087020]1.7. Местом исполнения обязательств является точка поставки на границе ответственности согласно Приложению № 3.

1. ПОРЯДОК УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

2.1. Учет тепловой энергии осуществляется допущенным в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (далее – Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя), а также Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. Приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр, в эксплуатацию узлом учета. Показания приборов и устройств узла учета принимаются к коммерческому расчету после допуска узла учета в эксплуатацию.
2.2. При установке приборов учета тепловой энергии не в точке поставки количество принятой тепловой энергии увеличивается на величину потерь тепловой энергии в сети от точки поставки до места установки приборов учета. Объем потерь рассчитывается в соответствии с Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.
2.3. При отсутствии приборов коммерческого учета, при несоблюдении Потребителем установленных настоящим контрактом сроков передачи показаний приборов коммерческого учета в Теплоснабжающую организацию, при отсутствии ранее установленных пломб (с момента составления последнего акта проверки прибора коммерческого учета), а также в случае отсутствия акта приемки прибора на коммерческий учет, количество фактически отпущенной тепловой энергии определяется расчетным методом в соответствии с Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. Приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр.
2.4. Продолжительность работы систем вентиляции (при отсутствии иных достоверных данных) принимается равной 24 часам в сутки в течение отопительного сезона.
Продолжительность работы систем отопления принимается равной отопительному сезону, если нет двухсторонних актов Теплоснабжающей организации и Потребителя об иной продолжительности.
2.5. В случае изменения исходных данных, влияющих на увеличение количества тепловой энергии, нагрузок, предусмотренных настоящим контрактом, (количество пользователей тепловой энергией, площадь, длины и диаметры трубопроводов, отапливаемая площадь, температурные и иные нормативы и др.), Теплоснабжающая организация вправе при определении количества потребленной тепловой энергии использовать нагрузки и иные исходные данные, определенные с учетом изменившихся условий без внесения изменения в настоящий контракт, но с обязательным направлением Потребителю (в том числе последующим) соответствующего дополнительного соглашения. Неподписание данного дополнительного соглашения Потребителем не является основанием неприменения настоящего абзаца и проведения перерасчета по предусмотренным настоящим контрактом исходным данным.

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Потребитель обязуется:
3.1.1. Оплачивать тепловую энергию и тепловую мощность в установленные сроки и в полном объеме. 
3.1.2. Выполнять в установленные сроки комплекс мероприятий по надлежащему содержанию и ремонту тепловых сетей и теплопотребляющих установок Потребителя, по подготовке к отопительному периоду. 
3.1.3. Осуществлять реконструкцию и (или) расширение теплопотребляющих установок Потребителя, требующие изменения количества потребляемой тепловой энергии или параметров теплоносителя, допускается только при выполнении технических условий на присоединение от Теплоснабжающей организации, утвержденного Теплоснабжающей организацией проекта реконструкции и внесения платы за присоединение (в случае увеличения нагрузки).
3.1.4. Обеспечить герметизацию всех вводов отапливаемых объектов.
3.1.5. Принять необходимые меры, обеспечивающие, при необходимости, оперативное отключение вышедших из строя теплопотребляющих установок и тепловых сетей Потребителя;
3.1.6. Потребитель обязан в период остановки источников теплоснабжения на профилактический ремонт выполнить работы по подготовке теплоэнергетического оборудования к приему теплоносителя в объеме и сроки, предусмотренные действующим законодательством и настоящим контрактом.
Пуск теплоносителя по окончании остановки источника тепловой энергии производится при условии технической готовности систем теплопотребления, подтвержденной двусторонним актом, по предварительной заявке, переданной Теплоснабжающей организации (в письменном виде или телефонограммой). Пуск теплоносителя без согласованной заявки считается самовольным.
Под технической готовностью понимается:
- наличие тепловой изоляции в надлежащем состоянии;
- отсутствие самовольных реконструкций сетей теплоснабжения и теплопотребляющих установок Потребителя;
- наличие ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сетей теплоснабжения и теплопотребляющих установок Потребителя;
- наличие герметизации ввода теплотрассы;
- наличие промывки и опрессовки систем теплоснабжения Потребителя, производимой с обязательным вызовом представителя Теплоснабжающей организации, результаты которой оформляются актом;
Ежегодно до 15 сентября Потребитель обязан выполнить все работы по подготовке теплопотребляющих установок к отопительному периоду в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом. В случае если объект Потребителя не отвечает вышеуказанным критериям технической готовности систем теплопотребления к приему теплоносителя, тепловая энергия на данный объект Потребителя не поставляется даже при официальном начале отопительного сезона. 
3.1.7. При наличии приборов учета у Потребителя:
- осуществлять снятие и передачу показаний приборов учета; предоставлять копию (формат Excel) журнала учета тепловой энергии и теплоносителя (отчета о теплопотреблении) Теплоснабжающей организации в электронном виде (по электронной почте, ЭДО), с 23 по 25 число текущего месяца;
- осуществлять поверку приборов учета тепловой энергии в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.
3.1.8. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Теплоснабжающей организации к тепловым сетям и теплоэнергетическому оборудованию Теплоснабжающей организации, расположенным в помещениях (на территории) Потребителя, для производства работ по техническому обслуживанию, подготовке к отопительному сезону и для проведения планово-профилактических ремонтов;
3.1.9. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Теплоснабжающей организации к тепловым сетям, приборам учета и теплоэнергетическому оборудованию Потребителя для проверки исполнения Потребителем условий настоящего контракта;
3.1.10. Согласовывать с Теплоснабжающей организацией отключение своих теплопотребляющих установок, в том числе для проведения внеплановых работ раньше окончания сроков действия настоящего контракта (отопительного сезона). При этом представители Теплоснабжающей организации приглашаются письмом или телефонограммой для составления акта. При отсутствии акта, подписанного двумя сторонами, расчет количества тепловой энергии производится исходя из плановой продолжительности подачи теплоносителя.
Работы по отключению (включению) систем теплопотребления, в том числе раньше окончания сроков действия настоящего контракта (отопительного сезона) и иные дополнительные работы (услуги), проводимые (оказываемые) по заявке (письменной или устной) Потребителя, Потребитель оплачивает согласно действующему у Теплоснабжающей организации прейскуранту в 100% авансовом порядке.
Работы (аварийные) по отключению (включению) систем теплопотребления, проводимые (оказываемые) по заявке (письменной или устной) Потребителя, оплачиваются последним на основании акта приемки-передачи выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента его подписания. Стоимость выполненных работ определяется на основании прейскуранта Теплоснабжающей организации. Неподписание акта выполненных работ не освобождает от оплаты выполненных работ.
3.1.11. Соблюдать среднесуточную температуру обратной сетевой воды не более чем на 5% выше значения, установленного температурным графиком, при соответствующей температуре наружного воздуха.
3.2. Потребитель имеет право:
3.2.1. Требовать поддержания показателей качества и количества тепловой энергии, за исключением случаев прекращения или ограничения подачи тепловой энергии за виновные действия Потребителя или в связи с устранением аварий.
3.2.2. Требовать участия представителя Теплоснабжающей организации в установлении факта и причин нарушения контрактных обязательств. 
3.2.3. Требовать возмещения причиненного реального ущерба в случаях перерывов теплоснабжения по вине Теплоснабжающей организации. 
3.2.4. Передавать тепловую энергию, принятую от Теплоснабжающей организации, другим лицам только при наличии разрешения Теплоснабжающей организации, при выполнении технических условий на подключение и внесении соответствующих изменений в настоящий контракт.
3.3. Теплоснабжающая организация обязуется:
3.3.1. Поставить на границу балансовой принадлежности (точка поставки) тепловую энергию надлежащего качества, в согласованных объемах.
3.3.2. Рассматривать претензии Потребителя по качеству и количеству поставленной тепловой энергии.
3.3.3. Поддерживать в исправном состоянии теплоэнергетическое оборудование и сети, находящиеся в ее эксплуатационной ответственности, в целях поддержания объемов и качества тепловой энергии в соответствии с необходимыми параметрами.
3.3.4. Выставлять ежемесячно Потребителю универсальный передаточный документ (УПД), справку – расчёт не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным.
3.3.5. Выдавать технические условия на установку или замену приборов учета тепловой энергии и согласовывать проектную документацию, выполненную в соответствии с ними.
3.3.6. Производить расчет количества принятой тепловой энергии Потребителем в соответствии с настоящим контрактом.
3.4. Теплоснабжающая организация имеет право:
3.4.1. Вводить ограничение или прекращение подачи тепловой энергии Потребителю в случаях, установленных действующим законодательством.
3.4.2. Требовать от Потребителя, для поддержания устойчивости и надежности работы энергосистемы, снижения потребления тепловой энергии в соответствии с Графиком разгрузки систем теплопотребления при возникновении аварийного дефицита тепловой энергии, вызванного невозможностью соблюдения технологических режимов в связи с экстремальными погодными условиями и/или стихийными бедствиями или угрозой возникновения аварии в работе систем энергоснабжения;
3.4.3. Доступа к системам теплопотребления, приборам и устройствам узла учета, необходимой технической и оперативной документации Потребителя для:
· контроля по приборам учета за соблюдением установленных режимов и согласованных объемов энергопотребления - в рабочее время суток;
· контроля за состоянием приборов учета и целостности пломб - в рабочее время суток;
· проведения замеров по определению качества тепловой энергии - в рабочее время суток;
· проверок теплопотребляющих установок, присоединенных к тепловой сети Теплоснабжающей организации, - в рабочее время суток;
· проведения мероприятий по прекращению (ограничению) подачи (потребления) тепловой энергии в связи с нарушением Потребителем соответствующих условий контракта – в рабочее время суток;
· проведения проверки установленных режимов теплопотребления в нештатных ситуациях – в любое время суток.

1. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Стоимость поставляемого по настоящему контракту ресурса определяется из заявленного количества:
- тепловой энергии – 14,1010 Гкал, 
- мощности – 0,0058 Гкал/ч,
и одноставочного тарифа для соответствующей группы потребителей (в случае утверждения двухставочного тарифа – исходя из двухставочного тарифа).
Расчет платы производится по тарифу, утвержденному Региональной службой по тарифам Нижегородской области. 
Цена контракта согласно плану отпуска по объектам Потребителя (Приложение № 2) составляет: 

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
В ходе исполнения Контракта цена контракта может изменяться на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ч.2 ст.541, ч.1 ст.544 ГК РФ. 
4.2. Расчетным периодом для определения стоимости и оплаты Потребителем (с учетом Субабонентов) подаваемой тепловой энергии и теплоносителя является календарный месяц.
[bookmark: _Hlk93051484][bookmark: _Hlk93051497]4.3. Ежемесячно Потребителю оформляется комплект документов по каждому виду начислений: Универсальный передаточный документ (УПД), счет на оплату, справка – расчёт. Один экземпляр УПД с подписью и печатью Потребителя подлежит возврату в течение 10 календарных дней с момента получения в адрес теплоснабжающей организации. В случае не предоставления в теплоснабжающую организацию подписанного УПД, он считается подписанным.
При перечислении денежных средств в платежном поручении в разделе «назначение платежа» Потребитель обязан указывать полный номер выставленного счёта(ов) за каждый оплачиваемый период.
В случае поступления денежных средств без указания в платежных документах точного назначения платежа: номера выставленного счета (периода оплаты, задолженности) устанавливается следующая очередность распределения поступивших сумм:
а) в первую очередь – погашение задолженности за прошлые периоды (последовательно начиная с первого месяца возникновения задолженности);
б) во вторую очередь – погашение задолженности текущего периода;
в) в третью очередь – неустойка в виде пени за просрочку оплаты.
4.4. Потребитель вносит оплату по настоящему контракту в следующем порядке:
- 30 % плановой общей стоимости, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата по счету согласно Приложению № 2, вносится до 18-го числа текущего месяца, 
 - оплата фактически потребленной тепловой энергии и (или теплоносителя, а также оплата за тепловую мощность, - на основании УПД) осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. 
В случае если объем фактического потребления тепловой энергии за расчетный период меньше оплаченных сумм, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет оплаты за следующий расчетный период.
4.5. Оплата стоимости принятой Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии и тепловой мощности считается произведенной надлежащим образом при условии поступления в установленные контрактом сроки на расчетный счет Теплоснабжающей организации указанных сумм за потребленную Потребителем тепловую энергию и тепловую мощность в расчетном периоде.
В платежном документе при оформлении Потребителем платежа за тепловую энергию обязательно должны быть указаны номер контракта, номер УПД и период, за который производится оплата. 

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб в порядке и в размере, установленными действующим законодательством.
5.3. В случае нарушения сроков оплаты (в том числе внесения авансовых платежей, при их наличии) Потребитель уплачивает Теплоснабжающей организации неустойку в размере, установленном действующим законодательством за каждый день просрочки.
5.4. В случае, если поставка тепловой энергии ненадлежащего качества (количества) произошла в результате ненадлежащего обслуживания инженерных систем, находящихся в границах ответственности Потребителя, по вине Потребителя, перерасчет размера платы по настоящему контракту не производится.
В случае, если поставка тепловой энергии ненадлежащего качества (количества) произошла в результате ненадлежащего обслуживания инженерных систем, находящихся в границах ответственности Теплоснабжающей организации, по вине Теплоснабжающей организации, производится соответствующий перерасчет размера платы Потребителя по настоящему контракту.
5.5. Претензии по количеству и качеству отпущенной тепловой энергии могут быть предъявлены Потребителем в Теплоснабжающую организацию в течение 20 дней с момента окончания отчетного периода. В случае непоступления претензии в указанный срок, тепловая энергия считается принятой в количестве и качестве по данным Теплоснабжающей организации.
5.6. Перерасчет начислений за тепловую энергию, связанный с невыдерживанием Теплоснабжающей организацией параметров тепловой энергии, производится только при наличии акта, подтверждающего данные факты, подписанного представителем Теплоснабжающей организации и Потребителя. Вызов представителя Теплоснабжающей организации производится письмом или телефонограммой не менее чем за один рабочий день до составления акта. При отсутствии зафиксированного двухсторонним актом факта поставки тепловой энергии ненадлежащего качества перерасчет начислений Теплоснабжающей организацией не производится.
5.7. При утечке воды из системы отопления и использовании ее не по назначению, при превышении расхода сетевой воды и ее самовольном водоразборе, Потребитель несет ответственность и оплачивает Теплоснабжающей организации понесенные убытки в соответствии и в порядке, предусмотренном федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010, Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034, Приказом Минстроя РФ от 17.03.2014 № 99/пр.
5.8. Теплоснабжающая организация не несет ответственности за перерыв в теплоснабжении, подаче вентиляции на объекты, связанный с устранением угрозы здоровью, жизни граждан, предупреждением ущерба имуществу или вследствие непреодолимой силы.
Теплоснабжающая организация не несет ответственности за качество теплоснабжения, перерыв в подаче тепловой энергии в случае нарушения Потребителем режима потребления, в том числе в случае нарушения требований к возвращаемому теплоносителю, а также если нарушения качества и перерыв в подаче вызваны действиями третьих лиц или Потребителя.
Теплоснабжающая организация не несёт ответственности за недоотпуск тепловой энергии, вызванный стихийными бедствиями или длительным похолоданием.
При проведении гидравлических испытаний тепловых сетей от источника тепловой энергии Теплоснабжающая организация не несёт ответственности за сохранность систем теплоснабжения Потребителя, в том числе за ущерб, причинённый в связи с непринятием Потребителем мер по надлежащему отключению своих систем теплоснабжения и теплопотребляющих установок при условии уведомления Теплоснабжающей организацией Потребителя о проведении гидравлических испытаний посредством публикации в СМИ либо размещением информации в общедоступных местах, либо посредством телефонной, факсимильной связи.
5.9. При нарушении режима потребления тепловой энергии, в том числе превышении фактического объема потребления тепловой энергии над контрактным объемом потребления исходя из контрактной величины тепловой нагрузки, или отсутствии коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Потребитель, допустивший указанные нарушения, обязан оплатить Теплоснабжающей организации объем сверхконтрактного, безучетного потребления или потребления с нарушением режима потребления с применением к тарифам в сфере теплоснабжения повышающих коэффициентов, установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
5.10. В случае осуществления расчетов за потребленную тепловую энергию по одноставочному тарифу, Потребитель возмещает Теплоснабжающей организации убытки, связанные с неполучением Потребителем по своей вине коммунального ресурса по настоящему контракту в следующих случаях:
- не включение систем теплопотребления Потребителя в течение пяти календарных дней с даты официального начала отопительного сезона, в том числе по причине неготовности объектов Потребителя к приему теплоносителя,
- отключение Потребителем своих систем приема теплоносителя раньше окончания сроков отопительного сезона, в том числе для проведения их ремонта (профилактики).
Размер убытков в этих случаях определяется исходя из контрактных нагрузок, периода не выборки Потребителем тепловой энергии и величины постоянных расходов Теплоснабжающей организации, учтенных в соответствующем периоде регулирования при формировании тарифа на тепловую энергию на 1 Гкал/час в месяц.
Убытки возмещаются Потребителем на основании расчета Теплоснабжающей организации в течение десяти дней с момента его направления. Претензии по расчету убытков могут быть заявлены Потребителем в течение пяти дней с момента направления расчета Теплоснабжающей организацией. По истечении этого срока размер убытков принимается согласно расчету Теплоснабжающей организации.

1. ОГРАНИЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

6.1. Теплоснабжающая организация вправе ограничить или прекратить подачу тепловой энергии в следующих случаях:
6.1.1 неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе обязательств по их предварительной оплате, если такое условие предусмотрено контрактом, 
6.1.2 нарушение условий контракта о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя,
6.1.3 нарушение режима потребления тепловой энергии, 
6.1.4 несоблюдение установленных действующими правовыми актами требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок,
6.1.5 прекращение обязательств сторон по настоящему контракту,
6.1.6 выявление фактов бесконтрактного потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя,
6.1.7 возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения,
6.1.8 наличие обращения Потребителя о введении ограничения,
6.1.9 иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим контрактом.
6.2. Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 6.1.1 - 6.1.4 настоящего контракта устанавливается в соответствии с пунктами 92 - 100 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.
6.3. Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктом 6.1.7 контракта, устанавливается в соответствии с пунктами 104 - 109 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.
6.4. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийной ситуации на системах теплоснабжения Теплоснабжающей организации, Теплоснабжающая организация обязуется:
- отключить поврежденный участок от тепловой сети, с последующим оповещением (телефонограммой или факсограммой) Потребителя о сложившейся ситуации;
- устранить причину возникновения аварийной ситуации, провести срочный ремонт систем теплоснабжения;
- после ликвидации аварии произвести пуск теплоносителя с предварительным оповещением об этом Потребителя.
Теплоснабжающая организация обязуется оповестить Потребителей о возникновении аварийной ситуации на сетях Теплоснабжающей организации, об отключении и о пуске теплоносителя после устранения аварии.
6.5. В случае возникновения аварийной ситуации на системах теплоснабжения, отключаемых запорной арматурой Потребителя, Потребитель должен:
- отключить поврежденную систему теплопотребления, предварительно согласовав данное отключение с Теплоснабжающей организацией путем обмена факсограммами, телефонограммами; при возникновении необходимости неотложного отключения, Потребитель немедленно сообщает Теплоснабжающей организации о данном отключении по факту данного отключения;
- устранить причину возникновения аварийной ситуации, провести срочный ремонт систем теплоснабжения;
- после устранения аварии произвести пуск теплоносителя по согласованию с Теплоснабжающей организацией.
6.6. В случае возникновения аварийной ситуации на системах теплоснабжения Потребителя, отключаемых запорной арматурой Теплоснабжающей организации, Потребитель должен:
- дать заявку на отключение поврежденной системы теплопотребления (факсограммой, телефонограммой), на основании которой Теплоснабжающая организация производит необходимое переключение;
- устранить причину возникновения аварийной ситуации, провести срочный ремонт систем теплоснабжения;
- после устранения аварии дать заявку на пуск тепловой энергии.

1.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством, как подача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. Каналы связи: тел. (831)265-37-71, еmail: office@nokk.ru.
7.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

1. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

[bookmark: _Hlk91673529]8.1. Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон об ЭП), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 № 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи» и иными нормативно-правовыми актами.
8.2. Электронный документ, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних. 
8.3. Контракт, дополнительные соглашения, протокол разногласий, а также уведомления (сообщения, документация), акты, счета – далее документы, направляемые в соответствии с настоящим контрактом или в связи с ним, будут считаться направленными надлежащим образом, если они отправлены с помощью системы юридически значимого электронного документооборота (ЭДО). 
Датой получения документов считается дата поступления файла Оператору электронного документооборота, указанная в подтверждении этого Оператора электронного документооборота.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Для постоянной связи с Теплоснабжающей организацией и согласования различных вопросов отпуска и прекращения поставки тепловой энергии Потребитель назначает приказом ответственного, в том числе за техническое состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей Потребителя, за выполнение условий настоящего контракта в целом, которым на момент подписания настоящего контракта является___________________ тел.: ______________. 
Данным ответственным лицом со стороны Теплоснабжающей организации на момент подписания настоящего контракта является руководитель службы сбыта, Кокшайская Яна Владимировна тел. 8 831 62 5-10-66.
9.2. При изменении наименования, организационно-правовой формы, адреса (юридического и/или почтового), номеров телефонов или банковских реквизитов, начале процедуры передачи устройств и сооружений для присоединения к системам теплоснабжения новому собственнику (владельцу) Потребитель обязан в 3-хдневный срок с момента соответствующего изменения письменно известить об этом Теплоснабжающую организацию.
9.3. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.12.2026, и действует по 30.11.2027, а в части расчетов – до их полного исполнения.
Расторжение контакта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контакта от исполнения контакта в соответствии с гражданским законодательством.
Потребитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контакта в соответствии с гражданским законодательством
9.4. Настоящий контракт с приложениями составлен в двух экземплярах: один находится в Теплоснабжающей организации, другой - у Потребителя.
9.5. Все разногласия, возникающие у сторон при исполнении условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров и направлением сторонами претензий. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) рабочих дней. В случае, если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области.
[bookmark: _Hlk118299710]9.6. Выдача дубликатов и копий документов производится за счёт Потребителя и является дополнительными затратами для Теплоснабжающей организации, которые оплачиваются дополнительно в следующем порядке:
а) Потребитель отправляет в адрес Теплоснабжающей организации письменную заявку на оказание услуги.
б) Потребитель оплачивает оказание услуги, с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа. 
в) После подтверждения оплаты Теплоснабжающая организация приступает к оказанию услуги.
г) После оказания услуги Теплоснабжающая организация оформляет соответствующий акт, подписываемый обеими сторонами.
д) Оказание услуги оплачивается Потребителем согласно действующему в Теплоснабжающей организации прейскуранту.

Приложения:
1. Суммарная величина проектного (расчетного) теплового потока (нагрузки) по объектам. 
1. План отпуска тепловой энергии по объектам.
1. Акт разграничения балансовой принадлежности теплосетей и эксплуатационной ответственности сторон.
1. Порядок расчета часовой нормы утечки сетевой воды.
1. Перечень коммерческих расчетных приборов узлов учета тепловой энергии и места их установки на объектах потребителя

1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН:

	Теплоснабжающая организация
»



	Потребитель
УФНС России по Нижегородской области
Юридический (почтовый) адрес: 603005, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Минина, дом № 20
ОГРН 1045207690538
ОКПО 39252539
Тел. 8(831)224-89-40
Платежные реквизиты:
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород (УФНС России по Нижегородской области, л/с 03321514280)
Казначейский счёт 03211643000000013200
ЕКС 40102810745370000024 
БИК 012202102
ИНН 5200000310
КПП 526001001






Заместитель руководителя УФНС по Нижегородской области 

___________________________/А.Б. Шабаров/




Приложение № 1
к контракту теплоснабжения
[bookmark: _Hlk529117215] № от «___» _____________ 20___ г.

Суммарная величина проектного (расчетного) теплового потока (нагрузки) по объектам Гараж Межрайонной ИФНС №5 по НО, пл. Ленина д.1 606650, Нижегородская обл, Семенов г, Ленина пл, дом № 1 
1. Величина проектного (расчетного) часового теплового потока (нагрузки) на отопление ([image: ]) определяется Теплоснабжающей организацией по формуле: 
[image: ]= α × V × qo х ([image: ] - [image: ]) х (1 + Kи.р) х 10 -6 , Гкал/час 
где:
α - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления от to = - 30 °С, при которой определено соответствующее значение qo; 
V - объем здания по наружному обмеру, м3. Примечание: при наличии в здании отапливаемого подвала к объему здания добавляется 40% объема этого подвала, определенного как произведение высоты подвала на площадь 1-го этажа здания;
qo - удельная тепловая отопительная характеристика здания при to = - 30 °С, ккал/м3·°С;
[image: ] - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °C. Определяется Теплоснабжающей организацией в соответствии с действующим законодательством с учетом назначения объекта;
[image: ] - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C;
Kи.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления.
	№ п/п
	Наименование и адрес объекта
	Назначение объекта
	α
	V
(м3)
	qo
ккал/м3·°С
	[image: ]оС
	[image: ]оС
	Kи.р
	[image: ]
Гкал/ч

	1
	Гараж Межрайонной ИФНС №5 по НО, пл. Ленина д.1 606650, Нижегородская обл, Семенов г, Ленина пл, дом № 1
	Административные здания, конторы
	0,97
	250,00
	0,4300
	20
	-33
	0,0528
	0,0058

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	0,0058



2. Величина проектного (расчетного) часового теплового потока (нагрузки) на вентиляцию ([image: ]) определяется Теплоснабжающей организацией по формуле:
[image: ]= α × V × qv х ([image: ] - [image: ]) х 10 -6 , Гкал/час 
где: 
α - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления от to = - 30 °С, при которой определено соответствующее значение [image: ]; 
V - объем здания по наружному обмеру, м3;
qv - удельная тепловая вентиляционная характеристика, зависящая от назначения и строительного объема вентилируемого здания, ккал/м3·°С;
[image: ] - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °C;
[image: ] - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C;

3. Величина проектного (расчетного) часового теплового потока (нагрузки) на потери в трубопроводах тепловой сети, находящихся на балансе потребителя, - от границы балансовой (эксплуатационной) ответственности, согласно акта разграничения между теплоснабжающей организацией и потребителем, и наружной стеной объекта потребителя или местом установки прибора (узла) учета тепловой энергии (Qп), - определяется Теплоснабжающей организацией по формуле:

Qп = qп х L х β х 10 -6 , Гкал/час
где: 
qп – удельные часовые тепловые потери на один метр длины трубопровода, Гкал/час*м;
L – длина (протяженность) трубопроводов, находящихся на балансе потребителя, м; 
β – коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматуры, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при Ø трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при Ø 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

4. Суммарная величина проектного (расчетного) теплового потока (нагрузки) по объектам Гараж Межрайонной ИФНС №5 по НО, пл. Ленина д.1 606650, Нижегородская обл, Семенов г, Ленина пл, дом № 1
	№
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Суммарная величина 
нагрузки (мощности),
Гкал/час

	
	
	
	на отопление 
[image: ]
	на венти-ляцию
[image: ]
	на потери
Qп
	

	1
	Гараж Межрайонной ИФНС №5 по НО, пл. Ленина д.1
	606650, Нижегородская обл, Семенов г, Ленина пл, дом № 1
	0,0058
	
	
	0,0058

	
	Итого
	
	0,0058
	
	
	0,0058

	[bookmark: _Hlk522638310]
Теплоснабжающая организация

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

 «___»_______________ 20__ г.
	
Потребитель

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 


 «___»_______________ 20__ г.





Приложение № 2
к контракту теплоснабжения
 № 
от «___» _____________ 20___ г.

План отпуска тепловой энергии по объектам

1. Количество тепловой энергии на отопление за расчетный период (месяц) (Qот) определяется теплоснабжающей организацией по формуле:
[image: base_1_168789_33001]
                                                          Qот   , Гкал 
где:
[image: ] - проектный (расчетный) часовой тепловой поток (нагрузка) на отопление, указанный в Приложении №1 к настоящему контракту, Гкал/ч;
[image: ] - среднее значение температуры наружного воздуха за расчетный период, °C;
T - время расчетного периода, час.

1. Количество тепловой энергии на вентиляцию за расчетный период (месяц) Qвентиляция определяется теплоснабжающей организацией по формуле:
[image: base_1_168789_33001]
                                           Qвентиляция = Qвен.                                                          , Гкал 
где:
Qвен - проектный (расчетный) часовой тепловой поток (нагрузка) на вентиляцию, указанный в Приложении №1 к настоящему контракту, Гкал/ч;
[image: ] - среднее значение температуры наружного воздуха за расчетный период, °C;
T - время расчетного периода вентиляции, час.

1. Количество тепловой энергии на потери за расчетный период (месяц) (Qпотери) определяется теплоснабжающей организацией в соответствии с действующим законодательством, по следующим показателям: 
- нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя, Гкал;
- среднегодовые нормы потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч;
- нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) часовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной/надземной прокладки, Гкал/ч;
- ожидаемые на расчетный период среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, °С;
- среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, принятые при разработке энергетических характеристик, °С.

Суммарный план отпуска тепловой энергии по объектам

* Приказ Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» 
Окончательная сумма настоящего контракта меняется в зависимости от объема фактически потребленной тепловой энергии, тарифа и продолжительности отопительного периода, установленного соответствующим распоряжением органа местного самоуправления.
	
Теплоснабжающая организация

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

 «___»_______________ 20__ г.
	
Потребитель

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 


 «___»_______________ 20__ г.






Приложение № 3
к контракту теплоснабжения
 № 
от «___» _____________ 20___ г.

АКТ
разграничения балансовой принадлежности теплосетей 
и эксплуатационной ответственности сторон

Акционерное общество "Нижегородская областная коммунальная компания", именуемое в дальнейшем теплоснабжающая организация, в лице Руководителя службы сбыта, Кокшайской Яны Владимировны , действующего на основании Доверенности № 12-Д-25 от 27.12.2024 г., с одной стороны, и УФНС России по Нижегородской области, именуемое в дальнейшем потребитель, в лице заместителя руководителя УФНС по Нижегородской области, Шабаров Александр Борисович, действующего на основании доверенности № 08-13/22129 от 23.12.2024, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о том, что границей ответственности за эксплуатацию и техническое состояние тепловых сетей между Теплоснабжающей организацией и Потребителем является наружная сторона стены здания.
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Приложение № 4
к контракту теплоснабжения
от «___» _____________ 20___ г.

Порядок расчета часовой нормы утечки сетевой воды.

[bookmark: _Hlk530170060]Согласно Приказу Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр "Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" в системе теплоснабжения при зависимом присоединении теплопотребляющих установок часовая величина утечки теплоносителя указывается в контракте и не может превышать 0,25 процента от среднегодового объема воды в тепловой сети (Vmc) и присоединенных к ней системах теплопотребления (Vc.m.i). Сезонная норма утечки теплоносителя может устанавливаться в пределах среднегодового значения. Объем воды в системах теплоснабжения определяется по проектным (паспортным) характеристикам. В случае отсутствия проектных характеристик, расчетным способом. 

Нормативная утечка = (Vmc+ Vc.m.i). × 0,0025, где

- Vmc определяется по формуле:

,
где vdi - удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км; принимается в соответствии с Методическими указаниями.
ldi - длина i-го участка трубопроводов, км.

- Vc.m.i определяется по формуле:

,
где v - удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Гкaл; принимается в соответствии с Методическими указаниями в зависимости от вида нагревательных приборов, которыми оснащена система, и температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии, принятого в системе теплоснабжения; 
n - количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов;
0,0025 – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3.
[bookmark: _Hlk530170032]
Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии, Гкал, обусловленных потерями теплоносителя, производится по формуле:
[image: Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (с изменениями на 10 августа 2012 года)]

где m ут.год.н. - среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч
ρгод - среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;
b - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии данных можно принимать от 0,5 до 0,75);
τ1год и τ2год - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, °C;
τхгод - среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °C;
c - удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °C.



Приложение № 5
к контракту теплоснабжения
№ от «___» _____________ 20___ г.


Перечень коммерческих расчетных приборов узлов учета тепловой энергии
и места их установки на объектах потребителя

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Наименование прибора
	Тип прибора
	Зав. №
	Ед. изм.
	Диапазон измерений
	Дата ввода
 в эксплуата-цию
	Дата очередной поверки

	
	
	
	
	
	
	
	от
	до
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